{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 252"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ПАТ \"ДТЕК Західенерго\", ДП \"Укравтогаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 252"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8191.60229394},34.296599999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5268333333333324},{"$f":"S11*238.8459","v":9078.6043127699995},38.010300000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.558416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8191.60229394},34.296599999999998,9.5268333333333324,{"$f":"S12*238.8459","v":9078.6043127699995},38.010300000000001,10.558416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.60229394,34.296599999999998,9.5268333333333324,9078.6043127699995,38.010300000000001,10.558416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.462699999999998,2.4948999999999999,0.78339999999999999,0.12379999999999999,0.1212,4.0000000000000002E-4,4.87E-2,2.3199999999999998E-2,5.4999999999999997E-3,4.8999999999999998E-3,0.71430000000000005,0.217,0.70430000000000004,8227.6202556600001,34.447400000000002,9.5687222222222221,9117.7033866000002,38.173999999999999,10.603888888888889,{"$f":"V14*238.8459","v":11923.235097180001},49.920200000000001,{"$f":"V14/3.6","v":13.866722222222222},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.6202556600001,34.447400000000002,9.5687222222222221,9117.7033866000002,38.173999999999999,10.603888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.6202556600001,34.447400000000002,9.5687222222222221,9117.7033866000002,38.173999999999999,10.603888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.6202556600001,34.447400000000002,9.5687222222222221,9117.7033866000002,38.173999999999999,10.603888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.6202556600001,34.447400000000002,9.5687222222222221,9117.7033866000002,38.173999999999999,10.603888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.6202556600001,34.447400000000002,9.5687222222222221,9117.7033866000002,38.173999999999999,10.603888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.6202556600001,34.447400000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.5687222222222221},9117.7033866000002,38.173999999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.603888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.6202556600001,34.447400000000002,9.5687222222222221,9117.7033866000002,38.173999999999999,10.603888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.6202556600001,34.447400000000002,9.5687222222222221,9117.7033866000002,38.173999999999999,10.603888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.299400000000006,5.1353,1.2013,0.1239,0.1946,1.5E-3,6.3200000000000006E-2,4.6100000000000002E-2,3.6700000000000003E-2,5.1000000000000004E-3,1.7387999999999999,2.1543999999999999,0.75560000000000005,8241.3061257299996,34.5047,9.5846388888888878,9123.1729577099995,38.196899999999999,10.610249999999999,11518.725680939999,48.226599999999998,13.396277777777776,null,null,null,null,null,100.00029999999998," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.3061257299996,34.5047,9.5846388888888878,9123.1729577099995,38.196899999999999,10.610249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.3061257299996,34.5047,9.5846388888888878,9123.1729577099995,38.196899999999999,10.610249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.3061257299996,34.5047,{"$f":"P26/3.6","v":9.5846388888888878},9123.1729577099995,38.196899999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.610249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.397300000000001,5.0792000000000002,1.1176999999999999,0.11899999999999999,0.1847,2.7000000000000001E-3,0.10730000000000001,5.2499999999999998E-2,4.5199999999999997E-2,5.3E-3,1.7318,2.1573000000000002,0.75549999999999995,8240.3985113100007,34.500900000000001,9.5835833333333333,9122.21757411,38.192900000000002,10.609138888888889,11518,48.224899999999998,13.395805555555555,null,null,0,0,0,100.00000000000001,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3985113100007,34.500900000000001,9.5835833333333333,9122.21757411,38.192900000000002,10.609138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3985113100007,34.500900000000001,9.5835833333333333,9122.21757411,38.192900000000002,10.609138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3985113100007,34.500900000000001,9.5835833333333333,9122.21757411,38.192900000000002,10.609138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3985113100007,34.500900000000001,9.5835833333333333,9122.21757411,38.192900000000002,10.609138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3985113100007,34.500900000000001,9.5835833333333333,9122.21757411,38.192900000000002,10.609138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3985113100007,34.500900000000001,9.5835833333333333,9122.21757411,38.192900000000002,{"$f":"S33/3.6","v":10.609138888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.433199999999999,5.0891999999999999,1.1355999999999999,0.1212,0.18890000000000001,3.0000000000000001E-3,5.5899999999999998E-2,4.2799999999999998E-2,5.2499999999999998E-2,5.7000000000000002E-3,1.7230000000000001,2.149,0.75449999999999995,8233.0420575900007,34.470100000000002,{"$f":"P34/3.6","v":9.5750277777777786},9114.3834285899993,38.1601,10.600027777777777,11516,48.214399999999998,13.392888888888887,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0420575900007,34.470100000000002,9.5750277777777786,9114.3834285899993,38.1601,10.600027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0420575900007,34.470100000000002,9.5750277777777786,9114.3834285899993,38.1601,{"$f":"S36/3.6","v":10.600027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0420575900007,34.470100000000002,9.5750277777777786,9114.3834285899993,38.1601,10.600027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0420575900007,34.470100000000002,9.5750277777777786,9114.3834285899993,38.1601,10.600027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0420575900007,34.470100000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.5750277777777786},9114.3834285899993,38.1601,{"$f":"S39/3.6","v":10.600027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0420575900007,34.470100000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.5750277777777786},9114.3834285899993,38.1601,{"$f":"S40/3.6","v":10.600027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,95.708699999999993,2.3370000000000002,0.75900000000000001,0.1174,0.1173,1E-4,3.0700000000000002E-2,1.7899999999999999E-2,2.5000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3,0.70809999999999995,0.19650000000000001,0.70199999999999996,8208.2020839900015,34.366100000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.5461388888888887},9096.9954470699995,38.087299999999999,{"$f":"S41/3.6","v":10.579805555555556},11916,48.888599999999997,13.580166666666665,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.827116246699,34.448266083892165,9.5689628010811578,9113.2345943845612,38.155290061016579,10.598691683615716]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 252"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Добротвір",38.15,9113,10.6]
[null,"ГРС Сокаль",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Червоноград",38.15,9113,10.6]
[null,"ГРС Корчин",38.15,9113,10.6]
[null,"Добротвірська ТЕС",38.17,9116,10.6]
[null,"АГНКС Червоноград",38.159999999999997,9114,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 252",null,38.159999999999997,9113,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]