{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 254"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 254"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8195.9492893200004},34.314799999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5318888888888882},{"$f":"S11*238.8459","v":9083.309577},38.03,{"$f":"S11/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8195.9492893200004},34.314799999999998,9.5318888888888882,{"$f":"S12*238.8459","v":9083.309577},38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.9492893200004,34.314799999999998,9.5318888888888882,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.484200000000001,5.0636000000000001,1.1334,0.1196,0.18240000000000001,1.6999999999999999E-3,0.1137,5.5199999999999999E-2,4.6399999999999997E-2,5.1999999999999998E-3,1.6609,2.1335999999999999,0.75509999999999999,8251.0032692699988,34.545299999999997,9.5959166666666658,9133.8732540300007,38.241700000000002,10.622694444444445,{"$f":"V14*238.8459","v":11535.612086069999},48.2973,{"$f":"V14/3.6","v":13.415916666666666},null,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.0032692699988,34.545299999999997,9.5959166666666658,9133.8732540300007,38.241700000000002,10.622694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.0032692699988,34.545299999999997,9.5959166666666658,9133.8732540300007,38.241700000000002,10.622694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.0032692699988,34.545299999999997,9.5959166666666658,9133.8732540300007,38.241700000000002,10.622694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.0032692699988,34.545299999999997,9.5959166666666658,9133.8732540300007,38.241700000000002,10.622694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.0032692699988,34.545299999999997,9.5959166666666658,9133.8732540300007,38.241700000000002,10.622694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.0032692699988,34.545299999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5959166666666658},9133.8732540300007,38.241700000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.622694444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.0032692699988,34.545299999999997,9.5959166666666658,9133.8732540300007,38.241700000000002,10.622694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.916700000000006,2.2581000000000002,0.70550000000000002,0.1123,0.1091,4.0000000000000002E-4,2.4E-2,1.6E-2,2.8E-3,4.8999999999999998E-3,0.69269999999999998,0.15740000000000001,0.7,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.6709986299993,38.035699999999999,10.565472222222221,11916.881796239999,49.893599999999999,13.859333333333332,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.6709986299993,38.035699999999999,10.565472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.6709986299993,38.035699999999999,10.565472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.6709986299993,38.035699999999999,10.565472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.388400000000004,5.1161000000000003,1.1172,0.1195,0.185,2.3E-3,6.7900000000000002E-2,4.6899999999999997E-2,4.6399999999999997E-2,4.7999999999999996E-3,1.7109000000000001,2.1945999999999999,0.755,8230.72525236,34.4604,{"$f":"P26/3.6","v":9.5723333333333329},9111.8038928699989,38.149299999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.597027777777777},11508.7896915,48.185000000000002,13.384722222222223,null,null,0,0,0,100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.72525236,34.4604,9.5723333333333329,9111.8038928699989,38.149299999999997,10.597027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.72525236,34.4604,9.5723333333333329,9111.8038928699989,38.149299999999997,10.597027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.72525236,34.4604,9.5723333333333329,9111.8038928699989,38.149299999999997,10.597027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.72525236,34.4604,9.5723333333333329,9111.8038928699989,38.149299999999997,10.597027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.72525236,34.4604,9.5723333333333329,9111.8038928699989,38.149299999999997,10.597027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.465000000000003,5.0503,1.1391,0.1225,0.1943,3.0000000000000001E-3,7.9100000000000004E-2,5.2699999999999997E-2,5.8500000000000003E-2,5.0000000000000001E-3,1.7068000000000001,2.1236999999999999,0.755,8245.6292365199988,34.522799999999997,9.5896666666666661,9127.9976448899997,38.217100000000002,10.615861111111112,11529.18713136,48.270400000000002,13.408444444444445,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.6292365199988,34.522799999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.5896666666666661},9127.9976448899997,38.217100000000002,{"$f":"S33/3.6","v":10.615861111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.6292365199988,34.522799999999997,9.5896666666666661,9127.9976448899997,38.217100000000002,10.615861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.6292365199988,34.522799999999997,9.5896666666666661,9127.9976448899997,38.217100000000002,10.615861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.6292365199988,34.522799999999997,9.5896666666666661,9127.9976448899997,38.217100000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.615861111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.6292365199988,34.522799999999997,9.5896666666666661,9127.9976448899997,38.217100000000002,10.615861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.6292365199988,34.522799999999997,9.5896666666666661,9127.9976448899997,38.217100000000002,10.615861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.734200000000001,2.3355000000000001,0.76619999999999999,0.121,0.1198,2.0000000000000001E-4,3.9600000000000003E-2,2.0400000000000001E-2,2.5000000000000001E-3,4.4999999999999997E-3,0.68540000000000001,0.17069999999999999,0.70209999999999995,8216.8721901600002,34.4024,{"$f":"P39/3.6","v":9.5562222222222228},9106.4298601200007,38.126800000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.590777777777779},11927.70151551,49.938899999999997,13.871916666666666,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.8721901600002,34.4024,{"$f":"P40/3.6","v":9.5562222222222228},9106.4298601200007,38.126800000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.590777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.8721901600002,34.4024,{"$f":"P41/3.6","v":9.5562222222222228},9106.4298601200007,38.126800000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.590777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.2971490823638,34.446047217399851,9.5683464492777368,9111.8117200969718,38.14933277103345,10.597036880842619]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 254"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новий Став",38.14,9111,10.6]
[null,"ГРС Жовква",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Добросин",38.15,9111,10.6]
[null,"ГРС Колодно",38.15,9111,10.6]
[null,"ГРС Воля Жовтанецька",38.15,9111,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 254",null,38.15,9112,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]