{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 255"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 255"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Лупінг МГ Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8201.1322453499997},34.336500000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5379166666666659},{"$f":"S11*238.8459","v":9089.5673395799986},38.056199999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.571166666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8201.1322453499997},34.336500000000001,9.5379166666666659,{"$f":"S12*238.8459","v":9089.5673395799986},38.056199999999997,10.571166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,9.5379166666666659,9089.5673395799986,38.056199999999997,10.571166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,9.5379166666666659,9089.5673395799986,38.056199999999997,10.571166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.518299999999996,2.4744000000000002,0.78580000000000005,0.1249,0.121,5.9999999999999995E-4,7.1300000000000002E-2,2.6100000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3,0.69299999999999995,0.1749,0.70420000000000005,8238.0339368999994,34.491,9.5808333333333326,9129.0485668500005,38.221499999999999,10.617083333333333,{"$f":"V15*238.8459","v":11938.78396527},49.985300000000002,{"$f":"V15/3.6","v":13.884805555555555},null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.0339368999994,34.491,9.5808333333333326,9129.0485668500005,38.221499999999999,10.617083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.0339368999994,34.491,9.5808333333333326,9129.0485668500005,38.221499999999999,10.617083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.0339368999994,34.491,9.5808333333333326,9129.0485668500005,38.221499999999999,10.617083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.0339368999994,34.491,9.5808333333333326,9129.0485668500005,38.221499999999999,10.617083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.0339368999994,34.491,{"$f":"P20/3.6","v":9.5808333333333326},9129.0485668500005,38.221499999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.617083333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.0339368999994,34.491,9.5808333333333326,9129.0485668500005,38.221499999999999,10.617083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.0339368999994,34.491,9.5808333333333326,9129.0485668500005,38.221499999999999,10.617083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.681100000000001,2.3948999999999998,0.75209999999999999,0.11940000000000001,0.1157,1E-3,3.1800000000000002E-2,1.8700000000000001E-2,3.2000000000000002E-3,5.3E-3,0.71189999999999998,0.16489999999999999,0.70199999999999996,8214.1254623100012,34.390900000000002,9.5530277777777783,9103.4204017799984,38.114199999999997,10.587277777777777,11924.04717324,49.9236,13.867666666666667,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.1254623100012,34.390900000000002,9.5530277777777783,9103.4204017799984,38.114199999999997,10.587277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.1254623100012,34.390900000000002,9.5530277777777783,9103.4204017799984,38.114199999999997,10.587277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.1254623100012,34.390900000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.5530277777777783},9103.4204017799984,38.114199999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.587277777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.1254623100012,34.390900000000002,9.5530277777777783,9103.4204017799984,38.114199999999997,10.587277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.439700000000002,2.5695999999999999,0.80840000000000001,0.12920000000000001,0.12470000000000001,4.0000000000000002E-4,3.9699999999999999E-2,2.1700000000000001E-2,3.3999999999999998E-3,4.7999999999999996E-3,0.67300000000000004,0.1855,0.70430000000000004,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9130.7682573300008,38.228700000000003,10.619083333333334,11940,49.991399999999999,13.8865,null,null,0,0,0,100.0001," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9130.7682573300008,38.228700000000003,10.619083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9130.7682573300008,38.228700000000003,10.619083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9130.7682573300008,38.228700000000003,10.619083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9130.7682573300008,38.228700000000003,10.619083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,{"$f":"P33/3.6","v":9.5826666666666664},9130.7682573300008,38.228700000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.619083333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9130.7682573300008,38.228700000000003,10.619083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.460499999999996,2.5432999999999999,0.79620000000000002,0.12590000000000001,0.1231,6.9999999999999999E-4,3.8199999999999998E-2,2.0400000000000001E-2,3.5000000000000001E-3,4.4000000000000003E-3,0.69450000000000001,0.1893,0.70399999999999996,8232.9704038199998,34.469799999999999,9.5749444444444443,9123.5789957399993,38.198599999999999,10.610722222222222,11933.314394160001,49.962400000000002,13.878444444444444,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9704038199998,34.469799999999999,9.5749444444444443,9123.5789957399993,38.198599999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.610722222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9704038199998,34.469799999999999,9.5749444444444443,9123.5789957399993,38.198599999999999,10.610722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9704038199998,34.469799999999999,9.5749444444444443,9123.5789957399993,38.198599999999999,10.610722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9704038199998,34.469799999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.5749444444444443},9123.5789957399993,38.198599999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.610722222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9704038199998,34.469799999999999,{"$f":"P40/3.6","v":9.5749444444444443},9123.5789957399993,38.198599999999999,{"$f":"S40/3.6","v":10.610722222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,89.273700000000005,5.0552000000000001,1.3183,0.1406,0.23130000000000001,2.3E-3,6.8199999999999997E-2,5.4399999999999997E-2,4.9700000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,1.7088000000000001,2.0924999999999998,0.75729999999999997,8275.5805123800001,34.648200000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6245000000000012},9160.1940722100007,38.351900000000001,{"$f":"S41/3.6","v":10.653305555555555},11552.52237579,48.368099999999998,13.435583333333332,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.9741015410418,34.453068281854705,9.5702967449596397,9119.1176646121712,38.179921299097749,10.605533694193824]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 255"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новий Яричів",38.18,9119,10.61]
[null,"ГРС Задвір'я",38.17,9117,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 255",null,38.18,9119,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]