{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,26],[8,7,9,7],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[43,20,43,27],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[6,0,9,0],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,0,4,5],[4,10,4,17],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 259"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого  СтрийськимУЕГГ"]
["Угерське ВВВ і СП",null,null,null,null,null,"Маршрут №259"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 018/13  чинне до  04.02.2018р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу      ДКС Угерсько-Львів Ду 1000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","31.05.2017р"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8147.033649},34.11,{"$f":"P11/3.6","v":9.4749999999999996},{"$f":"S11*238.8459","v":9030.7634790000011},37.81,{"$f":"S11/3.6","v":10.502777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8147.033649},34.11,9.4749999999999996,{"$f":"S12*238.8459","v":9030.7634790000011},37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.278899999999993,1.9414,0.64370000000000005,0.1071,0.10970000000000001,1.1999999999999999E-3,2.5600000000000001E-2,1.83E-2,1.55E-2,8.9999999999999993E-3,0.68320000000000003,0.16639999999999999,0.69789999999999996,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,11901.64,49.83,{"$f":"V13/3.6","v":13.841666666666665},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.562100000000001,1.8023,0.57509999999999994,9.3700000000000006E-2,9.1899999999999996E-2,1.1000000000000001E-3,1.9800000000000002E-2,1.4200000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,8.2000000000000007E-3,0.65180000000000005,0.16500000000000001,0.69530000000000003,8149.4221079999998,34.119999999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.4777777777777761},9035.5403969999988,37.83,{"$f":"S20/3.6","v":10.508333333333333},11891.64,49.79,{"$f":"V20/3.6","v":13.830555555555556},null,null,"<0,0001","<0,0002","не виявл",100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,97.534599999999998,0.79479999999999995,0.36890000000000001,7.8899999999999998E-2,0.1042,1.6999999999999999E-3,4.3900000000000002E-2,2.9899999999999999E-2,6.0600000000000001E-2,8.8000000000000005E-3,0.86870000000000003,0.105,0.68959999999999999,8072.9914199999994,33.799999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.3888888888888875},8956.7212500000005,37.5,{"$f":"S26/3.6","v":10.416666666666666},11836.32,49.56,{"$f":"V26/3.6","v":13.766666666666667},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.9914199999994,33.799999999999997,9.3888888888888875,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.9914199999994,33.799999999999997,9.3888888888888875,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.9914199999994,33.799999999999997,9.3888888888888875,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.9914199999994,33.799999999999997,9.3888888888888875,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.9914199999994,33.799999999999997,9.3888888888888875,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.9914199999994,33.799999999999997,9.3888888888888875,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,96.346199999999996,1.7032,0.56089999999999995,9.3600000000000003E-2,0.1076,1.1000000000000001E-3,3.27E-2,2.23E-2,2.93E-2,9.1999999999999998E-3,0.81169999999999998,0.28220000000000001,0.69789999999999996,8132.7028949999994,34.049999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.4583333333333321},9018.8211840000004,37.76,{"$f":"S33/3.6","v":10.488888888888889},11849.5,49.61,{"$f":"V33/3.6","v":13.780555555555555},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,{"$f":"S36/3.6","v":10.488888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,93.498999999999995,2.8994,0.83409999999999995,0.10390000000000001,0.16009999999999999,2.3E-3,4.9099999999999998E-2,4.1799999999999997E-2,6.3E-2,9.4000000000000004E-3,1.2726,1.0652999999999999,0.72250000000000003,{"$f":"P39*238.8459","v":8173.3066979999994},34.22,{"$f":"P39/3.6","v":9.5055555555555546},{"$f":"S39*238.8459","v":9054.6480689999989},37.909999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.530555555555555},11691,48.95,{"$f":"V39/3.6","v":13.597222222222223},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.0484621776677,34.076567620284322,9.4657132278567584,9024.1441518466072,37.782286201465496,10.495079500407083]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Керівник Угерського ВВР і СП                                                                                                                                                            Р.Б.Корчак                                                                         31.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        А.Я.Садовська                                                                     31.05.17р.                                "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                              А.Я Дурда                                                                             31.05.17р.."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №259"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"ГРС Пукенричі замір №10",37.78,9024,10.5]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 259",null,37.78,9024,10.5]
[]
[]
["Керівник Угерського ВВР і СП    ",null,null," Р.Б.Корчак ",null,null,"31.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Завідувач лабораторією",null,null,"А.Я.Садовська",null,null,"31.05.17р "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Начальник служби метрології  ",null,null,"А.Я Дурда  ",null,null,"31.05.17р"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]