{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[6,0,9,0],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,0,4,5],[4,10,4,17],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[43,20,43,27],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[8,7,9,7],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 260"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого  СтрийськимУЕГГ"]
["Угерське ВВВ і СП",null,null,null,null,null,"Маршрут №260"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 018/13  чинне до  04.02.2018р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу      ДКС Угерсько- ГЗП Угерсько",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8147.033649},34.11,{"$f":"P11/3.6","v":9.4749999999999996},{"$f":"S11*238.8459","v":9030.7634790000011},37.81,{"$f":"S11/3.6","v":10.502777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8147.033649},34.11,{"$f":"P12/3.6","v":9.4749999999999996},{"$f":"S12*238.8459","v":9030.7634790000011},37.81,{"$f":"S12/3.6","v":10.502777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.587800000000001,2.4287999999999998,0.76839999999999997,0.1198,0.1193,1.4E-3,2.3699999999999999E-2,1.78E-2,2.1000000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,0.68169999999999997,0.22289999999999999,0.70330000000000004,{"$f":"P13*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P13/3.6","v":9.5611111111111118},9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11920.94,49.91,{"$f":"V13/3.6","v":13.863888888888887},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.639200000000002,2.4178999999999999,0.76160000000000005,0.11990000000000001,0.1181,1.4E-3,2.2700000000000001E-2,1.7100000000000001E-2,1.77E-2,6.7999999999999996E-3,0.66579999999999995,0.21179999999999999,0.70279999999999998,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5583333333333318},9109.5826259999994,38.14,{"$f":"S20/3.6","v":10.594444444444445},11924.05,49.92,{"$f":"V20/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.676400000000001,2.3694000000000002,0.74319999999999997,0.1202,0.1178,1.2999999999999999E-3,2.4199999999999999E-2,1.6299999999999999E-2,1.11E-2,5.8999999999999999E-3,0.70620000000000005,0.20799999999999999,0.70230000000000004,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11920.37,49.91,{"$f":"V25/3.6","v":13.863888888888887},null,null,"<0,0001","<0,0002","не виявл",99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5472222222222207},9102.4172490000001,38.11,{"$f":"S26/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.5472222222222207},9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,93.772099999999995,3.1511,1.0987,0.16980000000000001,0.24229999999999999,1.4E-3,6.5100000000000005E-2,4.9200000000000001E-2,3.04E-2,7.4000000000000003E-3,0.79420000000000002,0.61829999999999996,0.72170000000000001,8319.0026969999999,34.83,{"$f":"P33/3.6","v":9.6749999999999989},9219.4517400000004,38.6,{"$f":"S33/3.6","v":10.722222222222223},11909,49.86,{"$f":"V33/3.6","v":13.85},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9219.4517400000004,38.6,{"$f":"S36/3.6","v":10.722222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8319.0026969999999},34.83,{"$f":"P39/3.6","v":9.6749999999999989},{"$f":"S39*238.8459","v":9219.4517400000004},38.6,{"$f":"S39/3.6","v":10.722222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,93.678799999999995,3.3515999999999999,0.93410000000000004,0.13439999999999999,0.192,1.2999999999999999E-3,5.74E-2,4.65E-2,4.5900000000000003E-2,7.0000000000000001E-3,0.82479999999999998,0.72619999999999996,0.72099999999999997,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9183.624855,38.450000000000003,10.680555555555555,11868.85,49.69,{"$f":"V40/3.6","v":13.802777777777777},null,null,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9183.624855,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.9830522909251,34.448918956912912,9.5691441546980318,9119.6140866471487,38.181999718844438,10.606111033012347]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Керівник Угерського ВВР і СП                                                                                                                                                            Р.Б.Корчак                                                                        31.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        А.Я.Садовська                                                                   31.05.17р                                "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                              А.Я Дурда                                                                          31.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №260"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"ГРС Вівня",38.18,9120,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 260",null,38.18,9120,10.61]
[]
[]
["Керівник Угерського ВВР і СП    ",null,null," Р.Б.Корчак ",null,null,"31.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Завідувач лабораторією",null,null,"А.Я.Садовська",null,null,"31.05.17р "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Начальник служби метрології  ",null,null,"А.Я Дурда  ",null,null,"31.05.17р"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]