{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,7,8,7],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[5,27,8,27],[7,8,8,8],[5,26,8,26],[5,24,8,24],[5,23,8,23],[5,1,6,12],[6,13,8,13],[5,13,5,22],[47,1,47,26],[7,11,8,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[5,25,8,25],[43,1,43,26],[40,0,40,13],[7,3,8,3],[45,1,45,26],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[5,0,8,0],[7,12,8,12],[4,21,4,22],[7,14,7,16],[7,17,7,19],[7,20,7,22],[6,14,6,22],[4,0,4,5],[4,10,4,17],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,4,8,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27]]}
["                                                                       ",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 263"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого  СтрийськимУЕГГ"]
["Угерське ВВВ і СП",null,null,null,null,null,"Маршрут №263"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 018/13  чинне до  04.02.2018р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу      Більче-Волиця -Пукеничі Ду 500",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P10*238.8459","v":8137.4798129999999},34.07,{"$f":"P10/3.6","v":9.4638888888888886},{"$f":"S10*238.8459","v":9023.5981019999999},37.78,{"$f":"S10/3.6","v":10.494444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B10:M10)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,9.5527777777777771,{"$f":"S11*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.8887,2.2143999999999999,0.72060000000000002,0.11650000000000001,0.1182,1.2999999999999999E-3,2.58E-2,1.89E-2,1.5900000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,0.69410000000000005,0.17829999999999999,0.70089999999999997,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11915.93,49.89,{"$f":"V12/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC12=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.101699999999994,2.1051000000000002,0.66449999999999998,0.1053,0.1046,1.1999999999999999E-3,2.1399999999999999E-2,1.6299999999999999E-2,2.2200000000000001E-2,8.0999999999999996E-3,0.67469999999999997,0.1749,0.69910000000000005,8185.2489930000011,34.270000000000003,{"$f":"P19/3.6","v":9.5194444444444457},9071.3672819999992,37.979999999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.549999999999999},11908.64,49.86,{"$f":"V19/3.6","v":13.85},null,null,"<0,0001","<0,0002","не виявл",99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5399999999999991,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ",0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,97.245400000000004,0.91039999999999999,0.41920000000000002,9.0499999999999997E-2,0.1211,1.1000000000000001E-3,5.0299999999999997E-2,3.4599999999999999E-2,7.2800000000000004E-2,8.5000000000000006E-3,0.93959999999999999,0.1065,0.69230000000000003,8092.0990920000004,33.880000000000003,{"$f":"P25/3.6","v":9.4111111111111114},8975.8289219999988,37.58,{"$f":"S25/3.6","v":10.438888888888888},11839.85,49.57,{"$f":"V25/3.6","v":13.769444444444444},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.0990920000004,33.880000000000003,9.4111111111111114,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.0990920000004,33.880000000000003,9.4111111111111114,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.0990920000004,33.880000000000003,9.4111111111111114,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.0990920000004,33.880000000000003,9.4111111111111114,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC29=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.0990920000004,33.880000000000003,9.4111111111111114,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.0990920000004,33.880000000000003,9.4111111111111114,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.542100000000005,2.1836000000000002,0.70469999999999999,0.11119999999999999,0.13159999999999999,2E-3,3.7400000000000003E-2,2.6499999999999999E-2,4.24E-2,7.4000000000000003E-3,0.86299999999999999,0.34810000000000002,0.70469999999999999,8185.2489930000011,34.270000000000003,{"$f":"P32/3.6","v":9.5194444444444457},9076.0725462299997,37.999699999999997,{"$f":"S32/3.6","v":10.555472222222221},11865,49.68,{"$f":"V32/3.6","v":13.799999999999999},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9076.0725462299997,37.999699999999997,10.555472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.5194444444444457},9076.0725462299997,37.999699999999997,10.555472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9076.0725462299997,37.999699999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.555472222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," ","                                                     "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9076.0725462299997,37.999699999999997,10.555472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9076.0725462299997,37.999699999999997,10.555472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,91.695300000000003,3.8025000000000002,1.0729,0.12479999999999999,0.20080000000000001,2.8999999999999998E-3,6.08E-2,5.33E-2,7.9899999999999999E-2,8.5000000000000006E-3,1.4968999999999999,1.4014,0.73780000000000001,{"$f":"P38*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P38/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S38*238.8459","v":9121.5249210000002},38.19,{"$f":"S38/3.6","v":10.608333333333333},11655,48.8,{"$f":"V38/3.6","v":13.555555555555554},null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P39/3.6","v":9.5805555555555557},9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.4807124702675,34.21654176383295,9.50525440879718,9059.1442063526538,37.928824427602287,10.535784563222856]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Керівник Угерського ВВР і СП                                                                                                                                    Р.Б.Корчак                                                                        31.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                 А.Я.Садовська                                                                   31.05.17р                                "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                        А.Я Дурда                                                                          31.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №263"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"ГРС Пукенричі замір № 9",37.93,9059,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 263",null,37.93,9059,10.54]
[]
[]
["Керівник Угерського ВВР і СП    ",null,null," Р.Б.Корчак ",null,null,"31.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Завідувач лабораторією",null,null,"А.Я.Садовська",null,null,"31.05.17р "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Начальник служби метрології  ",null,null,"А.Я Дурда  ",null,null,"31.05.17р"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]