{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт ФХП","додаток общ","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт ФХП","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,1,45,26],[47,1,47,26],[49,1,49,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[42,7,42,13],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №619"]
["Філія \"УМГ\"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Миколаївським ЛВУМГ    та прийнятого   ПАТ \"Миколаївгаз\",  ТОВ \"МГЗ\",   ТОВ \"Сандора\",   РВУ \"Харківавтогаз\",                       ДП НВКГ \"Зоря-Машпроект\",   УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\" ПВВГ Ряснопіль"]
["Миколаївське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 619"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  ШДО-ШДКРі",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.344800000000006,2.6143000000000001,0.83840000000000003,0.12909999999999999,0.13120000000000001,1.5E-3,2.3199999999999998E-2,1.83E-2,1.7399999999999999E-2,7.7999999999999996E-3,0.66310000000000002,0.21099999999999999,0.70550000000000002,8243,34.51,{"$f":"P11/3.6","v":9.5861111111111104},9138,38.26,{"$f":"S11/3.6","v":10.627777777777776},11945,50.01,{"$f":"V11/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.0001}]
[2,95.273899999999998,2.6063000000000001,0.82989999999999997,0.12720000000000001,0.13450000000000001,1.8E-3,2.5000000000000001E-2,2.01E-2,2.1299999999999999E-2,7.7000000000000002E-3,0.73419999999999996,0.21809999999999999,0.70599999999999996,8238,34.49,{"$f":"P12/3.6","v":9.5805555555555557},9133,38.24,{"$f":"S12/3.6","v":10.622222222222222},11930,49.95,{"$f":"V12/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,100.00000000000001]
[3,94.938100000000006,2.7465999999999999,0.88070000000000004,0.1331,0.14749999999999999,2.0999999999999999E-3,2.93E-2,2.3900000000000001E-2,2.9499999999999998E-2,7.4999999999999997E-3,0.81910000000000005,0.24249999999999999,0.70889999999999997,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,11926,49.93,13.869444444444444,-18.5,-8,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.049499999999995,2.7523,0.88019999999999998,0.1356,0.1411,2E-3,2.7099999999999999E-2,2.12E-2,2.52E-2,7.6E-3,0.72570000000000001,0.2324,0.70809999999999995,8257,34.57,9.6027777777777779,9155,38.33,10.647222222222222,11942,50,13.888888888888889,-16.8,-7,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.206900000000005,2.7305000000000001,0.8669,0.1361,0.13320000000000001,1.6000000000000001E-3,2.41E-2,1.78E-2,1.54E-2,6.8999999999999999E-3,0.6421,0.21859999999999999,0.70660000000000001,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,11952,50.04,13.899999999999999,-16.7,-8,null,null,null,100.0001," "]
[6,95.225300000000004,2.7002000000000002,0.86209999999999998,0.1351,0.13439999999999999,1.6999999999999999E-3,2.4799999999999999E-2,1.8499999999999999E-2,1.6799999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.65759999999999996,0.21690000000000001,0.70650000000000002,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,11949,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[7,95.151300000000006,2.7233999999999998,0.87429999999999997,0.1348,0.13739999999999999,1.8E-3,2.5999999999999999E-2,1.9699999999999999E-2,1.9599999999999999E-2,6.4999999999999997E-3,0.67910000000000004,0.2261,0.70720000000000005,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,11947,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,95.011399999999995,2.7875999999999999,0.90469999999999995,0.13789999999999999,0.1452,1.9E-3,2.81E-2,2.1600000000000001E-2,2.2800000000000001E-2,6.7000000000000002E-3,0.69650000000000001,0.23569999999999999,0.70850000000000002,8266,34.61,9.6138888888888889,9162,38.36,10.655555555555555,11949,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[9,94.942800000000005,2.8144,0.92879999999999996,0.1406,0.15279999999999999,1.9E-3,2.98E-2,2.3099999999999999E-2,2.46E-2,6.4999999999999997E-3,0.69869999999999999,0.2361,0.70930000000000004,8274,34.64,9.6222222222222218,9172,38.4,10.666666666666666,11954,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[10,94.687600000000003,2.9098999999999999,0.97570000000000001,0.14779999999999999,0.17169999999999999,2.0999999999999999E-3,3.5200000000000002E-2,2.8400000000000002E-2,0.03,6.4999999999999997E-3,0.7641,0.24110000000000001,0.7117,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9188,38.47,10.68611111111111,11954,50.05,13.902777777777777,-16.399999999999999,-7.3,null,null,null,100.00010000000002," "]
[11,94.376599999999996,3.0583,1.0686,0.16139999999999999,0.1981,2.3E-3,4.2099999999999999E-2,3.4700000000000002E-2,3.5099999999999999E-2,5.7000000000000002E-3,0.76470000000000005,0.2525,0.71489999999999998,8321,34.840000000000003,9.6777777777777789,9222,38.61,10.725,11973,50.13,13.925000000000001,-15.8,-8,"< 0,0001",2.9999999999999997E-4,null,100.00010000000002," "]
[12,94.288600000000002,3.0985,1.0971,0.1648,0.20730000000000001,2.3999999999999998E-3,4.4900000000000002E-2,3.7499999999999999E-2,3.8699999999999998E-2,6.4000000000000003E-3,0.755,0.25890000000000002,0.71599999999999997,8333,34.89,9.6916666666666664,9234,38.659999999999997,10.738888888888887,11978,50.15,13.930555555555555,-15.1,-7.5,null,null,"відсутні",100.00009999999999," "]
[13,94.7346,2.9064000000000001,0.996,0.15229999999999999,0.17680000000000001,2.0999999999999999E-3,3.6900000000000002E-2,3.0099999999999998E-2,3.1800000000000002E-2,6.6E-3,0.68820000000000003,0.2382,0.71179999999999999,8300,34.75,9.6527777777777768,9200,38.520000000000003,10.700000000000001,11971,50.12,13.922222222222221,-15.3,-7.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,95.161199999999994,2.7252000000000001,0.88800000000000001,0.13880000000000001,0.1462,1.9E-3,2.8299999999999999E-2,2.1899999999999999E-2,1.9599999999999999E-2,6.4999999999999997E-3,0.64590000000000003,0.21659999999999999,0.70740000000000003,8264,34.6,9.6111111111111107,9162,38.36,10.655555555555555,11957,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[15,94.648399999999995,2.9725999999999999,1.0005999999999999,0.15429999999999999,0.17610000000000001,2.0999999999999999E-3,3.6299999999999999E-2,2.93E-2,2.8000000000000001E-2,6.6E-3,0.69950000000000001,0.24610000000000001,0.71230000000000004,8302,34.76,9.655555555555555,9203,38.53,10.702777777777778,11969,50.11,13.919444444444444,-15.9,-8.6,null,null,null,99.999900000000025," "]
[16,94.343000000000004,3.0954000000000002,1.0789,0.1623,0.1996,2.3E-3,4.3099999999999999E-2,3.5900000000000001E-2,3.6700000000000003E-2,7.0000000000000001E-3,0.73450000000000004,0.26129999999999998,0.71540000000000004,8329,34.869999999999997,9.68611111111111,9229,38.64,10.733333333333333,11978,50.15,13.930555555555555,-15.3,-7,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,94.443200000000004,3.0036999999999998,1.0396000000000001,0.15690000000000001,0.1961,2.2000000000000001E-3,4.36E-2,3.6400000000000002E-2,4.19E-2,6.7000000000000002E-3,0.77910000000000001,0.25059999999999999,0.71450000000000002,8314,34.81,9.6694444444444443,9215,38.58,10.716666666666667,11966,50.1,13.916666666666666,-14.8,-6.4,null,null,null,100,"ОК"]
[18,94.407300000000006,2.9918,1.0535000000000001,0.15679999999999999,0.20150000000000001,2.3E-3,4.6100000000000002E-2,3.8899999999999997E-2,4.19E-2,7.1000000000000004E-3,0.80200000000000005,0.25080000000000002,0.71489999999999998,8317,34.82,9.6722222222222225,9217,38.590000000000003,10.719444444444445,11966,50.1,13.916666666666666,-14.6,-5.7,null,null,null,100,"ОК"]
[19,94.360600000000005,3.0038999999999998,1.0703,0.15859999999999999,0.20630000000000001,2.3999999999999998E-3,4.7800000000000002E-2,4.0500000000000001E-2,4.6300000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,0.80530000000000002,0.25090000000000001,0.71550000000000002,8321,34.840000000000003,9.6777777777777789,9222,38.61,10.725,11969,50.11,13.919444444444444,-14.6,-5.4,null,null,null,100.00020000000001," "]
[20,94.549800000000005,2.9594999999999998,1.0306,0.155,0.18940000000000001,2.2000000000000001E-3,4.2200000000000001E-2,3.49E-2,3.9399999999999998E-2,7.1999999999999998E-3,0.74099999999999999,0.24879999999999999,0.71360000000000001,8312,34.799999999999997,9.6666666666666661,9210,38.56,10.711111111111112,11969,50.11,13.919444444444444,"  ",null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,94.621899999999997,2.9390999999999998,1.0142,0.1525,0.1825,2.2000000000000001E-3,4.02E-2,3.2899999999999999E-2,3.5999999999999997E-2,7.1000000000000004E-3,0.72389999999999999,0.2475,0.71279999999999999,8305,34.770000000000003,9.6583333333333332,9205,38.54,10.705555555555556,11969,50.11,13.919444444444444,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,94.4465,2.9912999999999998,1.0389999999999999,0.15479999999999999,0.19450000000000001,2.3E-3,4.4299999999999999E-2,3.6799999999999999E-2,4.07E-2,6.4999999999999997E-3,0.79210000000000003,0.25109999999999999,0.71440000000000003,8312,34.799999999999997,9.6666666666666661,9212,38.57,10.713888888888889,11964,50.09,13.91388888888889,-14.1,-6.2,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,93.941100000000006,3.1846000000000001,1.1552,0.1701,0.23369999999999999,2.5999999999999999E-3,5.6399999999999999E-2,4.8500000000000001E-2,5.79E-2,7.1000000000000004E-3,0.8679,0.27489999999999998,0.71960000000000002,8352,34.97,9.7138888888888886,9255,38.75,10.763888888888889,11976,50.14,13.927777777777777,-15,-6.2,null,null,"відсутні",100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,94.144099999999995,3.1315,1.1166,0.1653,0.21740000000000001,2.3999999999999998E-3,5.0900000000000001E-2,4.3499999999999997E-2,5.0700000000000002E-2,7.0000000000000001E-3,0.8024,0.26829999999999998,0.71760000000000002,8340,34.92,9.7000000000000011,9243,38.700000000000003,10.75,11978,50.15,13.930555555555555,-14.6,-5.6,"< 0,0001",2.0000000000000001E-4,null,100.0001," "]
[25,94.868700000000004,2.8986000000000001,0.94769999999999999,0.1454,0.1565,1.9E-3,3.1399999999999997E-2,2.4899999999999999E-2,2.7799999999999998E-2,7.4999999999999997E-3,0.65229999999999999,0.2374,0.71009999999999995,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9186,38.46,10.683333333333334,11966,50.1,13.916666666666666,-13.8,-4.9000000000000004,null,null,null,100.00009999999999," "]
[26,95.176000000000002,2.7829000000000002,0.88339999999999996,0.13830000000000001,0.1336,1.6999999999999999E-3,2.3699999999999999E-2,1.7399999999999999E-2,1.4E-2,7.4000000000000003E-3,0.60389999999999999,0.2177,0.70689999999999997,8264,34.6,9.6111111111111107,9162,38.36,10.655555555555555,11961,50.08,13.91111111111111,-14.8,-5.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,95.17,2.7757999999999998,0.90439999999999998,0.14149999999999999,0.1376,1.6999999999999999E-3,2.3699999999999999E-2,1.7299999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,7.1999999999999998E-3,0.59509999999999996,0.21290000000000001,0.70709999999999995,8269,34.619999999999997,9.6166666666666654,9167,38.380000000000003,10.661111111111111,11966,50.1,13.916666666666666,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[28,95.292000000000002,2.6879,0.88080000000000003,0.1399,0.13730000000000001,1.6999999999999999E-3,2.3900000000000001E-2,1.7600000000000001E-2,1.29E-2,7.0000000000000001E-3,0.59809999999999997,0.20100000000000001,0.70620000000000005,8262,34.590000000000003,9.6083333333333343,9157,38.340000000000003,10.65,11964,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$42+$N$42","v":100.00009999999999}," "]
[29,95.337999999999994,2.6602000000000001,0.88290000000000002,0.13880000000000001,0.13619999999999999,1.6000000000000001E-3,2.3300000000000001E-2,1.7299999999999999E-2,1.26E-2,7.0000000000000001E-3,0.5827,0.19939999999999999,0.70589999999999997,8259,34.58,9.6055555555555543,9157,38.340000000000003,10.65,11964,50.09,13.91388888888889,-16.100000000000001,-5.6,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000003},"ОК"]
[30,94.810100000000006,2.9028,0.98740000000000006,0.15060000000000001,0.16930000000000001,1.9E-3,3.3599999999999998E-2,2.7099999999999999E-2,2.4400000000000002E-2,6.1999999999999998E-3,0.65239999999999998,0.23430000000000001,0.71089999999999998,8298,34.74,9.65,9196,38.5,10.694444444444445,11973,50.13,13.925000000000001,-17,-5.3,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$42+$N$42","v":100.00010000000003}]
[31,94.003799999999998,3.242,1.1820999999999999,0.17219999999999999,0.2288,2.3E-3,5.1400000000000001E-2,4.5100000000000001E-2,5.4199999999999998E-2,5.4999999999999997E-3,0.73819999999999997,0.27439999999999998,0.71919999999999995,8364,35.020000000000003,9.7277777777777779,9270,38.81,10.780555555555557,12000,50.24,13.955555555555556,-15.3,-5.2,null,null,null,{"$f":"SUM(B41:M41)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000003},"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.9067245011393,34.712308732473439,9.6423079812426185,9189.7238529054266,38.475575591394751,10.687659886498539]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Миколаївського ЛВУМГ                                                                                                                       Литвинюк Є.О.                                                     01.06.2017р.                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                            Бартальова С.В.                                                    01.06.2017р.                                                                                                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                  Бартальов Е.Ю.                                                      01.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток общ","index":1,"n_rows":69,"n_cols":5,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[59,0,59,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,58,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу   №  619"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Миколаївська область","ГРС-1м. Миколаїв  вихід \"місто\"",38.47492878159882,9189.5789922768727,10.687480217110783]
[null,"ГРС-1м. Миколаїв вихід \"Океан\"",38.479035935620345,9190.5599691755833,10.688621093227873]
[null,"ГРС-2м. Миколаїв вихід \"місто\"",38.437271179871637,9180.5846285005027,10.677019772186565]
[null,"ГРС МГЗ   вихід Галицинівка",38.471829740245909,9188.8387989557996,10.686619372290529]
[null,"ГРС с.Володимирівка",38.477902178453832,9190.2891759247668,10.68830616068162]
[null,"ГРС с. Новоукраїнка",38.480267007706097,9190.85400569587,10.688963057696137]
[null,"ГРС смт. Березнегувате",38.476303476104583,9189.9073324233268,10.687862076695717]
[null,"ГРС Новосевастополь",38.479829905283488,9190.7496055743486,10.688841640356523]
[null,"ГРС с. Новоіванівка",38.476427864033958,9189.9370419702682,10.687896628898322]
[null,"ГРС м. Баштанка",38.474777400010382,9189.5428354051401,10.687438166669549]
[null,"ГРС  Новий Буг",38.482739328461541,9191.4445093717932,10.689649813461539]
[null,"ГРС с. Лоцкіне",38.473348158956327,9189.2014670392673,10.687041155265646]
[null,"ГРС Новоєгорівка",38.477927484425663,9190.295220152384,10.68831319011824]
[null,"ГРС  Мар'ївка",38.47972140363742,9190.7236904010424,10.688811501010393]
[null,"ГРС  Грейгове",38.476671153306995,9189.9951506156467,10.687964209251943]
[null,"ГРС  Горохівка",38.475151918467688,9189.6322876031409,10.687542199574358]
[null,"ГРС с. Новомиколаївка",38.47387993716044,9189.3284800830279,10.687188871433456]
[null,"ГРС  Прибузьке",38.476701640929193,9190.0024324592105,10.687972678035887]
[null,"ГРС  Інгулка",38.474073797847261,9189.3747829132462,10.687242721624239]
[null,"ГРС  Персадівка",38.460385584806687,9186.1054093501789,10.68344044022408]
[null,"ГРС  Снігурівка",38.490505406458084,9193.2994052603462,10.691807057349468]
[null,"ГРС м. Казанка",38.483119419644353,9191.5352925924326,10.689755394345653]
[null,"ГРС с. Миколо- Гулак",38.477465056710486,9190.1847711885675,10.688184737975135]
[null,"ГРС  Крива Балка",38.481107431002641,9191.0547373545141,10.689196508611845]
[null,"ГРС с.  Ольшанське                          вихід поселок",38.47262869161893,9189.0296252155458,10.68684130322748]
[null,"ГРС с.  Ольшанське                  вихід  ОЦЗ",38.461214887058993,9186.303484793003,10.683670801960831]
[null,"ГРС  с. Кандибіне",38.470968601914336,9188.6331195959719,10.686380167198427]
[null,"ГРС   Гур’ївка",38.476373404052232,9189.9240344269183,10.68788150112562]
[null,"ГРС с. Себине",38.473604926193808,9189.2627948411937,10.68711247949828]
[null,"ГРС  Нова Одеса",38.479835609415701,9190.7509679829418,10.688843224837695]
[null,"ГРС  Підлісне",38.472605306882834,9189.0240398672067,10.686834807467454]
[null,"ГРС  Єланець",38.487892124746914,9192.6752336380887,10.691081145763031]
[null,"ГРС   Веселий подол",38.474273842211801,9189.422562689535,10.687298289503278]
[null,"ГРС  Щербані",38.467141235203059,9187.7189687491864,10.685317009778627]
[null,"ГРС  Дорошівка",38.478212459989912,9190.363285397505,10.688392349997198]
[null,"ГРС  Вознесенськ",38.480800184538978,9190.9813527963779,10.689111162371939]
[null,"ГРС  Кам’янка",38.469891330368192,9188.375817703989,10.686080925102276]
[null,"ГРС с. Рівне",38.492166101115217,9193.6960553703557,10.692268361420894]
[null,"ГРС  Очаків вихід  \"місто\"",38.474196489968037,9189.404087423256,10.687276802768899]
[null,"ГРС Ульянівка",38.477191858064593,9190.1195188121092,10.688108849462386]
[null,"ГРС  Ч. Поле",38.469358230213174,9188.2484889176721,10.685932841725881]
[null,"ГРС  Ш. Лан",38.475893854609737,9189.809496008731,10.687748292947148]
[null,"ГРС  Олексіївка",38.47897024385307,9190.5442789663066,10.688602845514742]
[null,"ГРС  Веселинове",38.474488670784808,9189.4738736134004,10.687357964106891]
[null,"ГРС Березанка",38.476798190102052,9190.0254928332961,10.687999497250569]
[null,"ГРС  Дмитріївка",38.474303540450499,9189.4296559920858,10.687306539014028]
[null,"ГРС. Кубряки",38.459266817087411,9185.8381962673775,10.68312967141317]
[null,"ПВВГ Ряснопіль",38.474838709677414,9189.5574789677412,10.687455197132614]
[null,"ДПНВКГ \"Зоря-Машпроект\"",38.548057356336621,9207.045452525841,10.707793710093506]
[null,"АГНКС-1 м. Миколаїв",38.508628881545917,9197.6281229788274,10.696841355984978]
[null,"АГНКС-2 м. Миколаїв",38.484463368875758,9191.856289356163,10.6901287135766]
[null,"ТОВ \"МГЗ\"",38.476354913186171,9189.9196179593728,10.687876364773937]
[null,"ТОВ \"Сандора\"",38.495168690614648,9194.4132115616776,10.693102414059624]
[null,"АГНКС-1 м.Нова Одеса",38.480344444185782,9190.8725010815524,10.688984567829383]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 619",null,38.479999999999997,9190,10.69]
[]
[]
[]
["Начальник  Миколаївського ЛВУМГ                                                 Литвинюк Є.О.                                                             01.06.2017 р.                                                                            "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис"]
["Завідувач лабораторією                                                                        Бартальова С.В.                                                              01.06.2017 р.                                         "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис"]
["Начальник служби метрології                                                            Бартальов Е.Ю.                                                                 01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]