{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,6],[49,11,49,15],[49,23,49,24],[49,25,49,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[45,1,45,6],[45,11,45,15],[45,23,45,24],[45,25,45,27],[47,1,47,6],[47,11,47,15],[47,23,47,24],[47,25,47,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №101"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №101"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПК 715-КС Диканька\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","31.05.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4362777777777769},8988,37.629300000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.452583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.4362777777777769},8988,37.629300000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.452583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4362777777777769,8988,37.629300000000001,10.452583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4362777777777769,8988,37.629300000000001,10.452583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4362777777777769,8988,37.629300000000001,10.452583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4362777777777769,8988,37.629300000000001,10.452583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4362777777777769,8988,37.629300000000001,10.452583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4362777777777769,8988,37.629300000000001,10.452583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4362777777777769,8988,37.629300000000001,10.452583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4362777777777769,8988,37.629300000000001,10.452583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,88.723799999999997,5.2362000000000002,1.1053999999999999,7.2300000000000003E-2,0.13389999999999999,8.9999999999999998E-4,4.0800000000000003E-2,3.6700000000000003E-2,6.2300000000000001E-2,2.7699999999999999E-2,2.4310999999999998,2.129,0.75629999999999997,8160.12240432,34.1648,9.4902222222222221,9038.096048129999,37.840699999999998,10.511305555555555,11404.967757344162,47.752600000000001,13.263976388943643,-7.2,-10.7,null,null,null,100.00009999999999," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.12240432,34.1648,9.4902222222222221,9038.096048129999,37.840699999999998,10.511305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.12240432,34.1648,9.4902222222222221,9038.096048129999,37.840699999999998,10.511305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.12240432,34.1648,9.4902222222222221,9038.096048129999,37.840699999999998,10.511305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.12240432,34.1648,9.4902222222222221,9038.096048129999,37.840699999999998,10.511305555555555,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[16,88.662300000000002,5.2967000000000004,1.0784,7.1800000000000003E-2,0.14169999999999999,1.1000000000000001E-3,4.58E-2,4.3200000000000002E-2,7.1499999999999994E-2,2.52E-2,2.3843000000000001,2.1779999999999999,0.75739999999999996,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9046.2645779099985,37.874899999999997,10.520805555555555,11407.427752567472,47.762900000000002,13.266837363148316,-8.1999999999999993,-9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9046.2645779099985,37.874899999999997,10.520805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9046.2645779099985,37.874899999999997,10.520805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9046.2645779099985,37.874899999999997,10.520805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9046.2645779099985,37.874899999999997,10.520805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9046.2645779099985,37.874899999999997,10.520805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9046.2645779099985,37.874899999999997,10.520805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9046.2645779099985,37.874899999999997,10.520805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,88.236099999999993,5.3369,1.2841,9.2499999999999999E-2,0.1741,1.2999999999999999E-3,4.9500000000000002E-2,4.5199999999999997E-2,7.2400000000000006E-2,4.6699999999999998E-2,2.4916,2.1694,0.76170000000000004,8197.7406335699998,34.322299999999998,9.5339722222222214,9078.0549672000016,38.008000000000003,10.557777777777778,11414.903272032481,47.794199999999996,13.275531391556692,-8.1999999999999993,-8.8000000000000007,null,null,null,99.999799999999979," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.7406335699998,34.322299999999998,9.5339722222222214,9078.0549672000016,38.008000000000003,10.557777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.7406335699998,34.322299999999998,9.5339722222222214,9078.0549672000016,38.008000000000003,10.557777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.7406335699998,34.322299999999998,9.5339722222222214,9078.0549672000016,38.008000000000003,10.557777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.7406335699998,34.322299999999998,9.5339722222222214,9078.0549672000016,38.008000000000003,10.557777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,88.314800000000005,5.3091999999999997,1.3620000000000001,9.4200000000000006E-2,0.17419999999999999,1.1999999999999999E-3,5.4300000000000001E-2,5.3900000000000003E-2,9.06E-2,2.7300000000000001E-2,2.3894000000000002,2.1286,0.76219999999999999,8227.954639919999,34.448799999999999,9.5691111111111109,9110.9201630400003,38.145600000000002,10.596,11452.304752806305,47.950800000000001,13.319029310047174,-8.4,-7.6]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.954639919999,34.448799999999999,9.5691111111111109,9110.9201630400003,38.145600000000002,10.596,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.954639919999,34.448799999999999,9.5691111111111109,9110.9201630400003,38.145600000000002,10.596,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8157.8211422590766},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.155591146593643},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.4876642073871231},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9035.6059019322311},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.829839072033081},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.508288631120298}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                          31.05.2017р.         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
[null,"Завідувач лабораторії  Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                           ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Горшковоз О.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                     ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту №101"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС В.Будища"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":37.629300000000001},637.54999999999995,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":637.54999999999995}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":37.629300000000001},614.65,614.65]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":37.629300000000001},573.29999999999995,573.29999999999995]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":37.629300000000001},575.08000000000004,575.08000000000004]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":37.629300000000001},636.57000000000005,636.57000000000005]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":37.629300000000001},647.04999999999995,647.04999999999995]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":37.629300000000001},625.66,625.66]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":37.629300000000001},646.75,646.75]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":37.629300000000001},746.56,746.56]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":37.629300000000001},1151.3900000000001,1151.3900000000001]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":37.840699999999998},1183.67,1183.67]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":37.840699999999998},1599.81,1599.81]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":37.840699999999998},1864.36,1864.36]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":37.840699999999998},1602.84,1602.84]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":37.840699999999998},945.95,945.95]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":37.874899999999997},721.17,721.17]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":37.874899999999997},833.96,833.96]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":37.874899999999997},1127.44,1127.44]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":37.874899999999997},1390.63,1390.63]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":37.874899999999997},1296.8399999999999,1296.8399999999999]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":37.874899999999997},1080.1099999999999,1080.1099999999999]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":37.874899999999997},737.04,737.04]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":37.874899999999997},635.48,635.48]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.008000000000003},578.45000000000005,578.45000000000005]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.008000000000003},541.83000000000004,541.83000000000004]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.008000000000003},507.99,507.99]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.008000000000003},618.62,618.62]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.008000000000003},620.89,620.89]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.145600000000002},442.61,442.61]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.145600000000002},468.62,468.62]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.145600000000002},460.13,460.13]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":26113.000000000007},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":26113.000000000007}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":987850.58768800006},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":987850.58768800006}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.829839072033081},37.829839072033081]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9035.5019600149062},9035.5019600149062]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.508288631120299},10.508288631120299]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,101]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС В.Будища",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":37.829839072033081},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9035.5019600149062},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.508288631120299}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №101",null,{"$f":"' розрахунок'!D40","v":37.829839072033081},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9035.5019600149062},{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.508288631120299}]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]