{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,8,9,8],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,1,9,1],[49,1,49,6],[49,11,49,15],[49,23,49,24],[49,25,49,27],[45,1,45,6],[45,11,45,15],[45,23,45,24],[45,25,45,27],[47,1,47,6],[47,11,47,15],[47,23,47,24],[47,25,47,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №108"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №108"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"БІЛЬСЬК - СУМИ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","31.05.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8579.2691664676386,35.921399999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.9781666666666666},9493,39.7423,{"$f":"S11/3.6","v":11.039527777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8579.2691664676386,35.921399999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.9781666666666666},9493,39.7423,{"$f":"S12/3.6","v":11.039527777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8579.2691664676386,35.921399999999998,9.9781666666666666,9493,39.7423,11.039527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,87.954899999999995,6.4092000000000002,1.6229,0.2225,0.46179999999999999,2E-3,6.0199999999999997E-2,3.8399999999999997E-2,6.6400000000000001E-2,0.01,0.98939999999999995,2.1623000000000001,0.77149999999999996,8507.5476504599992,35.619399999999999,9.8942777777777771,9414.7799170199996,39.4178,10.949388888888889,11762.956770957728,49.2515,13.680317576845193,0.7,3.8,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8507.5476504599992,35.619399999999999,9.8942777777777771,9414.7799170199996,39.4178,10.949388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8507.5476504599992,35.619399999999999,9.8942777777777771,9414.7799170199996,39.4178,10.949388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8507.5476504599992,35.619399999999999,9.8942777777777771,9414.7799170199996,39.4178,10.949388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8507.5476504599992,35.619399999999999,9.8942777777777771,9414.7799170199996,39.4178,10.949388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8507.5476504599992,35.619399999999999,9.8942777777777771,9414.7799170199996,39.4178,10.949388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8507.5476504599992,35.619399999999999,9.8942777777777771,9414.7799170199996,39.4178,10.949388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,88.5839,6.4469000000000003,1.2326999999999999,7.3700000000000002E-2,0.25619999999999998,1.4E-3,6.6699999999999995E-2,4.7500000000000001E-2,7.4300000000000005E-2,4.0000000000000001E-3,0.95930000000000004,2.2532000000000001,0.76229999999999998,8397.6068826900009,35.159100000000002,9.7664166666666663,9296.7661578299994,38.923699999999997,10.812138888888887,11685.048961069979,48.9253,13.58971080154765,-5.4,-5.0999999999999996,null,null,null,99.999800000000008," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397.6068826900009,35.159100000000002,9.7664166666666663,9296.7661578299994,38.923699999999997,10.812138888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397.6068826900009,35.159100000000002,9.7664166666666663,9296.7661578299994,38.923699999999997,10.812138888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397.6068826900009,35.159100000000002,9.7664166666666663,9296.7661578299994,38.923699999999997,10.812138888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397.6068826900009,35.159100000000002,9.7664166666666663,9296.7661578299994,38.923699999999997,10.812138888888887,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[16,88.707800000000006,6.4930000000000003,1.1415999999999999,5.4800000000000001E-2,0.13569999999999999,1E-3,6.1699999999999998E-2,4.6800000000000001E-2,6.7100000000000007E-2,4.3E-3,1.012,2.2743000000000002,0.75919999999999999,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,11649.295438261284,48.775599999999997,13.548129458009813,-1,3.6,null,null,null,100.0001," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.6353524999995,34.975000000000001,9.7152777777777786,9249.4269004499984,38.725499999999997,10.757083333333332]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":8410.3941126087939},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":35.21274349092694},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":9.7813176363685947},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":9310.5053197539837},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":38.981038494528953},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":10.828066248480265}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                          31.05.2017р.         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
[null,"Завідувач лабораторії  Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                           ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Горшковоз О.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                     ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,4],[3,5,5,5],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту №108"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська область",null,"Сумська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Батьки","ГРСБільськ","ГРСБуди"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":39.7423},113.21,553.21,739.97,{"$f":"SUM(C7:E7)","v":1406.39}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":39.7423},103.07,584.99,712.72,1400.78]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":39.7423},89.14,598.17999999999995,686.63,1373.9499999999998]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":39.4178},93.8,577.14,779.31,1450.25]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":39.4178},104.55,678.63,917.71,1700.8899999999999]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":39.4178},123.18,675.93,867.38,1666.4899999999998]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":39.4178},84.43,596.30999999999995,737.98,1418.72]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":39.4178},124.14,690.72,844.24,1659.1]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":39.4178},141.84,795.58,1221.5,2158.92]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":39.4178},278.47000000000003,1039.03,1905.73,3223.23]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.923699999999997},297.11,1242.01,2144.4299999999998,3683.5499999999997]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.923699999999997},426.14,1473.21,2652.37,4551.7199999999993]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.923699999999997},420.18,1555.82,2841.78,4817.7800000000007]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.923699999999997},362.21,1257.75,2358.2600000000002,3978.2200000000003]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.923699999999997},184.85,867.44,1443.49,2495.7799999999997]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.725499999999997},117.92,666.08,1047.23,1831.23]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.725499999999997},177.68,824.65,1418.63,2420.96]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.725499999999997},295.08999999999997,1110.28,1964.01,3369.38]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.725499999999997},370.32,1263.5899999999999,2379.2600000000002,4013.17]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.725499999999997},288.88,1003.08,1988.64,3280.6000000000004]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.725499999999997},205.32,955.09,1626.76,2787.17]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.725499999999997},109.56,630.73,1209.95,1950.24]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.725499999999997},90.5,605.19000000000005,873.78,1569.47]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.725499999999997},92.58,559.70000000000005,676.79,1329.0700000000002]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.725499999999997},87.83,548.65,608.6,1245.08]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.725499999999997},65.97,528.01,495.13,1089.1100000000001]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.725499999999997},104.84,582.28,736.94,1424.06]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.725499999999997},100.92,553.04,670.17,1324.1299999999999]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.725499999999997},65.650000000000006,505.9,489.61,1061.1599999999999]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.725499999999997},55.92,479.02,444.9,979.83999999999992]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.725499999999997},58.64,622.49,412.24,1093.3699999999999]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":5233.9400000000005},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":24623.730000000003},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":37896.14},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":67753.809999999983}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":203990.51848699996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":960097.96736699983},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":1477025.3899069999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":2641113.875761}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.974561895436317},{"$f":"D39/D38","v":38.990760837899039},38.97561571988598,38.981038494528953]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9308.9143130211924},{"$f":"D40*238.8459","v":9312.7833640127501},9309.1660146703143,9310.4612221604129]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.826267193176754},{"$f":"D40/3.6","v":10.8307668994164},10.826559922190549,10.828066248480264]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[12,0,12,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3],[8,0,8,1],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,108]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Батьки",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.974561895436317},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9308.9143130211924},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.826267193176754}]
[null,"ГРС Більськ",{"$f":"' розрахунок'!D40","v":38.990760837899039},{"$f":"' розрахунок'!D41","v":9312.7833640127501},{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.8307668994164}]
["Сумська область","ГРС Буди",{"$f":"' розрахунок'!E40","v":38.97561571988598},{"$f":"' розрахунок'!E41","v":9309.1660146703143},{"$f":"' розрахунок'!E42","v":10.826559922190549}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №108",null,{"$f":"' розрахунок'!F40","v":38.981038494528953},{"$f":"' розрахунок'!F41","v":9310.4612221604129},{"$f":"' розрахунок'!F42","v":10.828066248480264}]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]