{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ДП \"Укравтогаз\", ПП Костюк В.М."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.47,9.58,9119,38.18,10.61,11550,48.36,13.43,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$73","v":89.749099999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":4.8380000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":1.1000000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.11700000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.188},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":5.2999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":7.9000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":3.1E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":1.849},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":1.948},{"$f":"[1]Лист1!$F$90","v":0.75170000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11531},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.28},{"$f":"V12/3.6","v":13.411111111111111},-12.4,-9.8000000000000007,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11531},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.28},{"$f":"V13/3.6","v":13.411111111111111},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11531},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.28},13.411111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11531},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.28},13.411111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11531},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.28},13.411111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11531},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.28},13.411111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11531},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.28},13.411111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$73","v":89.718100000000007},{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":4.9029999999999996},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":1.1539999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.121},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":0.19500000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":8.5999999999999993E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":1.782},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":1.927},{"$f":"[2]Лист1!$F$90","v":0.75249999999999995},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11558},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.39},{"$f":"V19/3.6","v":13.441666666666666},-9,-10.7,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11558},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.39},{"$f":"V20/3.6","v":13.441666666666666},null,null,8.9999999999999998E-4," < 0,0002","відс.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11558},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11558},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11558},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11558},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$D$73","v":89.873000000000005},{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":4.8719999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":1.07},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.114},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":0.18},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":6.7000000000000004E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":1.7529999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":1.964},{"$f":"[3]Лист1!$F$90","v":0.75049999999999994},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11541},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.32},{"$f":"V25/3.6","v":13.422222222222222},-9.5,-11.9,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11541},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.32},{"$f":"V26/3.6","v":13.422222222222222},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11541},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.32},13.422222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11541},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.32},13.422222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11541},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.32},13.422222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11541},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.32},13.422222222222222,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9110},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.594444444444445},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11541},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.32},13.422222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$D$73","v":89.71},{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":4.92},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":1.1100000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.11600000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.186},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":1.742},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":2.0390000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$90","v":0.75229999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9117},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.602777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11534},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.29},{"$f":"V32/3.6","v":13.413888888888888},-12.6,-9.5,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9117},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.602777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11534},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.29},{"$f":"V33/3.6","v":13.413888888888888},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9117},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.602777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11534},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.29},13.413888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9117},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.602777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11534},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.29},13.413888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9117},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.602777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11534},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.29},13.413888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9117},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.602777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11534},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.29},13.413888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9117},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.602777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11534},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.29},13.413888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$D$73","v":89.564700000000002},{"$f":"[5]Лист1!$D$74","v":4.8789999999999996},{"$f":"[5]Лист1!$D$75","v":1.25},{"$f":"[5]Лист1!$D$76","v":0.13400000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$77","v":0.22700000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$78","v":4.3E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$79","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$80","v":5.5E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$81","v":9.6000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$82","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$83","v":1.7569999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$84","v":1.962},{"$f":"[5]Лист1!$F$90","v":0.75529999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":8274},{"$f":"[5]Лист1!$F$91","v":34.64},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":9.6222222222222218},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":9165},{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38.369999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":10.658333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":11572},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":48.45},{"$f":"V39/3.6","v":13.458333333333334},-6.8,-5.3,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":8274},{"$f":"[5]Лист1!$F$91","v":34.64},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":9.6222222222222218},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":9165},{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38.369999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":10.658333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":11572},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":48.45},{"$f":"V40/3.6","v":13.458333333333334},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":8274},{"$f":"[5]Лист1!$F$91","v":34.64},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":9.6222222222222218},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":9165},{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38.369999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":10.658333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":11572},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":48.45},13.458333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0350430646286,34.482764170579316,9.5786752584614714,9122.8297775475239,38.194207065233499,10.609617211918437]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                  01.06.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,5,9],[1,0,1,8],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,8],[4,2,4,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 51"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська",null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Лубни","АГНКС-1 м.Лубни","АГНКС-2 м.Лубни","ГРС Мгар","ГРС Новаки","ГРС Пирятин","ГРС Гребінка"]
[1,38.18,11330.1,378,1096,13673,5274.7,20511.2,8442.1,{"$f":"SUM(C7:I7)","v":60705.1}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},9997.5,452,2513,15981.7,5118.6000000000004,23185.7,7771.5,65020]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},9909.1,779,2587,16515.3,4830.3999999999996,24458.400000000001,8261.9,67341.100000000006]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},10945.5,737,2469,15765.3,4921.3,24325.599999999999,8322.5,67486.2]
[5,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},12842.6,925,2602,12766.4,5310.5,24700.799999999999,6884.3,66031.600000000006]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},11824,427,1545,12234.8,5090.6000000000004,24992.2,7862.7,63976.3]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},11233.9,299,1704,12075.9,4655,21057.4,6544.3,57569.5]
[8,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.14},10769.2,375,1538,13326.1,4840.1000000000004,22934.7,7725.4,61508.500000000007]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},13010.1,444,1769,16324.1,6029.2,26841.1,9609.7000000000007,74027.199999999997]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},21214.6,835,2742,22769.200000000001,10320.1,34027.199999999997,15401.6,107309.70000000001]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},20732.8,931,2336,23800.3,10462.9,34694.400000000001,15342.3,108299.7]
[12,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},26886.2,955,2583,26230.6,12156.1,32589.8,15278,116678.70000000001]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},31351.5,902,1960,28296.400000000001,14314.1,36978.300000000003,22066.2,135868.5]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.25},29851.1,381,1543,24122.9,11790.2,32744.6,16539.900000000001,116972.69999999998]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},22113.4,854,1713,13680.8,6482.8,27593.8,10893.7,83331.5]
[16,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},18262.400000000001,710,3244,11378.7,4956,22244.6,9069.6,69865.3]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},10499.5,720,3047,22273.5,5861.5,25670.799999999999,9920.6,77992.900000000009]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},15835.3,944,2678,21676.1,5676.9,30551.8,11444.7,88806.799999999988]
[19,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},17226.900000000001,630,2918,21345,8314.7999999999993,28251.200000000001,10098.4,88784.299999999988]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},14403.9,358,1871,20061,7587.2,26963.8,9814,81058.899999999994]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.14},16160.4,381,1460,16254.5,6682.2,25777.5,9432.5,76148.100000000006]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},11820.6,721,2137,16655.5,5362,21950.6,8191.3,66838]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},11467.5,847,2670,14053.2,4676.6000000000004,24810.5,8347.9,66872.7]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},13309.5,724,3094,10585.7,4488,23626.6,6509.7,62337.5]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},9998,699,2754,12537,4203.8999999999996,22710.1,5585.9,58487.9]
[26,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},18898.599999999999,601,3776,2320.9,3930.9,24890.799999999999,6880.6,61298.799999999996]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},23227.200000000001,351,2481,null,4568.3,23097.5,6959.4,60684.4]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.17},23095.1,405,2336,null,4337.6000000000004,21721.200000000001,6647.1,58541.999999999993]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38.369999999999997},21831.8,961,2702,null,3652.5,18643.8,6807.8,54598.9]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38.369999999999997},22105.9,907,3598,null,3701.1,20707.7,10200.4,61220.1]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38.369999999999997},20209.3,505,4006,null,3561,20193.400000000001,6103.1,54577.799999999996]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":522363.5},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":20138},75472,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":436703.9},193157.1,793447.09999999986,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":298959.10000000003},{"$f":"SUM(J7:J37)","v":2340240.6999999997}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":19957240.491999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":769243.94999999984},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":2882916.3699999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":16673688.020000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":7377838.1449999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":30303238.681999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":11419793.161000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":89383958.820000008}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,38.205656582054445,38.180730389308543,38.198489108543562,38.180762800607006,38.196049459222564,38.191882838818117,38.198513311687122,38.194207065233499]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9125.2644314317185,9119.3109124917501,9123.5525097702848,9119.3186537975016,9122.9698095325275,9121.9746293320677,9123.5582905918909,9122.5297612820541]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.612682383904012,10.605758441474595,10.610691419039878,10.605767444613058,10.610013738672935,10.608856344116143,10.610698142135311,10.609501962564861]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",38.205656582054445,9125.2644314317185,10.612682383904012]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",38.180730389308543,9119.3109124917501,10.605758441474595]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",38.198489108543562,9123.5525097702848,10.610691419039878]
[null,"ГРС Мгар",38.180762800607006,9119.3186537975016,10.605767444613058]
[null,"ГРС Новаки",38.196049459222564,9122.9698095325275,10.610013738672935]
[null,"ГРС Пирятин",38.191882838818117,9121.9746293320677,10.608856344116143]
[null,"ГРС Гребінка",38.198513311687122,9123.5582905918909,10.610698142135311]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,38.194207065233499,9122.5297612820541,10.609501962564861]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"01.06.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"01.06.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]