{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 52"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9142,38.28,10.633333333333333,11616,48.63,13.509406866560765,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$234","v":90.290899999999993},{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":4.641},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":1.1259999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":0.123},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.19900000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":7.8E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":0.01},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":1.8919999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.534},{"$f":"[1]Лист1!$F$251","v":0.74650000000000005},{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8250},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.54},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5944444444444432},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11608},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.6},{"$f":"U12/859.8453","v":13.50010286734137},-12.4,-9.8000000000000007,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8250},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.54},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5944444444444432},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11608},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.6},{"$f":"U13/859.8453","v":13.50010286734137},-12.6,-10,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8250},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.54},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5944444444444432},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11608},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.6},13.50010286734137,-9.6999999999999993,-9.1,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8250},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.54},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5944444444444432},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11608},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.6},13.50010286734137,-8.1,-9.8000000000000007,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8250},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.54},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5944444444444432},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11608},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.6},13.50010286734137,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8250},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.54},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5944444444444432},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11608},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.6},13.50010286734137,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8250},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.54},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5944444444444432},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11608},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.6},13.50010286734137,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$234","v":90.088499999999996},{"$f":"[2]Лист1!$D$235","v":4.6749999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$236","v":1.218},{"$f":"[2]Лист1!$D$237","v":0.13300000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$238","v":0.219},{"$f":"[2]Лист1!$D$239","v":4.4999999999999997E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$240","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$241","v":0.05},{"$f":"[2]Лист1!$D$242","v":8.6999999999999994E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$243","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$244","v":1.88},{"$f":"[2]Лист1!$D$245","v":1.5760000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$251","v":0.74919999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11617},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.64},{"$f":"U19/859.8453","v":13.510569866463189},-9,-10.7,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11617},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.64},{"$f":"U20/859.8453","v":13.510569866463189},-11.1,-10.7,8.9999999999999998E-4," < 0,0002","відс.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11617},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.64},13.510569866463189,-11.1,-10.3,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11617},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.64},13.510569866463189,-12.6,-10.5,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11617},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.64},13.510569866463189,-12.3,-11.5,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11617},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.64},13.510569866463189,null,null,null,null,null,0," "]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$D$234","v":90.313999999999993},{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":4.6660000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":1.093},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":0.11899999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.188},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":5.2999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":6.9000000000000006E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":0.01},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":1.9119999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.5269999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$251","v":0.74570000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11601},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.57},{"$f":"U25/859.8453","v":13.491961868024401},-9.5,-11.9,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11601},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.57},{"$f":"U26/859.8453","v":13.491961868024401},-8.1999999999999993,-9.4,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11601},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.57},13.491961868024401,-11.6,-9.8000000000000007,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11601},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.57},13.491961868024401,-8.6,-7.2,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11601},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.57},13.491961868024401,-11.2,-7.8,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11601},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.57},13.491961868024401,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11601},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.57},13.491961868024401,null,null,null,null,null,0," "]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$D$234","v":90.230900000000005},{"$f":"[4]Лист1!$D$235","v":4.6989999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$236","v":1.135},{"$f":"[4]Лист1!$D$237","v":0.123},{"$f":"[4]Лист1!$D$238","v":0.19500000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$239","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$240","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$241","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$242","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$243","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$244","v":1.865},{"$f":"[4]Лист1!$D$245","v":1.57},{"$f":"[4]Лист1!$F$251","v":0.74680000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11606},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.59},{"$f":"U32/859.8453","v":13.497776867536521},-12.6,-9.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11606},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.59},{"$f":"U33/859.8453","v":13.497776867536521},-11.1,-9.1,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11606},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.59},13.497776867536521,-12.5,-10.6,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11606},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.59},13.497776867536521,-7.3,-6.7,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11606},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.59},13.497776867536521,-8.4,-6.1,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11606},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.59},13.497776867536521,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9138},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.627777777777776},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11606},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.59},13.497776867536521,null,null,null,null,null,0," "]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$D$234","v":89.531700000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":4.8899999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":1.274},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":0.13600000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.23300000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":4.3E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":6.5000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":0.10100000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":1.7370000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":1.962},{"$f":"[5]Лист1!$F$251","v":0.75590000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$F$253","v":8283},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":34.68},{"$f":"[5]Лист1!$F$258","v":9.6333333333333329},{"$f":"[5]Лист1!$F$255","v":9174},{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.409999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$259","v":10.669444444444443},{"$f":"[5]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[5]Лист1!$F$256","v":48.48},{"$f":"U39/859.8453","v":13.466375870171065},-6.8,-5.3,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$253","v":8283},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":34.68},{"$f":"[5]Лист1!$F$258","v":9.6333333333333329},{"$f":"[5]Лист1!$F$255","v":9174},{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.409999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$259","v":10.669444444444443},{"$f":"[5]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[5]Лист1!$F$256","v":48.48},{"$f":"U40/859.8453","v":13.466375870171065},-6.6,-5.5,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$253","v":8283},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":34.68},{"$f":"[5]Лист1!$F$258","v":9.6333333333333329},{"$f":"[5]Лист1!$F$255","v":9174},{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.409999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$259","v":10.669444444444443},{"$f":"[5]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[5]Лист1!$F$256","v":48.48},13.466375870171065,-6.3,-4,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257.4251630010076,34.571861426779932,9.6032948407722039,9145.5397270123449,38.290860770218785,10.636350213949664]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                  01.06.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                     01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 52"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"КС Лубни (ГРС Піски)"]
[1,38.28,1606.3,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":1606.3}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},1492.6,1492.6]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},1452.5,1452.5]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},1581.1,1581.1]
[5,{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},1679.6,1679.6]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},1636.2,1636.2]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},1408,1408]
[8,{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.26},1417.2,1417.2]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},1825.4,1825.4]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},2918.3,2918.3]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},2998.4,2998.4]
[12,{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},3576.6,3576.6]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},4137.5,4137.5]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},3588.6,3588.6]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},2207.6,2207.6]
[16,{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},1762.9,1762.9]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},2036.7,2036.7]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},2395.6,2395.6]
[19,{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},2547,2547]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},2262.8000000000002,2262.8000000000002]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.22},2076.5,2076.5]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},1620.5,1620.5]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},1323.6,1323.6]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},1298.5,1298.5]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},1198.7,1198.7]
[26,{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},1199.8,1199.8]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},1364.1,1364.1]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.26},1279.5,1279.5]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.409999999999997},1155.5,1155.5]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.409999999999997},1080.2,1080.2]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.409999999999997},1120.3,1120.3]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":59248.1},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":59248.1}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":2268660.7479999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":2268660.7479999997}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,38.290860770218785,38.290860770218785]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9145.6151024375995,9145.6151024375995]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.636350213949662,10.636350213949662]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Піски",38.290860770218785,9145.6151024375995,10.636350213949662]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52",null,38.290860770218785,9145.6151024375995,10.636350213949662]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"01.06.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"01.06.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]