{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":10,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5299999999999994,9072,37.979999999999997,10.55,11408,47.76,13.27,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":88.567700000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.4560000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.0900000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.106},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.17399999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":3.3E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":3.9E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.484},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":2.9529999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.7641},{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11407},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.76},{"$f":"V12/3.6","v":13.266666666666666},-12.4,-9.8000000000000007,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11407},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.76},{"$f":"V13/3.6","v":13.266666666666666},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11407},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.76},13.266666666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11407},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.76},13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11407},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.76},13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11407},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.76},13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11407},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.76},13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":88.132499999999993},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":5.718},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.202},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.112},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.19400000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":3.5000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":8.5999999999999993E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.534},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":2.91},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.76790000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8247},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.53},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5916666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9131},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.619444444444444},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11436},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.88},{"$f":"V19/3.6","v":13.3},-9,-10.7,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8247},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.53},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5916666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9131},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.619444444444444},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11436},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.88},{"$f":"V20/3.6","v":13.3},null,null,8.9999999999999998E-4," < 0,0002","відс.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8247},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.53},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5916666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9131},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.619444444444444},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11436},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.88},13.3,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8247},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.53},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5916666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9131},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.619444444444444},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11436},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.88},13.3,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8247},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.53},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5916666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9131},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.619444444444444},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11436},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.88},13.3,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8247},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.53},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5916666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9131},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.619444444444444},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11436},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.88},13.3,null,null,null,null,null,0," "]
[15,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":88.706699999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":5.4580000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":0.99399999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":9.8000000000000004E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.159},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":3.3E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":6.2E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":1.48},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":2.95},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.7621},{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8183},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.26},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5166666666666657},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11395},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.71},{"$f":"V25/3.6","v":13.252777777777778},-9.5,-11.9,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8183},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.26},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5166666666666657},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11395},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.71},{"$f":"V26/3.6","v":13.252777777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8183},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.26},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5166666666666657},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11395},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.71},13.252777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8183},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.26},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5166666666666657},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11395},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.71},13.252777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8183},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.26},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5166666666666657},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11395},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.71},13.252777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8183},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.26},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5166666666666657},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11395},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.71},13.252777777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8183},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.26},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5166666666666657},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9064},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.541666666666668},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11395},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.71},13.252777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[22,{"$f":"[7]Лист1!$D$19","v":88.382900000000006},{"$f":"[7]Лист1!$D$20","v":5.6150000000000002},{"$f":"[7]Лист1!$D$21","v":1.0349999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$22","v":0.10100000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$23","v":0.16600000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$24","v":3.0999999999999999E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$25","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$26","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$27","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$29","v":1.492},{"$f":"[7]Лист1!$D$30","v":3.06},{"$f":"[7]Лист1!$F$36","v":0.76490000000000002},{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11381},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.65},{"$f":"V32/3.6","v":13.236111111111111},-12.6,-9.5,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11381},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.65},{"$f":"V33/3.6","v":13.236111111111111},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11381},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.65},13.236111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11381},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.65},13.236111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11381},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.65},13.236111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11381},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.65},13.236111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8190},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11381},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.65},13.236111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,{"$f":"[9]Лист1!$D$19","v":87.635400000000004},{"$f":"[9]Лист1!$D$20","v":5.9029999999999996},{"$f":"[9]Лист1!$D$21","v":1.3220000000000001},{"$f":"[9]Лист1!$D$22","v":0.11600000000000001},{"$f":"[9]Лист1!$D$23","v":0.222},{"$f":"[9]Лист1!$D$24","v":3.5999999999999999E-3},{"$f":"[9]Лист1!$D$25","v":6.8000000000000005E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$26","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$27","v":0.126},{"$f":"[9]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[9]Лист1!$D$29","v":1.496},{"$f":"[9]Лист1!$D$30","v":3.0390000000000001},{"$f":"[9]Лист1!$F$36","v":0.77410000000000001},{"$f":"[10]Лист1!$F$307","v":8290},{"$f":"[10]Лист1!$F$306","v":34.71},{"$f":"[10]Лист1!$F$312","v":9.6416666666666675},{"$f":"[10]Лист1!$F$309","v":9179},{"$f":"[10]Лист1!$F$308","v":38.43},{"$f":"[10]Лист1!$F$313","v":10.674999999999999},{"$f":"[10]Лист1!$F$311","v":11448},{"$f":"[10]Лист1!$F$310","v":47.93},{"$f":"V39/3.6","v":13.313888888888888},-6.8,-5.3,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[10]Лист1!$F$307","v":8290},{"$f":"[10]Лист1!$F$306","v":34.71},{"$f":"[10]Лист1!$F$312","v":9.6416666666666675},{"$f":"[10]Лист1!$F$309","v":9179},{"$f":"[10]Лист1!$F$308","v":38.43},{"$f":"[10]Лист1!$F$313","v":10.674999999999999},{"$f":"[10]Лист1!$F$311","v":11448},{"$f":"[10]Лист1!$F$310","v":47.93},{"$f":"V40/3.6","v":13.313888888888888},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[10]Лист1!$F$307","v":8290},{"$f":"[10]Лист1!$F$306","v":34.71},{"$f":"[10]Лист1!$F$312","v":9.6416666666666675},{"$f":"[10]Лист1!$F$309","v":9179},{"$f":"[10]Лист1!$F$308","v":38.43},{"$f":"[10]Лист1!$F$313","v":10.674999999999999},{"$f":"[10]Лист1!$F$311","v":11448},{"$f":"[10]Лист1!$F$310","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9984455862614,34.390897270675879,9.5531663674672878,9096.2681140138429,38.084207658517656,10.578946571810459]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                         Сирота В.П.                                                            01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                   Алєксєєнко Н.А.                                                   01.06.2017 року                               "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Шило О.Є.                                                             01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,11,5,11],[1,0,1,10],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,10],[4,2,4,10]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 54"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська область",null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Войниха","ГРС Оріхівка","ГРС Хорол","ГРС Стайки","ГРС Новачиха","ГРС Ромодан","ГРС Петракиївка","ГРС Клепачі  (Вергуни)","ГРС Семенівка"]
[1,37.979999999999997,4846.6000000000004,1273.9000000000001,18404.599999999999,2386.1999999999998,333,1034.7,829.9,871.8,4488.3999999999996,{"$f":"SUM(C7:K7)","v":34469.1}]
[2,{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},9979.7999999999993,1240.3,11106.3,2311.5,316.5,1008.7,735.6,859.3,4514,32071.999999999996]
[3,{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},9216.7000000000007,1207,16500.5,2108.4,245.6,1013.4,671.1,775.2,4108.3999999999996,35846.300000000003]
[4,{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},7324,1384.5,11760.1,2169.6,287.5,1060.2,707.2,813.7,4060.9,29567.7]
[5,{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},5413.1,1471.3,12164.8,2303.6999999999998,322.60000000000002,1117.0999999999999,739.3,820.5,4095.5,28447.899999999998]
[6,{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},9643.1,1412.5,16187.4,2290.1,333.1,1081.5999999999999,726,806.3,4098.3,36578.399999999994]
[7,{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},6612.4,1157,10056,2055.5,270.5,975,603.79999999999995,723.5,3893.3,26347]
[8,{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.04},5427,1356,17692.599999999999,2124.9,314.2,1008.5,685.4,770.5,4028.7,33407.800000000003]
[9,{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},5748,1683.6,11075.9,2380.8000000000002,322.3,1263.2,833.3,838,4445.3,28590.399999999998]
[10,{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},12166.1,2861.1,20601.2,3753.7,598.1,2254.6999999999998,1298.0999999999999,1194.5,7126,51853.499999999993]
[11,{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},14206.5,2917.5,18736.5,3632.1,587.4,2317.6999999999998,1468.5,1239.5,8538.4,53644.1]
[12,{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},15995.8,4149.2,22972.1,5283.5,855.8,2876,2115.8000000000002,1637.4,12370.9,68256.5]
[13,{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},13175.7,4284.3999999999996,26696.6,5595.5,971.7,3204,2223.6999999999998,1807.4,13453.7,71412.7]
[14,{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.229999999999997},11561.6,3513.2,27584.1,4707.8999999999996,840.9,2825.6,1963.6,1550.4,13500,68047.299999999988]
[15,{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},10222,2254.6999999999998,20079.3,2941,474.2,1570,1123.0999999999999,1038.5,6696.2,46398.999999999993]
[16,{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},8839.4,1746.6,17383.5,2377.9,329.7,1162.9000000000001,817.7,887,23466.6,57011.3]
[17,{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},9273.7999999999993,2074.6999999999998,13473.6,2692.7,415.9,1421,951.5,934.8,5539.1,36777.1]
[18,{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},10267.9,2422.4,22188.3,3137.7,447.8,1897.2,1145.8,1054.7,6767.5,49329.299999999996]
[19,{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},10494.4,2820.5,16718.7,3820.3,628.29999999999995,2055.3000000000002,1399,1220.9000000000001,8170.2,47327.600000000006]
[20,{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},8642.2000000000007,2600.9,17062.3,3992.6,618.9,1792.6,1443.3,1136.3,9089.7999999999993,46378.900000000009]
[21,{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.950000000000003},8308.6,2149.1,22927.3,3012.4,495.4,1531.1,1068.5999999999999,1015.2,7359.2,47866.899999999994]
[22,{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},8254.9,1757,12667.8,2560.9,378.6,1192.8,868,872,5525,34077]
[23,{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},9992.7000000000007,1397.9,10964.6,2172.8000000000002,274.10000000000002,954.5,651.1,816.4,4373,31597.1]
[24,{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},6842.8,1206.5,16842.7,2055.6,232.5,802.8,572.79999999999995,854.1,4004.1,33413.899999999994]
[25,{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},8717.7000000000007,1137.0999999999999,8861.1,1906.9,236.4,752.8,581.29999999999995,748.6,3803.5,26745.4]
[26,{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},8372.5,1151,16643.900000000001,1736,207.4,756.5,505.2,618.4,3534.7,33525.600000000006]
[27,{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},7055.2,1321.4,10788.7,2131.9,268.3,878.4,646.29999999999995,757.9,4198.3,28046.400000000005]
[28,{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.97},6830.7,1112.7,9754.7999999999993,1932.9,230.6,857.5,574.70000000000005,713.1,4058.9,26065.899999999998]
[29,{"$f":"[10]Лист1!$F$308","v":38.43},9248.4,957.3,14533.4,1645.6,193.6,681.5,478.1,615.20000000000005,3358,31711.099999999995]
[30,{"$f":"[10]Лист1!$F$308","v":38.43},6951.7,949.3,15934.4,1664.4,206.3,716.5,486.1,628.70000000000005,3279.3,30816.7]
[31,{"$f":"[10]Лист1!$F$308","v":38.43},8148.6,910.9,15286,1622.3,180.9,687.6,463.4,595.20000000000005,3275.9,31170.800000000003]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":277779.90000000002},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":57881.500000000007},503649.1,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":84507.299999999988},12418.099999999995,42751.400000000009,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":29377.299999999996},29215.000000000004,199221.1,{"$f":"SUM(L7:L37)","v":1236800.7}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":10579925.794000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":2204440.3079999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":19182066.463999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":3218262.7779999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":472949.663},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":1628353.0060000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":1118877.6640000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":1112541.8080000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":7585157.2059999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":47102574.690999992}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,38.087441870344115,38.085403937354755,38.086172424412155,38.08266005422017,38.085509296913393,38.088881440139964,38.086470301899773,38.081184596953619,38.07406547800408,38.084207658517656]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9097,9096.1274493781239,9096.310990984477,9095.4721140496749,9096.1526129283102,9096.9579987558282,9096.3821345542328,9095.1197232134182,9093.4194284391051,9095.8417361220654]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.579844963984476,10.579278871487432,10.579492340114488,10.578516681727825,10.579308138031498,10.580244844483323,10.579575083861048,10.578106832487116,10.576129299445578,10.57894657181046]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",38.087441870344115,9097,10.579844963984476]
[null,"ГРС Оріхівка",38.085403937354755,9096.1274493781239,10.579278871487432]
[null,"ГРС Хорол",38.086172424412155,9096.310990984477,10.579492340114488]
[null,"ГРС Стайки",38.08266005422017,9095.4721140496749,10.578516681727825]
[null,"ГРС Новачиха",38.085509296913393,9096.1526129283102,10.579308138031498]
[null,"ГРС Ромодан",38.088881440139964,9096.9579987558282,10.580244844483323]
[null,"ГРС Петракиївка",38.086470301899773,9096.3821345542328,10.579575083861048]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",38.081184596953619,9095.1197232134182,10.578106832487116]
[null,"ГРС Семенівка",38.07406547800408,9093.4194284391051,10.576129299445578]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54",null,38.084207658517656,9095.8417361220654,10.57894657181046]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                  ",null,null,null,null,"01.06.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                     31.03.2017 року        ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"01.06.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                  31.03.2017 року",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"01.06.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]