{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 57"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 57"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ  \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8136,34.06,9.4611111111111121,9009,37.72,10.477777777777778,11181,46.81,13.003501909006191,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":85.578000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":7.532},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.91500000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":6.2E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":0.14299999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":0},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":0.04},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":0.09},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":1.4410000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$85","v":4.1580000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":0.78690000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9086},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11240},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.06},{"$f":"U12/859.8453","v":13.072118903249224},-12.4,-9.8000000000000007,null,null,null,100.00000000000003]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9086},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11240},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.06},{"$f":"U13/859.8453","v":13.072118903249224},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9086},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11240},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.06},13.072118903249224,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9086},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11240},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.06},13.072118903249224,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9086},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11240},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.06},13.072118903249224,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9086},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11240},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.06},13.072118903249224,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9086},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11240},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.06},13.072118903249224,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":85.793999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":7.3739999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":1.022},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":0.17299999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":0},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":0.11899999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":1.5209999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$85","v":3.831},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":0.78569999999999995},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11307},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":47.34},{"$f":"U19/859.8453","v":13.150039896711654},-9,-10.7,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11307},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":47.34},{"$f":"U20/859.8453","v":13.150039896711654},null,null,8.9999999999999998E-4," < 0,0002","відс.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11307},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":47.34},13.150039896711654,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11307},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":47.34},13.150039896711654,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11307},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":47.34},13.150039896711654,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8250},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.54},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.5944444444444432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11307},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":47.34},13.150039896711654,null,null,null,null,null,0," "]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":86.088999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":7.2270000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.77300000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":0.121},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":0},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":3.2000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":3.1E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":1.371},{"$f":"[3]Лист1!$D$85","v":4.2350000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":0.78239999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8154},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.4833333333333325},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9028},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.499999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11202},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":46.9},{"$f":"U25/859.8453","v":13.0279249069571},-9.5,-11.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8154},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.4833333333333325},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9028},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.499999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11202},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":46.9},{"$f":"U26/859.8453","v":13.0279249069571},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8154},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.4833333333333325},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9028},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.499999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11202},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":46.9},13.0279249069571,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8154},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.4833333333333325},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9028},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.499999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11202},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":46.9},13.0279249069571,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8154},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.4833333333333325},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9028},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.499999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11202},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":46.9},13.0279249069571,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8154},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.4833333333333325},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9028},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.499999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11202},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":46.9},13.0279249069571,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8154},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.14},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.4833333333333325},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9028},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.499999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11202},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":46.9},13.0279249069571,null,null,null,null,null,0," "]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":82.342299999999994},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":7.7119999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":3.1640000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.35499999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":0.78700000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":4.7000000000000002E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":0.182},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":0.17499999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":0.161},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":1.4119999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$85","v":3.702},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":0.83430000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8804},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":36.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.238888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9726},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":11.31111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11687},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":48.93},{"$f":"U32/859.8453","v":13.591979859632891},-12.6,-9.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8804},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":36.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.238888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9726},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":11.31111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11687},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":48.93},{"$f":"U33/859.8453","v":13.591979859632891},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8804},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":36.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.238888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9726},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":11.31111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11687},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":48.93},13.591979859632891,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8804},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":36.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.238888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9726},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":11.31111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11687},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":48.93},13.591979859632891,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8804},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":36.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.238888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9726},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":11.31111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11687},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":48.93},13.591979859632891,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8804},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":36.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.238888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9726},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":11.31111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11687},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":48.93},13.591979859632891,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8804},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":36.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.238888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9726},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":11.31111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11687},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":48.93},13.591979859632891,null,null,null,null,null,0," "]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$D$74","v":85.606999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$75","v":7.6050000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$D$76","v":1.1200000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$77","v":3.4000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$78","v":9.8000000000000004E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$79","v":0},{"$f":"[5]Лист1!$D$80","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$81","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$82","v":0.13400000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$83","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$84","v":1.591},{"$f":"[5]Лист1!$D$85","v":3.698},{"$f":"[5]Лист1!$F$91","v":0.78600000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":8271},{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":34.630000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":9.6194444444444454},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":9155},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":38.33},{"$f":"[5]Лист1!$F$99","v":10.647222222222222},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":11333},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":47.45},{"$f":"U39/859.8453","v":13.180277894174685},-6.8,-5.3,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":8271},{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":34.630000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":9.6194444444444454},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":9155},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":38.33},{"$f":"[5]Лист1!$F$99","v":10.647222222222222},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":11333},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":47.45},{"$f":"U40/859.8453","v":13.180277894174685},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":8271},{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":34.630000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":9.6194444444444454},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":9155},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":38.33},{"$f":"[5]Лист1!$F$99","v":10.647222222222222},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":11333},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":47.45},13.180277894174685,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одорізації відповідає чинним нормативним документам.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.4190527646679,34.818761064499895,9.6718780734721967,9203.2399662216831,38.532701481454531,10.703528189292928]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                   01.06.2017 року              "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 57"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Трудолюб"]
[1,37.72,8552.6,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":8552.6}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},8605.2000000000007,8605.2000000000007]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},8571.2000000000007,8571.2000000000007]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},8746.7999999999993,8746.7999999999993]
[5,{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},8944.7000000000007,8944.7000000000007]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},8230.5,8230.5]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},8029.3,8029.3]
[8,{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":38.04},8513.4,8513.4]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},8890.9,8890.9]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},12590.6,12590.6]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},13450.8,13450.8]
[12,{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},17208.5,17208.5]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},18182.900000000001,18182.900000000001]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":38.24},16465,16465]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},11872.5,11872.5]
[16,{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},9898.6,9898.6]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},11414.9,11414.9]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},12606.7,12606.7]
[19,{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},14080.3,14080.3]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},12661.2,12661.2]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.799999999999997},10893.7,10893.7]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},9967.4,9967.4]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},8893.2999999999993,8893.2999999999993]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},8213.6,8213.6]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},8320.7000000000007,8320.7000000000007]
[26,{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},7929.5,7929.5]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},7713.2,7713.2]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":40.72},7197.8,7197.8]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":38.33},7423.9,7423.9]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":38.33},7474.5,7474.5]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":38.33},7358.6,7358.6]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":318902.8},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":318902.8}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":12288186.393999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":12288186.393999998}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,38.532701481454531,38.532701481454531]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9203.3777647693405,9203.3777647693405]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.703528189292925,10.703528189292925]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 57"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Трудолюб",38.532701481454531,9203.3777647693405,10.703528189292925]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 57",null,38.532701481454531,9203.3777647693405,10.703528189292925]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                             ",null,null,null,null,"01.06.2017 року        "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                        Алєксєєнко Н.А.                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"01.06.2017 року        "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                               ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"01.06.2017 року        "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]