{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 58"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 58"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9034,37.83,10.508333333333333,11150,46.68,12.966666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":87.012500000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":5.5919999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":1.2470000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.15},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":0.20100000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":6.4999999999999997E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":8.4000000000000005E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.245},{"$f":"[1]Лист1!$D$138","v":5.3550000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":0.79069999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},{"$f":"V12/3.6","v":12.969444444444443},-12.4,-9.8000000000000007,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},{"$f":"V13/3.6","v":12.969444444444443},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":86.881299999999996},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":5.6429999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":1.258},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.152},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":0.20300000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":6.7000000000000002E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":6.3E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":3.9E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":0.09},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.248},{"$f":"[2]Лист1!$D$138","v":5.4119999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":0.79200000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},{"$f":"V19/3.6","v":12.963888888888889},-9,-10.7,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},{"$f":"V20/3.6","v":12.963888888888889},null,null,8.9999999999999998E-4," < 0,0002","відс.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8164},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.18},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4944444444444436},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":87.119399999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":5.5490000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":1.238},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.14899999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":0.19800000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":6.6E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":0.08},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.246},{"$f":"[3]Лист1!$D$138","v":5.3070000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":0.78959999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11159},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.72},{"$f":"V25/3.6","v":12.977777777777778},-9.5,-11.9,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11159},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.72},{"$f":"V26/3.6","v":12.977777777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11159},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11159},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11159},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11159},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9033},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.505555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11159},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":86.917500000000004},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":5.6289999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":1.252},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.151},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":0.20200000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":6.4999999999999997E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":6.3E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":0.04},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":8.7999999999999995E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.246},{"$f":"[4]Лист1!$D$138","v":5.4020000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":0.79159999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.67},{"$f":"V32/3.6","v":12.963888888888889},-12.6,-9.5,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.67},{"$f":"V33/3.6","v":12.963888888888889},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9038},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.511111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11147},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.67},12.963888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$D$127","v":87.0655},{"$f":"[5]Лист1!$D$128","v":5.5670000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$D$129","v":1.242},{"$f":"[5]Лист1!$D$130","v":0.14899999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$131","v":0.2},{"$f":"[5]Лист1!$D$132","v":6.4999999999999997E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$134","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$135","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$136","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$137","v":0.245},{"$f":"[5]Лист1!$D$138","v":5.3319999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$F$144","v":0.79020000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[5]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":11156},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":46.71},{"$f":"V39/3.6","v":12.975},-6.8,-5.3,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[5]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":11156},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":46.71},{"$f":"V40/3.6","v":12.975},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[5]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":11156},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":46.71},12.975,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.402636934873,34.170462233682862,9.4917950649119049,9036.1511063248654,37.832231414883893,10.50895317080108]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                    01.06.2017 року "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                       01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,5,6],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,5],[4,2,4,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 58"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська",null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Гоголеве (Гоголеве-Миргород)","ГРС Гоголеве (Радченки-Полтава)","ГРС Гоголеве (В.Багачка)","ГРС В.Сорочинці"]
[1,37.83,16670.5,0,9525.1,2234.8000000000002,{"$f":"SUM(C7:F7)","v":28430.399999999998}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},17986,0,9502.9,2250.5,29739.4]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},18601.400000000001,0,10192,2165,30958.400000000001]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},17982.3,0,9495.4,2234.1,29711.799999999996]
[5,{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},17464.400000000001,0,9403.1,2325.5,29193]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},17845.5,2370.6999999999998,8455,2488.6999999999998,31159.9]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},16145.8,0,8164.2,2191.9,26501.9]
[8,{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},15236.6,0,7492.2,2232.1,24960.899999999998]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},18127,0,10214.200000000001,2659.8,31001]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},25322.3,0,13976.4,4293,43591.7]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},25893.1,0,11109.9,4296.5,41299.5]
[12,{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},31671.8,0,19007.8,5336.2,56015.799999999996]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},32381.599999999999,2189,18925.400000000001,6137.9,59633.9]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},29509.8,0,16798,4716.2,51024]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},22336.799999999999,0,9299.5,2984.2,34620.5]
[16,{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},18464.099999999999,0,5023.2,2436.1999999999998,25923.5]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},19821.2,0,3842.9,2870.8,26534.9]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},23173.4,0,2514.5,3639.4,29327.300000000003]
[19,{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},25743,0,3853.3,4160.8999999999996,33757.199999999997]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},24718.2,2112.5,3773.7,4022.5,34626.9]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.82},21355.9,0,2653.6,3228.8,27238.3]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},21419,0,537.6,2587.9,24544.5]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},17233.2,0,91.6,2110.5,19435.3]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},15946.1,0,0,2096.6999999999998,18042.8]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},16090.2,0,0,1935.4,18025.600000000002]
[26,{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},14897.2,0,0,1914.9,16812.100000000002]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},15187.5,0,692.2,2331.9,18211.600000000002]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.840000000000003},15246.3,0,342.6,2071.3000000000002,17660.2]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":37.83},14521,0,0,1768.9,16289.9]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":37.83},15281.5,0,0,1795.5,17077]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":37.83},15470.9,2440.8000000000002,0.3,1682.8,19594.8]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":617743.6},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":9113},194886.6,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":89200.799999999974},{"$f":"SUM(G7:G37)","v":910944.00000000012}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":23370473.512999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":344745.55500000005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":7373167.4280000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":3374657.7179999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":34463044.213999994}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,37.831996176083408,37.8300839460112,37.833116427707189,37.832146326041929,37.832231414883893]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9036.0171754732,9035.5604471605966,9036.2847429805079,9036.0530381751778,9036.0733612962176]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.508887826689834,10.508356651669777,10.509199007696441,10.508929535011648,10.508953170801082]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 58"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Гоголеве                            (Гоголеве-Миргород)",37.831996176083408,9036.0171754732,10.508887826689834]
[null,"ГРС Гоголеве                               (Радченки-Полтава)",37.8300839460112,9035.5604471605966,10.508356651669777]
[null,"ГРС Гоголеве (В.Багачка)",37.833116427707189,9036.2847429805079,10.509199007696441]
[null,"ГРС В.Сорочинці",37.832146326041929,9036.0530381751778,10.508929535011648]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 58",null,37.832231414883893,9036.0733612962176,10.508953170801082]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                    ",null,null,null,null,"01.06.2017 року              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                   ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"01.06.2017 року              "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"01.06.2017 року              "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]