{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 60"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 60"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205,34.35,9.5416666666666661,9083,38.03,10.563888888888888,11268,47.18,13.104682900517105,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205,34.35,9.5416666666666661,9083,38.03,10.563888888888888,11268,47.18,13.104682900517105,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":86.259},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":7.2960000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":0.88200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":6.3E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.16200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.512},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.6509999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.78100000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},{"$f":"U13/859.8453","v":13.159343895931048},-9.8000000000000007,-0.9,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},{"$f":"U14/859.8453","v":13.159343895931048},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},{"$f":"U19/859.8453","v":13.159343895931048},null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":85.867000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":7.4580000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":0.86799999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":6.9000000000000006E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.17299999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":0.109},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":1.536},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":3.819},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.78400000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8229},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.450000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5694444444444446},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11292},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.28},{"$f":"U20/859.8453","v":13.132594898175288},-9.9,-1.1000000000000001,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8229},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.450000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5694444444444446},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11292},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.28},{"$f":"U21/859.8453","v":13.132594898175288},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8229},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.450000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5694444444444446},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11292},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.28},13.132594898175288,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8229},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.450000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5694444444444446},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11292},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.28},13.132594898175288,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8229},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.450000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5694444444444446},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11292},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.28},13.132594898175288,null,null,null,null,null,0," "]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":85.572999999999993},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":7.758},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":0.85699999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.154},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":0.04},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":9.5000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.5549999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.8570000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.78600000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9112},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11286},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.26},{"$f":"U25/859.8453","v":13.125616898760743},-10.5,-2.5,5.9999999999999995E-4,"відсут.","відсут.",100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9112},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11286},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.26},{"$f":"U26/859.8453","v":13.125616898760743},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9112},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11286},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.26},13.125616898760743,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9112},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11286},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.26},13.125616898760743,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9112},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11286},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.26},13.125616898760743,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9112},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11286},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.26},13.125616898760743,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9112},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.597222222222221},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11286},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.26},13.125616898760743,null,null,null,null,null,0," "]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$D$19","v":85.912999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$D$20","v":7.5679999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$D$21","v":1.321},{"$f":"[4]Лист1!$D$22","v":8.6999999999999994E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$23","v":0.19500000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[4]Лист1!$D$25","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$26","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$27","v":0.112},{"$f":"[4]Лист1!$D$28","v":2E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$29","v":1.1779999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$30","v":3.5209999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$36","v":0.78600000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8357},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.719444444444445},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9248},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.755555555555555},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11451},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.95},{"$f":"U32/859.8453","v":13.317511882660753},-8.3000000000000007,6.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,88.011399999999995,5.3929999999999998,1.4339999999999999,0.151,0.34200000000000003,4.5999999999999999E-3,6.6000000000000003E-2,8.5999999999999993E-2,7.6999999999999999E-2,3.0000000000000001E-3,0.36499999999999999,4.0670000000000002,0.78400000000000003,8331,34.880000000000003,{"$f":"O33/859.8453","v":9.6889521870969126},9222,38.61,{"$f":"R33/859.8453","v":10.72518510015697},11434,47.87,13.297740884319541,null,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331,34.880000000000003,{"$f":"O34/859.8453","v":9.6889521870969126},9222,38.61,{"$f":"R34/859.8453","v":10.72518510015697},11434,47.87,{"$f":"U34/859.8453","v":13.297740884319541},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331,34.880000000000003,9.6889521870969126,9222,38.61,10.72518510015697,11434,47.87,13.297740884319541,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8357},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.719444444444445},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9248},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.755555555555555},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11451},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.95},{"$f":"U36/859.8453","v":13.317511882660753},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8357},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.719444444444445},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9248},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.755555555555555},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11451},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.95},13.317511882660753,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8357},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.719444444444445},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9248},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.755555555555555},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11451},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.95},13.317511882660753,null,null,null,null,null,0," "]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":85.034999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":7.7640000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":1.367},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":0.05},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.14299999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":0.155},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":1.6379999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":3.7120000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.79300000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$F$38","v":8324},{"$f":"[5]Лист1!$F$37","v":34.85},{"$f":"[5]Лист1!$F$43","v":9.6805555555555554},{"$f":"[5]Лист1!$F$40","v":9211},{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":38.57},{"$f":"[5]Лист1!$F$44","v":10.713888888888889},{"$f":"[5]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[5]Лист1!$F$41","v":47.56},{"$f":"U39/859.8453","v":13.209352891735293},-8.3000000000000007,-0.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$38","v":8324},{"$f":"[5]Лист1!$F$37","v":34.85},{"$f":"[5]Лист1!$F$43","v":9.6805555555555554},{"$f":"[5]Лист1!$F$40","v":9211},{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":38.57},{"$f":"[5]Лист1!$F$44","v":10.713888888888889},{"$f":"[5]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[5]Лист1!$F$41","v":47.56},{"$f":"U40/859.8453","v":13.209352891735293},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$38","v":8324},{"$f":"[5]Лист1!$F$37","v":34.85},{"$f":"[5]Лист1!$F$43","v":9.6805555555555554},{"$f":"[5]Лист1!$F$40","v":9211},{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":38.57},{"$f":"[5]Лист1!$F$44","v":10.713888888888889},{"$f":"[5]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[5]Лист1!$F$41","v":47.56},13.209352891735293,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.9564187981559,34.567704229544425,9.6021400637623433,9140.0043030745383,38.26887719112257,10.630243664200714]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                     01.06.2017 рокуроку                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,4,5,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 60"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Н.Бодаква","ГРС Комишня"]
[1,38.03,1078.8,1014.5,{"$f":"SUM(C7:D7)","v":2093.3000000000002}]
[2,38.03,994.2,1026.5999999999999,2020.8]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},1081.4000000000001,1032.4000000000001,2113.8000000000002]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},1052.2,1007,2059.1999999999998]
[5,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},1128.0999999999999,1101.5,2229.6]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},1077.4000000000001,1026.0999999999999,2103.5]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},1022,1002.7,2024.7]
[8,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},1026.8,1046.5999999999999,2073.3999999999996]
[9,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},1206.3,1177.3,2383.6]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},1702.2,1808.1,3510.3]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},1614.9,1696.1,3311]
[12,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},1501.7,1914.7,3416.4]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},1696.1,2403.4,4099.5]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.15},1643.9,2071.6999999999998,3715.6]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},1197.7,1256,2453.6999999999998]
[16,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},1046.5999999999999,1052.7,2099.3000000000002]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},1192.4000000000001,1261.5999999999999,2454]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},1333.3,1561.2,2894.5]
[19,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},1428.9,1691.8,3120.7]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},1181.5999999999999,1492.6,2674.2]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.15},1156.0999999999999,1226.3,2382.3999999999996]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},1066.0999999999999,1086.9000000000001,2153]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},932.4,941,1873.4]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},930.7,942.4,1873.1]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},911.3,871,1782.3]
[26,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},890.3,889.6,1779.9]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},908.5,943.4,1851.9]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.72},955.8,971.9,1927.6999999999998]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":38.57},854.3,873.6,1727.9]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":38.57},842.3,855.9,1698.1999999999998]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":38.57},833.8,840.6,1674.4]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":35488.100000000006},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":38087.200000000004},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":73575.299999999988}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1358216.4040000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1457427.7160000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":2815644.12}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,38.272446369346341,38.26555157638262,38.26887719112257]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9141.2168982882595,9139.5701052575259,9140.3644147031428]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.631235102596206,10.629319882328506,10.630243664200714]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 60"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Н.Бодаква",38.272446369346341,9141.2168982882595,10.631235102596206]
[null,"ГРС Комишня",38.26555157638262,9139.5701052575259,10.629319882328506]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 60",null,38.26887719112257,9140.3644147031428,10.630243664200714]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                       ",null,null,null,null,"01.06.2017 року   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                  ",null,null,null,null,{"$f":"F12","v":"01.06.2017 року   "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F12","v":"01.06.2017 року   "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]