{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 62"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого   ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 62"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Уренгой-Помари-Ужгород , Прогрес \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11950,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$126","v":95.301299999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":2.6629999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":0.85399999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":0.13300000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.13200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":1.6999999999999999E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":2.5399999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":1.6400000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":1.2E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":5.1999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":0.64700000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.20899999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$143","v":0.7056},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.04},{"$f":"V12/3.6","v":13.899999999999999},-22.7,-17,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.04},{"$f":"V13/3.6","v":13.899999999999999},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$126","v":95.578400000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":2.4929999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":0.79800000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":0.124},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.123},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":1.6000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":2.23E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":1.5299999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":1.14E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":0.63600000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.192},{"$f":"[2]Лист1!$F$143","v":0.70320000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8232},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},{"$f":"V19/3.6","v":13.891666666666666},-21.3,-18,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8232},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},{"$f":"V20/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8232},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8232},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8232},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8232},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$D$126","v":95.153999999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":2.774},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":0.88300000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":0.13600000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.13600000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":1.8E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":2.4899999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":1.7100000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":1.2999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":6.1999999999999998E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":0.626},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.22800000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$F$143","v":0.70689999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9161},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.07},{"$f":"V25/3.6","v":13.908333333333333},-23.1,-16.7,1E-4,2.9999999999999997E-4,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9161},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.07},{"$f":"V26/3.6","v":13.908333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9161},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9161},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9161},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9161},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9161},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$D$126","v":95.221699999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":2.7429999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":0.875},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":0.13300000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.129},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":1.2999999999999999E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":2.3199999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":1.5699999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":1.12E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":4.8999999999999998E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":0.621},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.221},{"$f":"[4]Лист1!$F$143","v":0.70620000000000005},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9156},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.06},{"$f":"V32/3.6","v":13.905555555555555},-22.3,-17.3,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9156},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.06},{"$f":"V33/3.6","v":13.905555555555555},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9156},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9156},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9156},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9156},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9156},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$D$126","v":95.426000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$D$127","v":2.5499999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$128","v":0.86099999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$129","v":0.13300000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$130","v":0.13200000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$131","v":1.5E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$132","v":2.3599999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$133","v":1.6199999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$134","v":1.14E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$135","v":6.3E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$136","v":0.64500000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$D$137","v":0.19400000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$F$143","v":0.70469999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":8246},{"$f":"[5]Лист1!$F$144","v":34.53},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":9.5916666666666668},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":9142},{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":38.28},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":10.633333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":50.04},{"$f":"V39/3.6","v":13.899999999999999},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":8246},{"$f":"[5]Лист1!$F$144","v":34.53},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":9.5916666666666668},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":9142},{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":38.28},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":10.633333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":50.04},{"$f":"V40/3.6","v":13.899999999999999},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":8246},{"$f":"[5]Лист1!$F$144","v":34.53},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":9.5916666666666668},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":9142},{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":38.28},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":10.633333333333333},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.1141005799345,34.539466494770096,9.5942962485472503,9145.2034903957901,38.288667409345479,10.635740947040414]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                          01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                      01.06.2017 року                            "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                      01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,5,5],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,4],[4,2,4,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 62"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська область",null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Савинці","ГРС Оржиця","ГРС Вишневе (Оржицький р-н)"]
[1,38.270000000000003,1543,4396.8999999999996,3795.4,{"$f":"SUM(C7:E7)","v":9735.2999999999993}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},1577.2,4286.8999999999996,3895.1,9759.1999999999989]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},1479.8,3963.2,3662.7,9105.7000000000007]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},1463,4014.6,3615.3,9092.9000000000015]
[5,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},1520.9,4016.7,3725,9262.6]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},1505,4098.5,3381,8984.5]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},1369.9,3738.2,3429,8537.1]
[8,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},1439,3904.3,3573.2,8916.5]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},1662.8,4321.2,4190.7,10174.700000000001]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},2669.4,6811.3,6211.6,15692.300000000001]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},2769,7464.6,6224.8,16458.400000000001]
[12,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},3778.4,10647.9,7052.7,21479]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},4271.5,11369.9,8764,24405.4]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},3353.6,9529.7999999999993,7179.5,20062.900000000001]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},1878,5421.5,4666.6000000000004,11966.1]
[16,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},1556.7,4331.8999999999996,3884.8,9773.4]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},1790.3,4834.8999999999996,4210.8,10836]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},1927.5,5473,4756.8999999999996,12157.4]
[19,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},1878.4,5379.8,4704.5,11962.7]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},1870.1,5838.7,4750.1000000000004,12458.9]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.36},1918,5301.5,4533.7,11753.2]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},1457.6,4333,3697.4,9488]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},1261.8,3794.7,3326.1,8382.6]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},1207.4000000000001,3485,2909.2,7601.5999999999995]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},1244.5999999999999,3549.9,3094.5,7889]
[26,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},1204.9000000000001,3291.6,3049.2,7545.7]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},1398.4,3711.4,3514.4,8624.2000000000007]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.33},1364.9,3730.5,3350.4,8445.7999999999993]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":38.28},1182.0999999999999,3344.6,2971.1,7497.7999999999993]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":38.28},1160.5,3389.8,2813.3,7363.6]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":38.28},1088.0999999999999,3096.8,2856.6,7041.5]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":55791.8},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":154872.59999999998},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":131789.6},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":342453.99999999994}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":2136088.9410000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":5929750.7869999986},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":5046267.5809999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":13112107.308999995}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,38.286790191390132,38.287926896042293,38.290332325160705,38.288667409345479]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9144.642861373748,9144.9143586194277,9145.4888855021018,9145.0912271857887]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.63521949760837,10.635535248900636,10.636203423655751,10.635740947040411]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 62"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Савинці",38.286790191390132,9144.642861373748,10.63521949760837]
[null,"ГРС Оржиця",38.287926896042293,9144.9143586194277,10.635535248900636]
[null,"ГРС Вишневе                    (Оржицького р-ну)",38.290332325160705,9145.4888855021018,10.636203423655751]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 62",null,38.288667409345479,9145.0912271857887,10.635740947040411]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                        ",null,null,null,null,"01.06.2017 року               "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                               ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.06.2017 року               "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.06.2017 року               "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]