{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,6],[49,11,49,15],[49,23,49,24],[49,25,49,27],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[47,11,47,15],[47,23,47,24],[47,25,47,27],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[45,1,45,6],[45,11,45,15],[45,23,45,24],[45,25,45,27],[47,1,47,6],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №94"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №94"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","31.05.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.773083333333334},9304.7050394076905,38.958799999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.821888888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.773083333333334},9304.7050394076905,38.958799999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.821888888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,90.274600000000007,5.0686999999999998,1.373,0.1653,0.25040000000000001,3.8999999999999998E-3,6.8400000000000002E-2,5.4699999999999999E-2,9.9299999999999999E-2,7.7000000000000002E-3,1.5960000000000001,1.0382,0.74739999999999995,8400.4491488999993,35.170999999999999,9.7697222222222226,9301.6386141900002,38.944099999999999,10.817805555555555,11807.451636016242,49.437800000000003,13.732065100566627,-7.2,-6.3,null,null,null,100.00020000000001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8400.4491488999993,35.170999999999999,9.7697222222222226,9301.6386141900002,38.944099999999999,10.817805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8400.4491488999993,35.170999999999999,9.7697222222222226,9301.6386141900002,38.944099999999999,10.817805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8400.4491488999993,35.170999999999999,9.7697222222222226,9301.6386141900002,38.944099999999999,10.817805555555555,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[16,90.305300000000003,5.0555000000000003,1.3991,0.1681,0.25459999999999999,4.0000000000000001E-3,6.9900000000000004E-2,5.5500000000000001E-2,9.4E-2,5.8999999999999999E-3,1.5720000000000001,1.0161,0.74729999999999996,8406.9457573799991,35.1982,9.777277777777778,9308.7801065999993,38.973999999999997,10.826111111111111,11817.554334845952,49.4801,13.743814538319803,-4.7,-5.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8406.9457573799991,35.1982,9.777277777777778,9308.7801065999993,38.973999999999997,10.826111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8406.9457573799991,35.1982,9.777277777777778,9308.7801065999993,38.973999999999997,10.826111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8406.9457573799991,35.1982,9.777277777777778,9308.7801065999993,38.973999999999997,10.826111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8406.9457573799991,35.1982,9.777277777777778,9308.7801065999993,38.973999999999997,10.826111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8406.9457573799991,35.1982,9.777277777777778,9308.7801065999993,38.973999999999997,10.826111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8406.9457573799991,35.1982,9.777277777777778,9308.7801065999993,38.973999999999997,10.826111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8406.9457573799991,35.1982,9.777277777777778,9308.7801065999993,38.973999999999997,10.826111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.219099999999997,5.0381,1.3885000000000001,0.16919999999999999,0.25640000000000002,4.1999999999999997E-3,7.2900000000000006E-2,5.7099999999999998E-2,9.8799999999999999E-2,6.8999999999999999E-3,1.5889,1.0999000000000001,0.74839999999999995,8399.6370728399997,35.1676,9.7687777777777782,9300.6115768199998,38.939799999999998,10.81661111111111,11798.137090995941,49.398800000000001,13.721232285616891,-3.6,-2.6,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8399.6370728399997,35.1676,9.7687777777777782,9300.6115768199998,38.939799999999998,10.81661111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8399.6370728399997,35.1676,9.7687777777777782,9300.6115768199998,38.939799999999998,10.81661111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8399.6370728399997,35.1676,9.7687777777777782,9300.6115768199998,38.939799999999998,10.81661111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8399.6370728399997,35.1676,9.7687777777777782,9300.6115768199998,38.939799999999998,10.81661111111111]
[29,90.251900000000006,5.0537000000000001,1.4372,0.1739,0.26329999999999998,4.1000000000000003E-3,7.3099999999999998E-2,5.8099999999999999E-2,0.1048,6.0000000000000001E-3,1.5609,1.0129999999999999,0.74829999999999997,8420.1778202400001,35.253599999999999,9.7926666666666655,9322.9914376500001,39.033499999999997,10.842638888888887,11827.227131597803,49.520600000000002,13.755063999998375,0.4,-0.8]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8420.1778202400001,35.253599999999999,9.7926666666666655,9322.9914376500001,39.033499999999997,10.842638888888887]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8420.1778202400001,35.253599999999999,9.7926666666666655,9322.9914376500001,39.033499999999997,10.842638888888887]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8404.2083747890556},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":35.187272541071259},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.7742423725197973},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9305.8434169267621},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":38.962295325939401},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.822859812760948}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                          31.05.2017р.         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
[null,"Завідувач лабораторії  Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                           ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Горшковоз О.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                     ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[43,0,43,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту №94"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Милорадово"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.958799999999997},908.92,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":908.92}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.958799999999997},888.46,888.46]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.958799999999997},847.35,847.35]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.958799999999997},854.24,854.24]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.958799999999997},945.36,945.36]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.958799999999997},970.98,970.98]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.958799999999997},927.08,927.08]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.958799999999997},853.22,853.22]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.958799999999997},1050.07,1050.07]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.958799999999997},1546.17,1546.17]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.958799999999997},1630.19,1630.19]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.944099999999999},2237.54,2237.54]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.944099999999999},2323.14,2323.14]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.944099999999999},1908.91,1908.91]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.944099999999999},1318.22,1318.22]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.973999999999997},994.19,994.19]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.973999999999997},1199.08,1199.08]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.973999999999997},1646.24,1646.24]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.973999999999997},1936.49,1936.49]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.973999999999997},1771.51,1771.51]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.973999999999997},1459.64,1459.64]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.973999999999997},1113.45,1113.45]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.973999999999997},857.38,857.38]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.939799999999998},767.18,767.18]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.939799999999998},751.38,751.38]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.939799999999998},716.44,716.44]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.939799999999998},807.45,807.45]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.939799999999998},805.16,805.16]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":39.033499999999997},656.66,656.66]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":39.033499999999997},660.1,660.1]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":39.033499999999997},644.98,644.98]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":35997.180000000015},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":35997.180000000015}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1402532.7580609999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1402532.7580609999}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.962295325939401},38.962295325939401]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9305.9844931897896},9305.9844931897896]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.822859812760944},10.822859812760944]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[9,0,9,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,94]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРСМилорадово",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.962295325939401},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9305.9844931897896},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.822859812760944}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №94",null,{"$f":"' розрахунок'!D40","v":38.962295325939401},{"$f":"' розрахунок'!D41","v":9305.9844931897896},{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.822859812760944}]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]