{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,6],[49,11,49,15],[49,23,49,24],[49,25,49,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[45,1,45,6],[45,11,45,15],[45,23,45,24],[45,25,45,27],[47,1,47,6],[47,11,47,15],[47,23,47,24],[47,25,47,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №95"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №95"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА - ДИКАНЬКА- КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","31.05.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.4607222222222216},9014,37.7378,{"$f":"S11/3.6","v":10.482722222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.4607222222222216},9014,37.7378,{"$f":"S12/3.6","v":10.482722222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,9.4607222222222216,9014,37.7378,10.482722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,91.219700000000003,3.5236999999999998,0.89900000000000002,0.13389999999999999,0.21410000000000001,5.0000000000000001E-3,7.0499999999999993E-2,6.0199999999999997E-2,0.1618,3.2000000000000002E-3,3.3451,0.36370000000000002,0.73440000000000005,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9049.0590749399998,37.886600000000001,10.524055555555556,11588.08215906377,48.519300000000001,13.476938420276031,-5.6,-8.5,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9049.0590749399998,37.886600000000001,10.524055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9049.0590749399998,37.886600000000001,10.524055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9049.0590749399998,37.886600000000001,10.524055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9049.0590749399998,37.886600000000001,10.524055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9049.0590749399998,37.886600000000001,10.524055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.7415885299997,34.1967,9.4990833333333331,9049.0590749399998,37.886600000000001,10.524055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,91.268299999999996,3.5023,0.90629999999999999,0.1331,0.20610000000000001,4.7999999999999996E-3,6.4000000000000001E-2,5.2600000000000001E-2,8.6999999999999994E-2,3.3E-3,3.4251,0.34710000000000002,0.7319,8133.9687782700003,34.055300000000003,9.4598055555555565,9012.6589597800012,37.734200000000001,10.481722222222222,11561.380463338906,48.407499999999999,13.445884350753452,-3.3,-0.8,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.9687782700003,34.055300000000003,9.4598055555555565,9012.6589597800012,37.734200000000001,10.481722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.9687782700003,34.055300000000003,9.4598055555555565,9012.6589597800012,37.734200000000001,10.481722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.9687782700003,34.055300000000003,9.4598055555555565,9012.6589597800012,37.734200000000001,10.481722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,90.989199999999997,3.5362,1.0541,0.15310000000000001,0.25469999999999998,4.8999999999999998E-3,8.43E-2,8.2400000000000001E-2,6.6799999999999998E-2,2.8999999999999998E-3,3.4104999999999999,0.36099999999999999,0.73570000000000002,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,11585.38332935276,48.508000000000003,13.473799681585469,-2.2999999999999998,-1.5,"<0,006","<0,02","від.",100.0001," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3783517700003,34.220300000000002,9.505638888888889,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,91.151399999999995,3.5268000000000002,0.92930000000000001,0.13619999999999999,0.21560000000000001,5.0000000000000001E-3,6.8599999999999994E-2,5.6399999999999999E-2,0.1026,3.4500000000000003E-2,3.4197000000000002,0.35399999999999998,0.73340000000000005,8145.0273434399996,34.101599999999998,9.4726666666666652,9024.3862934699991,37.783299999999997,10.49536111111111,11564.127059947456,48.418999999999997,13.449078642341194,-5,-8,null,null,null,100.00009999999997," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0273434399996,34.101599999999998,9.4726666666666652,9024.3862934699991,37.783299999999997,10.49536111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0273434399996,34.101599999999998,9.4726666666666652,9024.3862934699991,37.783299999999997,10.49536111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0273434399996,34.101599999999998,9.4726666666666652,9024.3862934699991,37.783299999999997,10.49536111111111]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0273434399996,34.101599999999998,9.4726666666666652,9024.3862934699991,37.783299999999997,10.49536111111111]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0273434399996,34.101599999999998,9.4726666666666652,9024.3862934699991,37.783299999999997,10.49536111111111]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0273434399996,34.101599999999998,9.4726666666666652,9024.3862934699991,37.783299999999997,10.49536111111111]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8157.1316985779968},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.152404545700932},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.4867790404724825},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9037.5689638686854},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.838337175458072},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.510649215405017}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                          31.05.2017р.         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
[null,"Завідувач лабораторії  Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                           ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Горшковоз О.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М Диканського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                     ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту №95"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Степне"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":37.7378},999.16,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":999.16}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":37.7378},937.99,937.99]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":37.7378},920.47,920.47]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":37.886600000000001},926.86,926.86]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":37.886600000000001},969.73,969.73]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":37.886600000000001},919.31,919.31]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":37.886600000000001},927.25,927.25]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":37.886600000000001},992.43,992.43]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":37.886600000000001},976.16,976.16]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":37.886600000000001},1231.47,1231.47]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":37.734200000000001},1393.04,1393.04]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":37.734200000000001},1723.46,1723.46]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":37.734200000000001},2068.7399999999998,2068.7399999999998]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":37.734200000000001},1851.3,1851.3]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":37.911000000000001},1403.61,1403.61]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":37.911000000000001},1111.29,1111.29]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":37.911000000000001},1222.93,1222.93]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":37.911000000000001},1629.12,1629.12]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":37.911000000000001},1779.08,1779.08]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":37.911000000000001},1939.42,1939.42]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":37.911000000000001},1661.39,1661.39]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":37.911000000000001},1319.36,1319.36]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":37.911000000000001},1039.03,1039.03]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":37.911000000000001},904.58,904.58]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":37.783299999999997},910.91,910.91]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":37.783299999999997},828.27,828.27]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":37.783299999999997},902.1,{"$f":"SUM(C33:C33)","v":902.1}]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":37.783299999999997},898.75,898.75]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":37.783299999999997},882.57,882.57]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":37.783299999999997},822.27,822.27]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":37.783299999999997},806.11,806.11]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":36898.159999999996},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":36898.159999999996}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1396165.0192339998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1396165.0192339998}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.838337175458072},37.838337175458072]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9037.531697175742},{"$f":"D40*238.8459","v":9037.531697175742}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.510649215405019},10.510649215405019]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[9,0,9,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,95]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Степне",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":37.838337175458072},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9037.531697175742},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.510649215405019}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №95",null,{"$f":"' розрахунок'!D40","v":37.838337175458072},{"$f":"' розрахунок'!D41","v":9037.531697175742},{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.510649215405019}]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,{"$f":"TODAY()","v":"2017-06-01"}]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]