{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[1,6,1,26],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 166"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Чернігівгаз\", ПАТ \"Сумигаз\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 166"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУЛА-ШОСТКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.230099999999993,5.1614000000000004,1.1581999999999999,0.12239999999999999,0.21560000000000001,4.1999999999999997E-3,5.7599999999999998E-2,4.4600000000000001E-2,5.7099999999999998E-2,4.3E-3,1.6832,2.2614000000000001,0.75700000000000001,8242,34.51,9.59,9124,38.200000000000003,10.61,11510,48.19,13.39,-9.4,-9.9,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00009999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9124,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9124,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9124,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9124,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9124,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9124,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.301199999999994,5.1740000000000004,1.1207,0.12039999999999999,0.21310000000000001,4.4000000000000003E-3,5.4699999999999999E-2,4.02E-2,5.2900000000000003E-2,3.8999999999999998E-3,1.6120000000000001,2.3026,0.75639999999999996,8237,34.49,9.58,9119,38.18,10.61,11508,48.18,13.38,-9.6,-10.4,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00009999999999," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9119,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9119,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9119,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9119,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9119,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9119,38.18,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.363799999999998,5.1215000000000002,1.1489,0.1221,0.21029999999999999,3.7000000000000002E-3,5.5300000000000002E-2,4.1799999999999997E-2,5.5199999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,1.6457999999999999,2.2277,0.75580000000000003,8241,34.51,9.59,9123,38.200000000000003,10.61,11517,48.22,13.39,-9.4,-10,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00019999999998," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.51,9.59,9123,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.51,9.59,9123,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.51,9.59,9123,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.51,9.59,9123,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.51,9.59,9123,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.478899999999996,5.0688000000000004,1.1387,0.1212,0.2195,3.5000000000000001E-3,5.5399999999999998E-2,4.1700000000000001E-2,5.4199999999999998E-2,3.3E-3,1.6103000000000001,2.2044999999999999,0.755,8243,34.51,9.59,9125,38.200000000000003,10.61,11524,48.25,13.4,-8.6,-9.6,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9125,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9125,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9125,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9125,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9125,38.200000000000003,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.829300000000003,4.8874000000000004,1.0882000000000001,0.11849999999999999,0.20599999999999999,3.5999999999999999E-3,5.2400000000000002E-2,4.0300000000000002E-2,3.5900000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,1.5971,2.1374,0.75160000000000005,8222,34.42,9.56,9103,38.11,10.59,11524,48.25,13.4,-9,-10,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00000000000001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.42,9.56,9103,38.11,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!R7:R37)/' розрахунок'!R38","v":8238.4990192939003},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!R7:R37)/' розрахунок'!R38","v":34.495088815094803},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!R7:R37)/' розрахунок'!R38","v":9.5840055134958551},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!R7:R37)/' розрахунок'!R38","v":9120.4541819549904},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!R7:R37)/' розрахунок'!R38","v":38.185088815094794},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!R7:R37)/' розрахунок'!R38","v":10.607526161492167}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              01.06.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        01.06.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,17,5,17],[1,0,1,16],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[4,2,4,16],[3,2,3,8],[3,9,3,16]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 166"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Сумська область",null,null,null,null,null,null,"Чернігівська область",null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС № 2 м. Шостка","ГРС Пирогівка","ГРС Ямпіль","ГРС Глухів","ГРС Слоут","ГРС Свіса","ГРС Кролевець","ГРС Обмачеве","ГРС Борзна","ГРС Іванівка (Борзнянського району)","ГРС Короп","ГРС Городище","ГРС Бахмач","ГРС Деснянське","ГРС Вишеньки"]
[1,38.14,34936,405,1719.5479,13212.146500000001,2297.23,5436.4043000000001,6776.5352000000003,697,3725,1149,2332,351,6635,2351,194,{"$f":"SUM(C7:Q7)","v":82216.863899999997}]
[2,38.14,39314,452,1989.7141999999999,14650.9658,2293.5996,6070.3734999999997,7589.6108000000004,762,4558,1206,2631,363,7529,2306,196,91911.263900000005]
[3,38.14,47741,390,1886.0444,14439.305700000001,2282.0554000000002,6288.4540999999999,7247.3755000000001,694,4112,1032,2575,348,7549,2318,223,99125.235099999991]
[4,38.200000000000003,48588,378,2143.8231999999998,15083.511699999999,2526.9369999999999,6821.2709999999997,8083.4561000000003,698,4509,1045,2640,330,8148,2396,250,103640.999]
[5,38.200000000000003,43629,457,2148.6641,15608.46,2447.7644,7006.2079999999996,8610.2860999999994,739,4100,1191,2822,340,7492,2481,283,99355.382599999997]
[6,38.200000000000003,36566,451,2045.1973,16830.6875,2607.9823999999999,6746.4462999999996,8251.3300999999992,770,3676,1052,2856,353,6998,2409,228,91840.64360000001]
[7,38.200000000000003,37896,442,2124.2235999999998,16096.690399999999,2300.9529000000002,6322.2266,6816.0703000000003,632,3555,968,2374,314,6613,2316,195,88965.163799999995]
[8,38.200000000000003,39836,488,2433.0324999999998,15199.334999999999,2615.1122999999998,7209.5747000000001,8312.5702999999994,695,4322,1187,2856,337,7610,2405,268,95773.624799999991]
[9,38.200000000000003,50545,700,3880.2678000000001,22544.605500000001,3977.6948000000002,11053.5293,14019.247100000001,1205,5963,1583,4805,502,11877,2894,499,136048.34450000001]
[10,38.200000000000003,63968,685,4207.5122000000001,28027.910199999998,4592.1693999999998,11773.2891,18549.6387,1813,7923,2247,6814,927,18754,3519,683,174483.5196]
[11,38.18,68812,886,5205.8158999999996,30036.3164,5154.5254000000004,14504.479499999999,19746.531299999999,1917,8609,2271,7379,974,18736,4319,738,189288.6685]
[12,38.18,56129,688,3978.4468000000002,24634.7598,4024.8881999999999,11861.593800000001,16011.6396,1523,7477,1900,5219,715,16649,3754,519,155084.32819999999]
[13,38.18,60987,889,5282.7407000000003,34764.976600000002,5867.5571,13522.180700000001,23472.632799999999,2300,9490,2716,8369,1082,22803,4120,740,196406.08789999998]
[14,38.18,54263,618,3610.6237999999998,24696.703099999999,3980.8256999999999,10312.743200000001,15353.168900000001,1300,6848,1608,4764,592,13970,3768,476,146161.06469999999]
[15,38.18,51416,386,2407.1711,17957.5625,2916.4789999999998,7813.8662000000004,10076.703100000001,872,4596,1182,3470,416,9519,2722,347,116097.78190000002]
[16,38.18,52768,496,2916.7366000000002,18402.8105,3029.7770999999998,9232.8770000000004,10787.2559,878,4998,2558,3683,422,9171,2498,442,122283.45710000001]
[17,38.18,56704,603,3702.8870000000002,23689.998,3777.9832000000001,11946.830099999999,13060.6396,1111,5373,1339,4054,473,10376,2635,462,139308.33790000001]
[18,38.200000000000003,58687,666,3681.3283999999999,22057.1191,3740.2222000000002,11180.265600000001,15037.2021,1187,5570,1448,4054,581,12786,3519,478,144672.13740000001]
[19,38.200000000000003,47673,505,3136.6025,20745.8887,3494.2995999999998,8971.4238000000005,12557.257799999999,904,4454,1544,3545,476,10023,2915,356,121300.4724]
[20,38.200000000000003,41669,455,2340.8593999999998,16436.3027,2778.1759999999999,7572.6992,10303.2207,835,4559,1154,3218,401,8414,2593,320,103049.258]
[21,38.200000000000003,44976,419,2514.1320999999998,16866.476600000002,2826.5291000000002,7725.8896000000004,9163.9385000000002,794,4307,1139,3035,388,8524,2410,311,105399.96590000001]
[22,38.200000000000003,48048,316,2061.8213000000001,14999.0088,2349.0879,6594.6904000000004,7651.6309000000001,659,3965,974,3274,301,7236,2176,258,100863.23930000002]
[23,38.200000000000003,43508,299,1724.787,13592.6211,2388.9902000000002,5986.2372999999998,6212.8320000000003,638,3583,868,2364,285,6535,1919,250,90154.467599999989]
[24,38.200000000000003,46073,341,2073.4180000000001,14687.6162,1830.3413,6157.0249000000003,7156.3037000000004,680,4007,1010,2423,295,6764,2094,245,95836.704100000003]
[25,38.200000000000003,38828,282,1501.5282999999999,13065.8447,1817.9174,5144.0043999999998,5738.2271000000001,634,3510,917,2229,291,5859,2007,191,82015.521899999992]
[26,38.200000000000003,38755,360,1790.0197000000001,12678.0645,1976.1456000000001,6145.1602000000003,6738.3125,764,4134,1060,2453,326,7145,2201,313,86838.702499999999]
[27,38.200000000000003,35420,281,1541.7437,13079.873,1929.3861999999999,5451.5551999999998,6149.2094999999999,660,3806,2003,2446,316,6847,2145,204,82279.767599999992]
[28,38.200000000000003,38388,284,1820.6537000000001,14064.646500000001,2063.1552999999999,6005.9540999999999,6208.3945000000003,654,3622,1811,2292,306,6531,2086,203,86339.804100000008]
[29,38.200000000000003,42627,229,1296.5811000000001,12320.885700000001,1701.9903999999999,4507.9071999999996,5036.6073999999999,567,3510,806,1967,255,6229,1930,183,83166.971799999999]
[30,38.11,39396,203,1226.2825,11252.0615,1648.0598,4106.4804999999997,4500.1571999999996,524,3348,770,1839,254,6072,1838,168,77145.041499999992]
[31,38.11,41674,184,1100.9789000000001,11212.896500000001,1545.0861,3906.1196,4210.8915999999999,525,3505,940,1825,242,5739,1443,176,78228.972700000013]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":1449820},14238,79493.185700000016,552936.05079999997,88782.921000000002,243377.75940000001,309428.87689999992,28631,149714,42678,106607,13556,295133,80487,10399,{"$f":"SUM(R7:R37)","v":3465281.7937999996}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":55360486.660000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":543690.63},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":3035552.4333860008},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":21114113.486722007},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":3390232.7852550005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":9293657.6697469987},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":11815932.120474},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":1093282.5900000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":5716766.5100000007},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":1629671.0000000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":4070866.5999999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":517637.3600000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":11269690.35},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":3073413.2900000005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":397099.5799999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,R7:R37)","v":132322093.06558399}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.184386103102455},38.185884955752215,38.186322596780769,38.185452831613432,38.185641416945501,38.186141957501306,38.18626186040364,38.185274352974055,38.184582003019095,38.185271099864103,38.185734520247259,38.185110652109778,38.185124503190089,38.185213636984862,38.1863236849697,{"$f":"R39/R38","v":38.185088815094794}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9120.1840647429981},9120.5420595530977,9120.6465883184392,9120.4388484742594,9120.4838913076237,9120.6034433671612,9120.6320816837815,9120.3962195830063,9120.2308546348977,9120.3954425910324,9120.5061286495256,9120.3571203027459,9120.3604285764904,9120.3817178179233,9120.6468482279051,{"$f":"R40*238.8459","v":9120.3519046212496}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.606773917528459},10.607190265486727,10.607311832439102,10.60707023100373,10.607122615818195,10.607261654861473,10.607294961223234,10.607020653603904,10.60682833417197,10.60701974996225,10.60714847784646,10.606975181141605,10.606979028663913,10.607003788051351,10.607312134713805,{"$f":"R40/3.6","v":10.606969115304109}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[20,0,20,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0],[12,0,19,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 166"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС № 2 м. Шостка",38.18,9120,10.61]
[null,"ГРС Пирогівка",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Ямпіль",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Глухів",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Слоут",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Свіса",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Кролевець",38.19,9121,10.61]
["Чернігівська область","ГРС Обмачеве",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Борзна",38.18,9120,10.61]
[null,"ГРС Іванівка (Борзнянського району)",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Короп",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Городище",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Бахмач",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Деснянське",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Вишеньки",38.19,9121,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 166",null,38.19,9120,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]