{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 171"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\""]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 171"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до  10 травня 2022 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.549999999999997,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.28,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.549999999999997,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.28,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.318100000000001,2.673,0.85,0.128,0.126,1.6999999999999999E-3,2.2599999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,0.63200000000000001,0.215,0.70530000000000004,{"$f":"P13*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P13/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S13*238.8459","v":9143.0210520000001},38.28,{"$f":"S13/3.6","v":10.633333333333333},{"$f":"V13*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,{"$f":"V13/3.6","v":13.894444444444446},-21.3,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-22.9,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-23.2,null,null,null,null,0,""]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[10,95.233099999999993,2.742,0.873,0.13200000000000001,0.128,1.6000000000000001E-3,2.3199999999999998E-2,1.6899999999999998E-2,1.29E-2,4.3E-3,0.60799999999999998,0.22500000000000001,0.70620000000000005,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,{"$f":"V20*238.8459","v":11954.237294999999},50.05,{"$f":"V20/3.6","v":13.902777777777777},-22.4,-19,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,null,null,null,-22.6,-19.2,null,null,null,0,""]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,null,null,null,-21.9,-19.100000000000001,null,null,null,0,""]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,null,null,null,-20.8,-17.899999999999999,null,null,null,0,""]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[15,95.1738,2.78,0.88200000000000001,0.13400000000000001,0.13100000000000001,1.6999999999999999E-3,2.4400000000000002E-2,1.7500000000000002E-2,1.34E-2,4.1999999999999997E-3,0.60399999999999998,0.23400000000000001,0.70669999999999999,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,{"$f":"V25*238.8459","v":11954.237294999999},50.05,{"$f":"V25/3.6","v":13.902777777777777},-21.6,-18.600000000000001,1E-4,"<0,01",0,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,-22.2,-19,null,null,null,0,""]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,-22.9,-19.7,null,null,null,0,""]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,-22.8,-20.399999999999999,null,null,null,0,""]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,-23,-19.600000000000001,null,null,null,0,""]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[22,95.08,2.8490000000000002,0.90900000000000003,0.13500000000000001,0.13100000000000001,1.6000000000000001E-3,2.3800000000000002E-2,1.6400000000000001E-2,1.2E-2,4.1999999999999997E-3,0.60199999999999998,0.23599999999999999,0.70740000000000003,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,{"$f":"V32*238.8459","v":11959.014213},50.07,{"$f":"V32/3.6","v":13.908333333333333},-23.9,-21,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,-22.9,-20.3,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":""}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,-23.1,-20.100000000000001,null,null,null,0,""]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,-23.5,-20.100000000000001,null,null,null,0,""]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,-22.7,-19.100000000000001,null,null,null,0,""]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,95.431700000000006,2.5609999999999999,0.85799999999999998,0.13,0.13100000000000001,1.6999999999999999E-3,2.3300000000000001E-2,1.66E-2,1.21E-2,4.5999999999999999E-3,0.63200000000000001,0.19800000000000001,0.70469999999999999,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,{"$f":"V39*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,{"$f":"V39/3.6","v":13.894444444444446},-21.9,-19.100000000000001,null,null,null,100.00000000000001]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P40/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S40*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S40/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,-21.5,-18.5,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,-22.5,-19.2,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.6784871525524,34.582575409100883,9.6060059449216091,9152.7320783344749,38.321612131866182,10.644627256800858]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                              Соловйов О.Б.                                                                          01.06.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                Журавльова В.В.                                                                      01.06.2017     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               Соловйов А.І.                                                                           01.06.2017    "]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,4,5,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 171"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Сумська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Северинівка","ГРС Миколаївка (Жовтневе)"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.28},1158.6371999999999,4766.7089999999998,{"$f":"SUM(C7:D7)","v":5925.3462}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.28},1112.0604000000001,4740.9087,5852.9691000000003]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.28},1089.2334000000001,3688.0571,4777.2905000000001]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.28},1190.3877,4109.2554,5299.6431000000002]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.28},1338.7528,4363.1938,5701.9466000000002]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.28},1229.0957000000001,4351.3212999999996,5580.4169999999995]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.28},1157.9493,4119.8720999999996,5277.8213999999998]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.28},1289.8804,4676.1688999999997,5966.0492999999997]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.28},1703.8461,6391.125,8094.9710999999998]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.32},2451.6133,9595.0468999999994,12046.660199999998]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.32},2425.875,10109.6211,12535.4961]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.32},3039.3804,13207.982400000001,16247.362800000001]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.32},4346.7103999999999,16763.421900000001,21110.132300000001]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.32},3108.2727,12768.5898,15876.862499999999]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.340000000000003},1789.1946,6636.2494999999999,8425.4441000000006]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.340000000000003},1554.5170000000001,5848.0106999999998,7402.5276999999996]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.340000000000003},2438.0023999999999,8887.0956999999999,11325.098099999999]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.340000000000003},2285.5120000000002,7928.1410999999998,10213.6531]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.340000000000003},2792.8449999999998,10027.231400000001,12820.0764]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.340000000000003},1935.3115,7063.9951000000001,8999.3065999999999]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.340000000000003},1627.6584,6305.4013999999997,7933.0598]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.369999999999997},1359.9321,4458.7402000000002,5818.6723000000002]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.369999999999997},1031.0320999999999,4547.5640000000003,5578.5961000000007]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.369999999999997},1085.6143999999999,4567.0424999999996,5652.6569]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.369999999999997},949.66920000000005,4183.8008,5133.47]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.369999999999997},967.68079999999998,3841.4783000000002,4809.1590999999999]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.369999999999997},1111.8435999999999,4094.0432000000001,5205.8868000000002]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.369999999999997},1033.3997999999999,4271.7538999999997,5305.1536999999998]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.26},830.52589999999998,3397.498,4228.0239000000001]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.26},847.78089999999997,3650.6995000000002,4498.4804000000004]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.26},784.97389999999996,2495.7310000000002,3280.7049000000002]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":51067.188399999992},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":195855.74969999999},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":246922.9381}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1956961.488344},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":7505523.5719850007},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":9462485.0603290014}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.321308645690003},{"$f":"D39/D38","v":38.321691262480215},{"$f":"E39/E38","v":38.321612131866182}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9152.8874526576092},{"$f":"D40*238.8459","v":9152.9788391092225},{"$f":"E40*238.8459","v":9152.9599390864969}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.644807957136111},{"$f":"D40/3.6","v":10.644914239577837},{"$f":"E40/3.6","v":10.644892258851717}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[2,2,2,4],[2,1,3,1],[2,0,3,0],[4,0,5,0]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №171"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Северинівка",38.321308645690003,9152.8874526576092,10.644807957136111]
[null,"ГРС Миколаївка (Жовтневе)",38.321691262480215,9152.9788391092225,10.644914239577837]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 171",null,38.321612131866182,9152.9599390864969,10.644892258851717]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                                                      ",null,"Соловйов О.Б. ",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                                                                  ",null,"Журавльова В.В.  ",null,"2017-06-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                ",null,"Соловйов А.І.",null,"2017-06-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":4,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту Севериновка- счетчик (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,null,"Данные по объекту Октябрь - Cчетчик (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,"День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,1158.6371999999999,377.00009999999997,3.1589999999999998,18.274999999999999,"A",null,1,4766.7089999999998,65,65.981999999999999,17.756,"A"]
[2,1112.0604000000001,356.00009999999997,3.1859999999999999,16.555,"A",null,2,4740.9087,63,66.953000000000003,16.513999999999999]
[3,1089.2334000000001,346.00009999999997,3.2029999999999998,15.6,"AB",null,3,3688.0571,48,67.695999999999998,15.38,"AB"]
[4,1190.3877,375.00009999999997,3.2090000000000001,14.907999999999999,"A",null,4,4109.2554,54,66.972999999999999,15.381]
[5,1338.7528,415.00009999999997,3.2229999999999999,12.712999999999999,"A",null,5,4363.1938,58,66.040999999999997,14.071]
[6,1229.0957000000001,394.00009999999997,3.1890000000000001,17.672000000000001,"A",null,6,4351.3212999999996,59,65.495000000000005,15.827999999999999]
[7,1157.9493,374.00009999999997,3.1779999999999999,18.074000000000002,"A",null,7,4119.8720999999996,56,65.811999999999998,17.372]
[8,1289.8804,409.00009999999997,3.1989999999999998,14.683999999999999,"A",null,8,4676.1688999999997,63,65.566999999999993,15.156000000000001]
[9,1703.8461,516.00009999999997,3.26,8.1999999999999993,"A",null,9,6391.125,83,66.453999999999994,11.071999999999999]
[10,2451.6133,733.00009999999997,3.2749999999999999,6.9329999999999998,"AB",null,10,9595.0468999999994,122,66.671999999999997,8.8610000000000007," B"]
[11,2425.875,736.00009999999997,"3,265*","9,453*","A C",null,11,10109.6211,132,65.525999999999996,9.9870000000000001]
[12,3039.3804,901.00009999999997,3.306,6.2290000000000001,null,null,12,13207.982400000001,184,64.144000000000005,16.748999999999999,"A"]
[13,4346.7103999999999,1285.0001999999999,3.3109999999999999,5.9889999999999999,null,null,13,16763.421900000001,225,65.596999999999994,14.071999999999999,"A"]
[14,3108.2727,944.00009999999997,3.2690000000000001,9.2769999999999992,null,null,14,12768.5898,165,66.230999999999995,10.592000000000001]
[15,1789.1946,555.00009999999997,3.2370000000000001,13.407,"AB",null,15,6636.2494999999999,88,65.813999999999993,13.343999999999999," B"]
[16,1554.5170000000001,484.00009999999997,3.23,14.43,"A",null,16,5848.0106999999998,78,65.718999999999994,14.33]
[17,2438.0023999999999,735.00009999999997,3.2839999999999998,8.7490000000000006,null,null,17,8887.0956999999999,115,66.31,10.569000000000001]
[18,2285.5120000000002,688.00009999999997,3.286,9.0660000000000007,"A",null,18,7928.1410999999998,101,66.887,10.375]
[19,2792.8449999999998,840.00009999999997,3.2879999999999998,8.1219999999999999,"A",null,19,10027.231400000001,130,65.942999999999998,10.093]
[20,1935.3115,604.00009999999997,3.23,14.055999999999999,"A",null,20,7063.9951000000001,96,64.087000000000003,13.015000000000001]
[21,1627.6584,514.00009999999997,3.2080000000000002,14.991,"A",null,21,6305.4013999999997,88,63.273000000000003,14.384]
[22,1359.9321,425.00009999999997,3.22,13.638,"AB",null,22,4458.7402000000002,61,64.296999999999997,13.801," B"]
[23,1031.0320999999999,333.00009999999997,3.1819999999999999,18.943999999999999,"A",null,23,4547.5640000000003,62,65.472999999999999,16.829999999999998]
[24,1085.6143999999999,347.00009999999997,3.1949999999999998,16.850999999999999,"A",null,24,4567.0424999999996,59,69.088999999999999,17.007999999999999]
[25,949.66920000000005,310.00009999999997,3.1659999999999999,19.681999999999999,"A",null,25,4183.8008,53,70.432000000000002,18.724]
[26,967.68079999999998,311.00009999999997,3.1859999999999999,17.591999999999999,"A",null,26,3841.4783000000002,49,69.843000000000004,18.288]
[27,1111.8435999999999,356.00009999999997,3.198,16.422999999999998,"A",null,27,4094.0432000000001,53,68.436000000000007,16.942]
[28,1033.3997999999999,332.00009999999997,3.1920000000000002,16.826000000000001,"A",null,28,4271.7538999999997,56,67.988,17.344999999999999]
[29,830.52589999999998,275.00009999999997,3.1419999999999999,21.78,"AB",null,29,3397.498,46,67.123000000000005,20.632000000000001," B"]
[30,847.78089999999997,276.00009999999997,3.1589999999999998,18.733000000000001,"A",null,30,3650.6995000000002,48,68.418999999999997,19.189,"A"]
[31,784.97389999999996,263.00009999999997,3.117,23.667000000000002,"A",null,31,{"$f":"3405.731-910","v":2495.7310000000002},46,67.691000000000003,22.052]
["Итого","51067,1885*",15809.002699999999,"3,218*","14,242*","ABC",null,"Итого",196765.74979999999,2606.0003999999999,66.515000000000001,15.023,"AB"]