{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 221"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Тернопільгаз\",ПАТ Хмельницькгаз\", ДП \"Кременецьке УПРГ\""]
["Тернопільський  п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 221"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РХ-1391/14 чинно до 18.12.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТОРЖОК-ДОЛИНА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8235.3110936399989},34.479599999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5776666666666657},{"$f":"S11*238.8459","v":9121.9548436200002},38.191800000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.608833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8235.3110936399989},34.479599999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.5776666666666657},{"$f":"S12*238.8459","v":9121.9548436200002},38.191800000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.608833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.724199999999996,5.0339999999999998,1.1761999999999999,0.1237,0.1915,4.5999999999999999E-3,5.2400000000000002E-2,5.2699999999999997E-2,5.1999999999999998E-2,5.5999999999999999E-3,1.5712999999999999,2.0118,0.75249999999999995,8260.9631433000013,34.587000000000003,9.6074999999999999,9149.2549299900002,38.306100000000001,10.640583333333334,{"$f":"V13*238.8459","v":11574.782813670001},48.461300000000001,{"$f":"V13/3.6","v":13.461472222222222},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.9631433000013,34.587000000000003,9.6074999999999999,9149.2549299900002,38.306100000000001,10.640583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.9631433000013,34.587000000000003,9.6074999999999999,9149.2549299900002,38.306100000000001,10.640583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.9631433000013,34.587000000000003,9.6074999999999999,9149.2549299900002,38.306100000000001,10.640583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.9631433000013,34.587000000000003,9.6074999999999999,9149.2549299900002,38.306100000000001,10.640583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.9631433000013,34.587000000000003,9.6074999999999999,9149.2549299900002,38.306100000000001,10.640583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.9631433000013,34.587000000000003,9.6074999999999999,9149.2549299900002,38.306100000000001,10.640583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.527299999999997,5.1116999999999999,1.1765000000000001,0.1206,0.18790000000000001,3.2800000000000003E-2,5.45E-2,5.6399999999999999E-2,5.4300000000000001E-2,9.4000000000000004E-3,1.7028000000000001,1.966,0.75390000000000001,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.8916932299999,38.329700000000003,10.64713888888889,{"$f":"V20*238.8459","v":11571.534509429999},48.447699999999998,{"$f":"V20/3.6","v":13.457694444444444},null,null,null,null,null,100.00019999999998," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.8916932299999,38.329700000000003,10.64713888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.8916932299999,38.329700000000003,10.64713888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.8916932299999,38.329700000000003,10.64713888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.8916932299999,38.329700000000003,10.64713888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9154.8916932299999,38.329700000000003,10.64713888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.706299999999999,5.0206,1.1156999999999999,0.1166,0.17979999999999999,2E-3,4.8899999999999999E-2,0.04,5.5300000000000002E-2,9.9000000000000008E-3,1.7053,1.9995000000000001,0.75160000000000005,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5010364099999,38.189900000000002,10.608305555555555,{"$f":"V26*238.8459","v":11546.67065124},48.343600000000002,{"$f":"V26/3.6","v":13.428777777777778},null,null,"не вияв.","не вияв.","не вияв.",99.999900000000011," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5010364099999,38.189900000000002,10.608305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5010364099999,38.189900000000002,10.608305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5010364099999,38.189900000000002,10.608305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5010364099999,38.189900000000002,10.608305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5010364099999,38.189900000000002,10.608305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5010364099999,38.189900000000002,10.608305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.602099999999993,4.9374000000000002,1.0883,0.114,0.1759,2.2000000000000001E-3,4.7800000000000002E-2,3.8300000000000001E-2,5.3400000000000003E-2,3.2800000000000003E-2,1.8919999999999999,2.016,0.75190000000000001,8206.171893839999,34.357599999999998,9.5437777777777768,9089.5434549900001,38.056100000000001,10.571138888888889,{"$f":"V33*238.8459","v":11504.490465300001},48.167000000000002,{"$f":"V33/3.6","v":13.379722222222222},null,null,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.171893839999,34.357599999999998,9.5437777777777768,9089.5434549900001,38.056100000000001,10.571138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.171893839999,34.357599999999998,9.5437777777777768,9089.5434549900001,38.056100000000001,10.571138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.171893839999,34.357599999999998,9.5437777777777768,9089.5434549900001,38.056100000000001,10.571138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.171893839999,34.357599999999998,9.5437777777777768,9089.5434549900001,38.056100000000001,10.571138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.171893839999,34.357599999999998,9.5437777777777768,9089.5434549900001,38.056100000000001,10.571138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.171893839999,34.357599999999998,9.5437777777777768,9089.5434549900001,38.056100000000001,10.571138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.626900000000006,5.0155000000000003,1.181,0.12759999999999999,0.1953,3.0000000000000001E-3,5.74E-2,5.67E-2,3.09E-2,1.11E-2,1.7369000000000001,1.9576,0.75239999999999996,8247.7549650300007,34.531700000000001,9.5921388888888881,9134.7569838599993,38.245399999999997,10.623722222222222,{"$f":"V40*238.8459","v":11557.485593592},48.38888,{"$f":"V40/3.6","v":13.441355555555555},null,null,null,null,null,99.999900000000025]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7549650300007,34.531700000000001,9.5921388888888881,9134.7569838599993,38.245399999999997,10.623722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.7331380063042,34.52323501473672,9.5897875040935325,9132.6610527279099,38.23662475566006,10.621284654350019]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                     Тарапата Я.І.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ кат.                                                                                                                                                               Снігур О.Б.                                                                              "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                            Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[17,0,17,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0],[15,0,16,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №221"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська обл.","ГРС Колодно",38.240815117056279,9133.6619033669122,10.622448643626743]
[null,"ГРС Коханівка",38.233875488248387,9132.0044014786254,10.620520968957885]
[null,"ГРС Будилів",38.240810055857843,9133.6606945204167,10.622447237738289]
[null,"ГРС Нестерівці",38.236922705151571,9132.7322167423608,10.621367418097659]
[null,"ГРС Мшанець",38.238408803267681,9133.0871651843918,10.621780223129912]
[null,"ГРС Шумськ",38.232965289135151,9131.7870041522456,10.620268135870875]
[null,"ГРС Дедеркали",38.230181641217051,9131.1221412599643,10.61949490033807]
[null,"ГРС Ланівці",38.234831884753085,9132.2328328625463,10.620786634653635]
[null,"ГРС Горинка",38.241949604309632,9133.9328709959773,10.622763778974898]
[null,"ГРС Кременець",38.236345114475021,9132.5942615773893,10.621206976243061]
["Хмельницька обл.","ГРС Карасиха ",38.241205233313643,9133.7550810355078,10.622557009253789]
[null,"ГРС Курянки",38.235707412261526,9132.4419490182754,10.621029836739313]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 221",null,38.23662475566006,9132.6610527279063,10.621284654350017]
[]
[]
[]
["Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                     Тарапата Я.І."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ кат.                                                                                                                      Снігур О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби  газовимірювань та метрології",null,null,"Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]