{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 251"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ПАТ \"Тернопільгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 251"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8216.8244209799996},34.402200000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.556166666666666},{"$f":"S11*238.8459","v":9102.4411335900004},38.110100000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.58613888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8216.8244209799996},34.402200000000001,9.556166666666666,{"$f":"S12*238.8459","v":9102.4411335900004},38.110100000000003,10.58613888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.8244209799996,34.402200000000001,9.556166666666666,9102.4411335900004,38.110100000000003,10.58613888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.8244209799996,34.402200000000001,9.556166666666666,9102.4411335900004,38.110100000000003,10.58613888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,89.468199999999996,5.0564999999999998,1.1367,0.1195,0.18129999999999999,2.3E-3,0.1212,5.5199999999999999E-2,4.4299999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,1.6698999999999999,2.1395,0.75529999999999997,8250.8599617300006,34.544699999999999,9.5957499999999989,9133.6582927199997,38.2408,10.622444444444444,{"$f":"V15*238.8459","v":11533.70131887},48.289299999999997,{"$f":"V15/3.6","v":13.413694444444443},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P16*238.8459","v":8250.8599617300006},34.544699999999999,9.5957499999999989,9133.6582927199997,38.2408,10.622444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8250.8599617300006},34.544699999999999,9.5957499999999989,{"$f":"S17*238.8459","v":9133.6582927199997},38.2408,10.622444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.8599617300006,34.544699999999999,9.5957499999999989,9133.6582927199997,38.2408,10.622444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.8599617300006,34.544699999999999,9.5957499999999989,9133.6582927199997,38.2408,10.622444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.8599617300006,34.544699999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.5957499999999989},9133.6582927199997,38.2408,{"$f":"S20/3.6","v":10.622444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.8599617300006,34.544699999999999,9.5957499999999989,9133.6582927199997,38.2408,10.622444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.403599999999997,5.0510999999999999,1.1749000000000001,0.1226,0.1946,1.6000000000000001E-3,9.6699999999999994E-2,5.3600000000000002E-2,5.3900000000000003E-2,4.7000000000000002E-3,1.7139,2.1288,0.75580000000000003,8252.0303066399993,34.549599999999998,9.5971111111111096,9134.8286376300002,38.245699999999999,10.623805555555554,11531.742782490001,48.281100000000002,13.411416666666668,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.0303066399993,34.549599999999998,9.5971111111111096,{"$f":"S23*238.8459","v":9134.8286376300002},38.245699999999999,{"$f":"S23/3.6","v":10.623805555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.0303066399993,34.549599999999998,9.5971111111111096,9134.8286376300002,38.245699999999999,10.623805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.0303066399993,34.549599999999998,9.5971111111111096,{"$f":"S25*238.8459","v":9134.8286376300002},38.245699999999999,{"$f":"S25/3.6","v":10.623805555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.0303066399993,34.549599999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.5971111111111096},9134.8286376300002,38.245699999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.623805555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.0303066399993,34.549599999999998,9.5971111111111096,9134.8286376300002,38.245699999999999,10.623805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.457599999999999,5.0873999999999997,1.1093,0.1191,0.18429999999999999,2.0999999999999999E-3,6.8599999999999994E-2,4.6800000000000001E-2,4.2200000000000001E-2,5.4999999999999997E-3,1.7073,2.1696,0.75429999999999997,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7975873100004,38.140900000000002,10.594694444444444,11512,48.1967,13.387972222222222,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7975873100004,38.140900000000002,10.594694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7975873100004,38.140900000000002,10.594694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7975873100004,38.140900000000002,10.594694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7975873100004,38.140900000000002,10.594694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,{"$f":"P33/3.6","v":9.5700555555555553},9109.7975873100004,38.140900000000002,{"$f":"S33/3.6","v":10.594694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7975873100004,38.140900000000002,10.594694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,89.4696,5.0789999999999997,1.1293,0.1206,0.18779999999999999,2.8999999999999998E-3,5.2900000000000003E-2,4.2099999999999999E-2,3.6299999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,1.7228000000000001,2.1520000000000001,0.75380000000000003,8225.20791207,34.4373,9.5659166666666664,9105.9760529099985,38.124899999999997,10.590249999999999,11510.557151159999,48.192399999999999,13.386777777777777,null,null,0,0,0,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.20791207,34.4373,9.5659166666666664,9105.9760529099985,38.124899999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.590249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.20791207,34.4373,9.5659166666666664,9105.9760529099985,38.124899999999997,10.590249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.20791207,34.4373,9.5659166666666664,9105.9760529099985,38.124899999999997,10.590249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.20791207,34.4373,{"$f":"P39/3.6","v":9.5659166666666664},9105.9760529099985,38.124899999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.590249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.20791207,34.4373,{"$f":"P40/3.6","v":9.5659166666666664},9105.9760529099985,38.124899999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.590249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,89.140199999999993,5.1063000000000001,1.3314999999999999,0.14230000000000001,0.2339,2.5999999999999999E-3,6.83E-2,5.7200000000000001E-2,5.8500000000000003E-2,5.1000000000000004E-3,1.7345999999999999,2.1194999999999999,0.75860000000000005,8280.4529687399991,34.668599999999998,{"$f":"P41/3.6","v":9.6301666666666659},9165.2337207,38.372999999999998,{"$f":"S41/3.6","v":10.659166666666666},11548.96357188,48.353200000000001,13.431444444444445,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.367221967319,34.492395397900133,9.5812209438611493,9121.1450174442343,38.188409419815187,10.607891505504217]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 251"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Стрептів",38.18,9120,10.61]
[null,"ГРС Почапи",38.19,9122,10.61]
[null,"ГРС Бортків",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Буськ",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Золочів",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Звижень",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Підкамінь",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Новоселище",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Ремезівці",38.19,9121,10.61]
["Тернопільська область","с.Вовчковці                                                                                                                                                                                                                                              ",38.18,9120,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 251",null,38.19,9121,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]