{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 133"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 133"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,21.5,5.0999999999999996,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9244,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,93.200400000000002,3.7582,0.84630000000000005,0.1186,0.16470000000000001,4.1000000000000003E-3,5.2900000000000003E-2,4.1300000000000003E-2,0.18149999999999999,4.5999999999999999E-3,1.3664000000000001,0.2611,0.72270000000000001,8326,34.86,9.6833333333333336,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,11911,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,22.7,9.1999999999999993,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,92.320300000000003,4.0869999999999997,0.98409999999999997,0.12820000000000001,0.2109,4.3E-3,5.9700000000000003E-2,5.0099999999999999E-2,0.15820000000000001,4.5999999999999999E-3,1.4218999999999999,0.57069999999999999,0.73080000000000001,8343,34.93,9.7027777777777775,9241,38.69,10.747222222222222,11866,49.68,13.799999999999999,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9241,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9241,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9241,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9241,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9241,38.69,10.747222222222222,null,null,null,25.6,9.3000000000000007,null,null,"відсут.",0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343,34.93,9.7027777777777775,9241,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,93.206999999999994,3.7473000000000001,0.8417,0.1177,0.1628,5.5999999999999999E-3,5.1799999999999999E-2,4.0500000000000001E-2,0.18459999999999999,4.4999999999999997E-3,1.3745000000000001,0.26200000000000001,0.72270000000000001,8326,34.86,9.6833333333333336,9224,38.619999999999997,10.727777777777776,11909,49.86,13.85,null,null,"<0,006","<0,02",null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9224,38.619999999999997,10.727777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9224,38.619999999999997,10.727777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9224,38.619999999999997,10.727777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9224,38.619999999999997,10.727777777777776,null,null,null,25.5,9.4,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326,34.86,9.6833333333333336,9224,38.619999999999997,10.727777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,93.280600000000007,3.7189000000000001,0.83609999999999995,0.1163,0.1613,5.4000000000000003E-3,5.0900000000000001E-2,4.0300000000000002E-2,0.1757,4.7000000000000002E-3,1.3560000000000001,0.25359999999999999,0.72189999999999999,8321,34.840000000000003,9.6777777777777789,9219,38.6,10.722222222222223,11909,49.86,13.85,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8336.2698989254313},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.90229179060524},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.6950810529458984},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9236.1720551156177},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":38.668632311239193},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.741286753121999}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"01.06.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.06.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.06.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 133"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Харківська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Медведівка"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.700000000000003},492.2,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":492.2}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.700000000000003},461.3,461.3]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.700000000000003},380.14,380.14]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.700000000000003},434.73,434.73]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.700000000000003},457.65,457.65]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.700000000000003},519.85,519.85]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.700000000000003},516.66,516.66]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.700000000000003},466.38,466.38]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.700000000000003},444.17,444.17]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.700000000000003},511.69,511.69]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.700000000000003},760.17,760.17]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.630000000000003},1033.8699999999999,1033.8699999999999]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.630000000000003},1289.93,1289.93]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.630000000000003},1082.98,1082.98]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.630000000000003},757.88,757.88]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.630000000000003},576.29999999999995,576.29999999999995]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.630000000000003},504.11,504.11]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.69},829.47,829.47]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.69},915.57,915.57]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.69},1131.72,1131.72]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.69},961.62,961.62]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.69},356.99,356.99]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.69},336.54,336.54]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.69},241.85,241.85]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.619999999999997},236.83,236.83]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.619999999999997},184.19,184.19]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.619999999999997},239.99,239.99]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.619999999999997},243.37,243.37]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.619999999999997},241,241]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.619999999999997},136.85,136.85]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.6},113.83,113.83]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":16859.830000000002},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":16859.830000000002}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":651946.56709999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":651946.56709999999}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.668632311239193},{"$f":"D39/D38","v":38.668632311239193}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9235.8442861470048},{"$f":"D40*238.8459","v":9235.8442861470048}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.741286753121997},{"$f":"D40/3.6","v":10.741286753121997}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №133"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Медведівка",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.668632311239193},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9235.8442861470048},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.741286753121997}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 133",null,{"$f":"' розрахунок'!D40","v":38.668632311239193},{"$f":"' розрахунок'!D41","v":9235.8442861470048},{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.741286753121997}]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"01.06.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F11","v":"01.06.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F11","v":"01.06.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]