{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 136"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 136"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,null,null,null,-15,-10.6,null,null,"відсут.",0," "]
[12,92.879199999999997,3.879,0.91749999999999998,0.1305,0.18659999999999999,4.0000000000000001E-3,5.3800000000000001E-2,4.07E-2,5.3199999999999997E-2,4.4000000000000003E-3,1.5436000000000001,0.3075,0.72250000000000003,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,11863,49.67,13.797222222222222,null,null,"<0,006","<0,02",null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,-12.2,-11.8,null,null,null,0," "]
[18,92.849900000000005,3.8921999999999999,0.91959999999999997,0.13020000000000001,0.18659999999999999,5.3E-3,5.3100000000000001E-2,4.1200000000000001E-2,5.11E-2,4.7000000000000002E-3,1.5569,0.30919999999999997,0.72260000000000002,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,11861,49.66,13.794444444444443,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,-11.6,-8.9,null,null,null,0," "]
[25,92.879300000000001,3.8746,0.91420000000000001,0.1295,0.18490000000000001,4.7999999999999996E-3,5.2600000000000001E-2,4.02E-2,5.1999999999999998E-2,4.7999999999999996E-3,1.5541,0.309,0.72240000000000004,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,11861,49.66,13.794444444444443,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,-8.6999999999999993,-6.7,null,null,null,0]
[31,95.961699999999993,3.8321999999999998,0.9042,0.128,0.18340000000000001,5.1000000000000004E-3,5.2299999999999999E-2,4.0300000000000002E-2,4.8800000000000003E-2,4.5999999999999999E-3,1.5328999999999999,0.30630000000000002,0.72170000000000001,8286,34.69,9.6361111111111111,9181,38.44,10.677777777777777,11861,49.66,13.794444444444443,null,null,null,null,null,102.99979999999999," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":8295.7172260826683},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":34.733148448981495},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9.6480967913837503},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9191.3021242340183},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":38.483148448981503},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":10.689763458050416}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"01.06.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.06.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.06.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,4,5,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 136"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Харківська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Слобожанське (Комінтерн)","ГРС Н-Водолага"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.53},710.38,3485.35,{"$f":"SUM(C7:D7)","v":4195.7299999999996}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.53},646.71,3931.13,4577.84]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.53},597.35,17100.55,17697.899999999998]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.53},724.1,12613.64,13337.74]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.53},779.01,18620.88,19399.89]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.53},720.57,5043.84,5764.41]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.53},659.39,5216.54,5875.93]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.53},702.74,11532.26,12235]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.53},733.86,3860.85,4594.71]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.53},964.42,21570.9,22535.32]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.53},1180.01,26696.92,27876.929999999997]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.47},1628.71,34941.71,36570.42]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.47},1971.36,27659.85,29631.21]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.47},1623.75,15019.09,16642.84]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.47},1153.26,22094.43,23247.69]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.47},780.18,23675.09,24455.27]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.47},917.44,26299.98,27217.42]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.47},1355.76,28554.46,29910.219999999998]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.47},1462.73,29691.67,31154.399999999998]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.47},1576.25,21721.5,23297.75]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.47},1161.1400000000001,12331.04,13492.18]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.47},928.77,25846.06,26774.83]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.47},698.1,15564.54,16262.640000000001]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.47},654.09,18597.580000000002,19251.670000000002]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.46},659.46,12965.03,13624.490000000002]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.46},635.72,19507.37,20143.09]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.46},668.61,12616.9,13285.51]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.46},628.28,7212.44,7840.7199999999993]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.46},542.67999999999995,12981.36,13524.04]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.46},537.79999999999995,11311.14,11848.939999999999]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.44},524.89,9481.0400000000009,10005.93]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":28527.519999999997},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":517745.14},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":546272.66}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1097906.3346000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":19924385.533800002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":21022291.8684}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.485866791084547},{"$f":"D39/D38","v":38.482998669577086},{"$f":"E39/E38","v":38.483148448981503}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9192.1914909966999},{"$f":"D40*238.8459","v":9191.5064519339412},9191.5422261305903]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.690518553079041},{"$f":"D40/3.6","v":10.689721852660302},10.689763458050416]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №136"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Слобожанське (Комінтерн)",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.485866791084547},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9192.1914909966999},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.690518553079041}]
["Харківська область","ГРС Н-Водолага",{"$f":"' розрахунок'!D40","v":38.482998669577086},9191,{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.689721852660302}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 136",null,{"$f":"' розрахунок'!E40","v":38.483148448981503},9191,{"$f":"' розрахунок'!E42","v":10.689763458050416}]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"01.06.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F12","v":"01.06.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F12","v":"01.06.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]