{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 137"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 137"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Газопровід - підвід УКПГ Ланна"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,16.3,-2.5,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397,35.159999999999997,9.7666666666666657,9303.0478050000002,38.950000000000003,10.819444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.773499999999999,3.931,1.0498000000000001,0.15659999999999999,0.21859999999999999,4.4999999999999997E-3,7.0199999999999999E-2,5.4300000000000001E-2,0.16520000000000001,4.8999999999999998E-3,1.2907999999999999,0.28060000000000002,0.7278,8388,35.119999999999997,9.7555555555555546,9291,38.9,10.805555555555555,11952,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8388,35.119999999999997,9.7555555555555546,9291,38.9,10.805555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8388,35.119999999999997,9.7555555555555546,9291,38.9,10.805555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8388,35.119999999999997,9.7555555555555546,9291,38.9,10.805555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8388,35.119999999999997,9.7555555555555546,9291,38.9,10.805555555555555,null,null,null,7.1,-3.5,null,null,null,0," "]
[18,92.726299999999995,3.9691999999999998,1.0582,0.15790000000000001,0.22109999999999999,4.7999999999999996E-3,7.0999999999999994E-2,5.5599999999999997E-2,0.15890000000000001,4.4000000000000003E-3,1.2879,0.2848,0.72809999999999997,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,11954,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,8.4,-3.7,null,null,"відсут.",0," "]
[25,92.747,3.9447000000000001,1.0544,0.15770000000000001,0.2198,4.4000000000000003E-3,7.0800000000000002E-2,5.4899999999999997E-2,0.1671,4.7999999999999996E-3,1.2911999999999999,0.28320000000000001,0.72809999999999997,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,11954,50.05,13.902777777777777,null,null,"<0,006","<0,02",null,100.00000000000003,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391,35.130000000000003,9.7583333333333346,9293,38.909999999999997,10.808333333333332,null,null,null,13.3,-0.7,null,null,null,0]
[31,92.815399999999997,3.9003000000000001,1.0417000000000001,0.15540000000000001,0.21779999999999999,4.5999999999999999E-3,7.0599999999999996E-2,5.5399999999999998E-2,0.1719,4.7000000000000002E-3,1.2817000000000001,0.28039999999999998,0.72770000000000001,8388,35.119999999999997,9.7555555555555546,9291,38.9,10.805555555555555,11954,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8392.4727858776241},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":35.138513603476085},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.7606982231878074},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9296.1616780206168},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":38.922117920693459},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.811699422414847}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"01.06.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.06.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.06.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 137"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Харківська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Зоряне       (Ленінка)"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.950000000000003},930.3,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":930.3}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.950000000000003},908.71,908.71]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.950000000000003},853.12,853.12]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.950000000000003},874.65,874.65]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.950000000000003},915.26,915.26]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.950000000000003},900.32,900.32]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.950000000000003},908.38,908.38]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.950000000000003},954.93,954.93]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.950000000000003},947.87,947.87]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.950000000000003},1365.98,1365.98]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.950000000000003},1603.31,1603.31]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.950000000000003},1906.9,1906.9]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.9},2324.33,2324.33]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.9},1883.64,1883.64]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.9},1453.73,1453.73]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.9},933.25,933.25]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.9},1091.54,1091.54]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.909999999999997},1631.74,1631.74]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.909999999999997},1760.41,1760.41]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.909999999999997},2026.88,2026.88]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.909999999999997},1671.84,1671.84]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.909999999999997},1286.5999999999999,1286.5999999999999]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.909999999999997},980.09,980.09]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.909999999999997},881.82,881.82]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.909999999999997},852.88,852.88]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.909999999999997},794.15,794.15]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.909999999999997},817.19,817.19]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.909999999999997},827.35,827.35]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.909999999999997},631.04999999999995,631.04999999999995]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.909999999999997},691.85,691.85]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.9},651.25,651.25]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":36261.320000000007},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":36261.320000000007}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1411367.3730000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1411367.3730000004}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.922117920693459},{"$f":"D39/D38","v":38.922117920693459}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9296.3882846741581},{"$f":"D40*238.8459","v":9296.3882846741581}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.811699422414849},{"$f":"D40/3.6","v":10.811699422414849}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №137"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Зоряне (Ленінка)",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.922117920693459},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9296.3882846741581},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.811699422414849}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 137",null,{"$f":"' розрахунок'!D40","v":38.922117920693459},{"$f":"' розрахунок'!D41","v":9296.3882846741581},{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.811699422414849}]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"01.06.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F11","v":"01.06.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F11","v":"01.06.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]