{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 600"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 600"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-356/2015 чинне до  20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8175.3368881499991},34.228499999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5079166666666648},{"$f":"S11*238.8459","v":9065.9454800699987},37.957299999999996,{"$f":"S11/3.6","v":10.543694444444442},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8175.3368881499991},34.228499999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5079166666666648},{"$f":"S12*238.8459","v":9065.9454800699987},37.957299999999996,10.543694444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":0}]
[3,96.087699999999998,2.1589,0.66539999999999999,0.1031,9.8599999999999993E-2,1.1999999999999999E-3,1.9E-2,1.35E-2,1.12E-2,1.32E-2,0.67579999999999996,0.15229999999999999,0.6986,8184.2697248100003,34.265900000000002,9.5183055555555551,{"$f":"S13*238.8459","v":9075.6665082},37.997999999999998,10.555,{"$f":"V13*238.8459","v":11916.9773346},49.893999999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.859444444444444},-24.6,-23.1,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,96.032600000000002,2.1827999999999999,0.67649999999999999,0.1048,9.98E-2,1.2999999999999999E-3,1.9300000000000001E-2,1.3299999999999999E-2,1.09E-2,1.21E-2,0.69120000000000004,0.15529999999999999,0.69899999999999995,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9077.7444675300012,38.006700000000002,10.557416666666667,11916.11748936,49.8904,{"$f":"V14/3.6","v":13.858444444444444},-24.2,-22.4,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.994200000000006,2.1642999999999999,0.66759999999999997,0.1038,0.10050000000000001,1.4E-3,1.9800000000000002E-2,1.37E-2,1.12E-2,1.44E-2,0.75270000000000004,0.15640000000000001,0.69910000000000005,8179.0628841900007,34.244100000000003,9.5122499999999999,9069.8147836500011,37.973500000000001,10.548194444444444,11904.485694030001,49.841700000000003,13.844916666666666,-24.5,-22.9,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0628841900007,34.244100000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.5122499999999999},{"$f":"S16*238.8459","v":9069.8147836500011},37.973500000000001,10.548194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0628841900007,34.244100000000003,9.5122499999999999,9069.8147836500011,37.973500000000001,10.548194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8179.0628841900007},34.244100000000003,9.5122499999999999,9069.8147836500011,37.973500000000001,{"$f":"S18/3.6","v":10.548194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0628841900007,34.244100000000003,9.5122499999999999,9069.8147836500011,37.973500000000001,10.548194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.832700000000003,2.2907000000000002,0.70350000000000001,0.1082,0.1043,1.4E-3,2.0199999999999999E-2,1.4500000000000001E-2,1.18E-2,1.2999999999999999E-2,0.72189999999999999,0.17780000000000001,0.7006,8194.3251371999995,34.308,9.5299999999999994,9086.2234969800011,38.042200000000001,10.567277777777777,11913.70514577,49.880299999999998,{"$f":"V20/3.6","v":13.855638888888889},-23.8,-22.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,95.840299999999999,2.2688000000000001,0.69799999999999995,0.1086,0.1052,1.4E-3,2.07E-2,1.43E-2,1.2E-2,1.24E-2,0.74619999999999997,0.1721,0.70050000000000001,8191.1962559099993,34.294899999999998,9.5263611111111111,9082.8080006100008,38.027900000000002,10.563305555555557,11910.14634186,49.865400000000001,13.8515,-24.4,-23.3,null,null,"не виявлено",100,"ОК"]
[12,95.914100000000005,2.2242999999999999,0.67369999999999997,0.10349999999999999,9.9699999999999997E-2,1.4E-3,1.9400000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,1.11E-2,1.2999999999999999E-2,0.75790000000000002,0.16880000000000001,0.69969999999999999,8181.8096120400005,34.255600000000001,9.5154444444444444,9072.7287036300004,37.985700000000001,10.551583333333333,11903.69750256,49.8384,13.843999999999999,-23.6,-22.7,"не виявлено",1.6000000000000001E-4,null,99.999900000000025," "]
[13,95.908600000000007,2.2208999999999999,0.67949999999999999,0.1056,0.10150000000000001,1.4E-3,1.9699999999999999E-2,1.35E-2,1.0999999999999999E-2,1.32E-2,0.75649999999999995,0.16869999999999999,0.69979999999999998,8183.2665720299992,34.261699999999998,9.5171388888888888,9074.2812019799985,37.992199999999997,10.553388888888888,11904.700655339999,49.842599999999997,13.845166666666666,-22.6,-21.6,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.2665720299992,34.261699999999998,{"$f":"P24/3.6","v":9.5171388888888888},{"$f":"S24*238.8459","v":9074.2812019799985},37.992199999999997,10.553388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.796400000000006,2.2999999999999998,0.7026,0.10829999999999999,0.1047,1.4E-3,2.06E-2,1.43E-2,1.18E-2,1.3100000000000001E-2,0.746,0.1807,0.70079999999999998,8192.7487542600011,34.301400000000001,9.5281666666666673,9084.4560373200002,38.034799999999997,10.565222222222221,{"$f":"V25*238.8459","v":11909.59699629},49.863100000000003,{"$f":"V25/3.6","v":13.850861111111112},-22.6,-21.5,null,null,null,99.999899999999997," "]
[16,95.7911,2.3077999999999999,0.70220000000000005,0.1075,0.1038,1.4E-3,2.0199999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,1.18E-2,1.2500000000000001E-2,0.74870000000000003,0.1792,0.70079999999999998,8192.6054467200011,34.300800000000002,9.5280000000000005,9084.2888451899998,38.034100000000002,10.565027777777779,11909.549227110001,49.862900000000003,13.850805555555556,-22.1,-20.8,null,null,null,100.00010000000002," "]
[17,95.862799999999993,2.2349000000000001,0.69710000000000005,0.1045,0.1016,1.4E-3,1.9599999999999999E-2,1.38E-2,1.14E-2,1.2999999999999999E-2,0.76480000000000004,0.17510000000000001,0.70020000000000004,8185.1773392300001,34.2697,9.5193611111111114,9076.2875075399988,38.000599999999999,10.555722222222222,11903.888579279999,49.839199999999998,13.844222222222221,-23.7,-22.1,null,null,null,100,"ОК"]
[18,95.733599999999996,2.3262,0.72609999999999997,0.11070000000000001,0.10829999999999999,1.5E-3,2.1299999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.23E-2,1.2800000000000001E-2,0.75180000000000002,0.18060000000000001,0.70140000000000002,8198.4571712699999,34.325299999999999,9.5348055555555558,9090.5466077700003,38.060299999999998,10.572305555555555,11912.4392625,49.875,13.854166666666666,-24.2,-23.6,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[19,95.826700000000002,2.2814000000000001,0.70909999999999995,0.1084,0.106,1.5E-3,2.0899999999999998E-2,1.4500000000000001E-2,1.24E-2,1.2200000000000001E-2,0.72789999999999999,0.17899999999999999,0.70069999999999999,8194.6117522799996,34.309199999999997,9.5303333333333331,9086.4862274700008,38.043300000000002,10.567583333333333,11913.084146429999,49.877699999999997,13.854916666666666,-22.3,-21,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.6117522799996,34.309199999999997,{"$f":"P30/3.6","v":9.5303333333333331},{"$f":"S30*238.8459","v":9086.4862274700008},38.043300000000002,10.567583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.6117522799996,34.309199999999997,9.5303333333333331,9086.4862274700008,38.043300000000002,10.567583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.851699999999994,2.2663000000000002,0.71,0.1082,0.10539999999999999,1.2999999999999999E-3,1.9900000000000001E-2,1.38E-2,1.12E-2,1.43E-2,0.72829999999999995,0.16969999999999999,0.70040000000000002,8193.3458690099997,34.303899999999999,{"$f":"P32/3.6","v":9.5288611111111106},{"$f":"S32*238.8459","v":9085.1725750199985},38.037799999999997,10.566055555555554,{"$f":"V32*238.8459","v":11913.609607410001},49.879899999999999,{"$f":"V32/3.6","v":13.855527777777777},-22.9,-21.7,null,null,null,100.00010000000002," "]
[23,95.795500000000004,2.2896999999999998,0.72470000000000001,0.11070000000000001,0.10879999999999999,1.4E-3,2.0500000000000001E-2,1.43E-2,1.1299999999999999E-2,1.43E-2,0.73450000000000004,0.17419999999999999,0.70099999999999996,8197.2151725899985,34.320099999999996,9.5333611111111107,9089.2807245000004,38.055,10.570833333333333,11914.469452649999,49.883499999999998,13.856527777777776,-22.7,-21,null,null,"не виявлено",99.999900000000011,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.740700000000004,2.3054999999999999,0.74690000000000001,0.1132,0.1124,1.1999999999999999E-3,2.07E-2,1.4200000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,1.44E-2,0.74,0.18029999999999999,0.70150000000000001,8200.8933994500003,34.335500000000003,9.537638888888889,9093.1739126699995,38.071300000000001,10.575361111111111,11915.042682810001,49.885899999999999,13.857194444444444,-22,-20.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,95.720399999999998,2.3098999999999998,0.75280000000000002,0.1148,0.114,1.2999999999999999E-3,2.1399999999999999E-2,1.47E-2,1.12E-2,1.41E-2,0.74480000000000002,0.18060000000000001,0.70169999999999999,{"$f":"P35*238.8459","v":8202.6369745199991},34.342799999999997,{"$f":"P35/3.6","v":9.5396666666666654},{"$f":"S35*238.8459","v":9095.0369106899998},38.079099999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.577527777777776},11915.5442592,49.887999999999998,13.857777777777777,-22.1,-20.9,null,null,null,100,"ОК"]
[26,95.718800000000002,2.3306,0.754,0.1138,0.11260000000000001,1.4E-3,2.1100000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,1.43E-2,0.7268,0.18049999999999999,0.70169999999999999,8205.0732027000013,34.353000000000002,9.5425000000000004,9097.7119847699996,38.090299999999999,10.580638888888888,11919.007524750001,49.902500000000003,13.861805555555556,-22.3,-20.2,"не виявлено",0,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.0732027000013,34.353000000000002,{"$f":"P37/3.6","v":9.5425000000000004},{"$f":"S37*238.8459","v":9097.7119847699996},38.090299999999999,10.580638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.0732027000013,34.353000000000002,9.5425000000000004,9097.7119847699996,38.090299999999999,10.580638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.907300000000006,2.2121,0.71519999999999995,0.1123,0.11020000000000001,1.4E-3,2.1299999999999999E-2,1.46E-2,1.1900000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,0.71879999999999999,0.15939999999999999,0.70030000000000003,8194.5639830999989,34.308999999999997,9.5302777777777763,9086.5101120599993,38.043399999999998,10.567611111111111,11916.92956542,49.893799999999999,{"$f":"V39/3.6","v":13.859388888888889},-22.4,-20.7,null,null,null,99.999800000000022," "]
[30,95.9148,2.2267999999999999,0.70789999999999997,0.1116,0.10829999999999999,1.4E-3,2.0899999999999998E-2,1.46E-2,1.14E-2,1.43E-2,0.70979999999999999,0.15820000000000001,0.70009999999999994,8194.7311752299993,34.309699999999999,9.5304722222222225,9086.7489579600006,38.044400000000003,10.56788888888889,11918.38652541,49.899900000000002,13.861083333333333,-21.5,-20.100000000000001,null,null,null,99.999999999999986]
[31,95.647300000000001,2.3746999999999998,0.78220000000000001,0.1229,0.1222,1.4E-3,2.3E-2,1.6E-2,1.2200000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,0.70740000000000003,0.1777,0.7026,{"$f":"P41*238.8459","v":8217.6842662199997},34.405799999999999,{"$f":"P41/3.6","v":9.5571666666666655},{"$f":"S41*238.8459","v":9111.2784318900012},38.147100000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.596416666666666},{"$f":"V41*238.8459","v":11929.325667630001},49.945700000000002,{"$f":"V41/3.6","v":13.873805555555556},-21.8,-19.899999999999999,null,null,null,100.00010000000003," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.9173613153862,34.289545524186877,9.5248737567185771,9081.463822255897,38.02227219414651,10.561742276151804]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.06.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сипко Е.П.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №600"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область"," ГРС с.Олексіївка",38.024276917812486,9081.9426422841498,10.562299143836801]
[null," ГРС с.Руновщина",38.024668666349612,9082.0362098160731,10.562407962874891]
[null,"ГРС смт.Борова",38.020660387785803,9081.0788489150491,10.561294552162723]
[null,"ГРС смт.Зачепилівка",38.023142779954043,9081.6717581066259,10.561984105542789]
[null,"ГРС с.Сомівка",38.021766476774275,9081.3430337349801,10.561601799103965]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 600",null,38.02227219414651,9081.463822255897,10.561742276151808]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.06.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,"Сипко Е.П.",null,{"$f":"E14","v":"02.06.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E14","v":"02.06.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]