{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 601"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\"  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 601"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8673.1872821100005},36.312899999999999,{"$f":"P11/3.6","v":10.086916666666665},{"$f":"S11*238.8459","v":9591.0720758100015},40.155900000000003,{"$f":"S11/3.6","v":11.154416666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8673.1872821100005},36.312899999999999,10.086916666666665,9591.0720758100015,40.155900000000003,11.154416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8673.1872821100005,36.312899999999999,10.086916666666665,9591.0720758100015,40.155900000000003,11.154416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.343100000000007,4.54,2.5085000000000002,0.30120000000000002,0.67059999999999997,7.6E-3,0.13780000000000001,0.12690000000000001,0.1215,8.5000000000000006E-3,1.3895999999999999,0.8448,0.76819999999999999,8685.535615140001,36.364600000000003,{"$f":"P14/3.6","v":10.101277777777778},{"$f":"S14*238.8459","v":9604.1847157199991},40.210799999999999,11.169666666666666,{"$f":"V14*238.8459","v":12025.60444992},50.348799999999997,{"$f":"V14/3.6","v":13.985777777777777},null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8685.535615140001,36.364600000000003,{"$f":"P15/3.6","v":10.101277777777778},{"$f":"S15*238.8459","v":9604.1847157199991},40.210799999999999,11.169666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8685.535615140001,36.364600000000003,10.101277777777778,9604.1847157199991,40.210799999999999,11.169666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8685.535615140001,36.364600000000003,10.101277777777778,9604.1847157199991,40.210799999999999,11.169666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8685.535615140001,36.364600000000003,10.101277777777778,9604.1847157199991,40.210799999999999,11.169666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8685.535615140001,36.364600000000003,10.101277777777778,9604.1847157199991,40.210799999999999,11.169666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8685.535615140001,36.364600000000003,10.101277777777778,9604.1847157199991,40.210799999999999,11.169666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.412599999999998,4.5961999999999996,2.464,0.30549999999999999,0.64910000000000001,7.6E-3,0.13159999999999999,0.1124,0.12509999999999999,8.6999999999999994E-3,1.4225000000000001,0.76470000000000005,0.76659999999999995,8680.0899286200001,36.341799999999999,10.094944444444444,9598.5001832999988,40.186999999999998,11.163055555555555,{"$f":"V21*238.8459","v":12031.360636110001},50.372900000000001,{"$f":"V21/3.6","v":13.992472222222222},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8680.0899286200001},36.341799999999999,{"$f":"P22/3.6","v":10.094944444444444},{"$f":"S22*238.8459","v":9598.5001832999988},40.186999999999998,11.163055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8680.0899286200001,36.341799999999999,10.094944444444444,9598.5001832999988,40.186999999999998,11.163055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8680.0899286200001},36.341799999999999,10.094944444444444,9598.5001832999988,40.186999999999998,11.163055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8680.0899286200001,36.341799999999999,10.094944444444444,9598.5001832999988,40.186999999999998,11.163055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8680.0899286200001,36.341799999999999,10.094944444444444,9598.5001832999988,40.186999999999998,11.163055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8680.0899286200001,36.341799999999999,10.094944444444444,9598.5001832999988,40.186999999999998,11.163055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.613100000000003,4.6504000000000003,2.3140999999999998,0.2535,0.54120000000000001,7.7999999999999996E-3,0.16070000000000001,0.13469999999999999,0.14480000000000001,8.0000000000000002E-3,1.4468000000000001,0.7248,0.76380000000000003,8655.2977241999997,36.238,{"$f":"P28/3.6","v":10.066111111111111},{"$f":"S28*238.8459","v":9571.9882883999999},40.076000000000001,11.132222222222222,{"$f":"V28*238.8459","v":12020.27818635},50.326500000000003,{"$f":"V28/3.6","v":13.979583333333334},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8655.2977241999997,36.238,{"$f":"P29/3.6","v":10.066111111111111},{"$f":"S29*238.8459","v":9571.9882883999999},40.076000000000001,11.132222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8655.2977241999997,36.238,10.066111111111111,9571.9882883999999,40.076000000000001,11.132222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8655.2977241999997,36.238,10.066111111111111,9571.9882883999999,40.076000000000001,11.132222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8655.2977241999997,36.238,10.066111111111111,9571.9882883999999,40.076000000000001,11.132222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.300299999999993,4.5682,2.4943,0.30709999999999998,0.66600000000000004,8.0000000000000002E-3,0.16109999999999999,0.1336,0.12720000000000001,7.0000000000000001E-3,1.4077999999999999,0.81950000000000001,0.76890000000000003,8695.7343350699994,36.407299999999999,{"$f":"P33/3.6","v":10.113138888888889},{"$f":"S33*238.8459","v":9615.14774253},40.256700000000002,{"$f":"S33/3.6","v":11.182416666666667},{"$f":"V33*238.8459","v":12033.916287240001},50.383600000000001,{"$f":"V33/3.6","v":13.995444444444445},null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8695.7343350699994,36.407299999999999,10.113138888888889,9615.14774253,40.256700000000002,11.182416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8695.7343350699994},36.407299999999999,{"$f":"P35/3.6","v":10.113138888888889},{"$f":"S35*238.8459","v":9615.14774253},40.256700000000002,{"$f":"S35/3.6","v":11.182416666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8695.7343350699994,36.407299999999999,10.113138888888889,9615.14774253,40.256700000000002,11.182416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8695.7343350699994,36.407299999999999,10.113138888888889,9615.14774253,40.256700000000002,11.182416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8695.7343350699994,36.407299999999999,10.113138888888889,9615.14774253,40.256700000000002,11.182416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8695.7343350699994,36.407299999999999,10.113138888888889,9615.14774253,40.256700000000002,11.182416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8695.7343350699994,36.407299999999999,10.113138888888889,9615.14774253,40.256700000000002,11.182416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8695.7343350699994,36.407299999999999,{"$f":"P41/3.6","v":10.113138888888889},{"$f":"S41*238.8459","v":9615.14774253},40.256700000000002,11.182416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8678.506199753625,36.3351692440759,10.093102567798859,9596.7594908114697,40.179712068791922,11.161031130219982]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.06.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №601"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н)",40.179712068791922,9596.7594908114679,11.161031130219978]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 601",null,40.179712068791922,9596.7594908114679,11.161031130219978]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.06.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E10","v":"02.06.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E10","v":"02.06.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]