{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 603"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\"  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 603"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8344.1054010899988},34.935099999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.7041944444444432},{"$f":"S11*238.8459","v":9240.135794939999},38.686599999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.746277777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8344.1054010899988},34.935099999999998,9.7041944444444432,9240.135794939999,38.686599999999999,10.746277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,92.760099999999994,3.9912999999999998,0.94810000000000005,0.121,0.1988,1.26E-2,6.0600000000000001E-2,4.7800000000000002E-2,0.10299999999999999,9.1000000000000004E-3,1.4427000000000001,0.30509999999999998,0.72499999999999998,8332.1153369100011,34.884900000000002,{"$f":"P13/3.6","v":9.6902500000000007},{"$f":"S13*238.8459","v":9227.0709242100002},38.631900000000002,10.731083333333334,{"$f":"V13*238.8459","v":11892.543399029999},49.791699999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.831027777777777},null,null,null,null,null,100.00019999999998,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8332.1153369100011},34.884900000000002,{"$f":"P14/3.6","v":9.6902500000000007},{"$f":"S14*238.8459","v":9227.0709242100002},38.631900000000002,{"$f":"S14/3.6","v":10.731083333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8332.1153369100011},34.884900000000002,9.6902500000000007,9227.0709242100002,38.631900000000002,{"$f":"S15/3.6","v":10.731083333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.1153369100011,34.884900000000002,9.6902500000000007,9227.0709242100002,38.631900000000002,10.731083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.1153369100011,34.884900000000002,9.6902500000000007,9227.0709242100002,38.631900000000002,10.731083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.1153369100011,34.884900000000002,9.6902500000000007,9227.0709242100002,38.631900000000002,10.731083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.1153369100011,34.884900000000002,9.6902500000000007,9227.0709242100002,38.631900000000002,10.731083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,92.556100000000001,4.0956000000000001,0.99719999999999998,0.12479999999999999,0.2044,1.34E-2,6.0900000000000003E-2,4.8000000000000001E-2,0.11840000000000001,9.4000000000000004E-3,1.5146999999999999,0.2571,0.72670000000000001,8349.5988567900004,34.958100000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.710583333333334},{"$f":"S20*238.8459","v":9245.7247889999999},38.71,10.752777777777778,{"$f":"V20*238.8459","v":11903.1242724},49.835999999999999,{"$f":"V20/3.6","v":13.843333333333332},-10.6,-2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.5988567900004,34.958100000000002,{"$f":"P21/3.6","v":9.710583333333334},{"$f":"S21*238.8459","v":9245.7247889999999},38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8349.5988567900004},34.958100000000002,9.710583333333334,9245.7247889999999,38.71,{"$f":"S22/3.6","v":10.752777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.5988567900004,34.958100000000002,9.710583333333334,9245.7247889999999,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.5988567900004,34.958100000000002,9.710583333333334,9245.7247889999999,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.5988567900004,34.958100000000002,9.710583333333334,9245.7247889999999,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,92.547399999999996,4.0980999999999996,0.99590000000000001,0.1273,0.20860000000000001,1.29E-2,6.2399999999999997E-2,0.05,0.1245,7.7999999999999996E-3,1.4579,0.30730000000000002,0.72729999999999995,8354.1369288900005,34.9771,9.7158611111111117,9250.5972453600007,38.730400000000003,10.758444444444445,{"$f":"V26*238.8459","v":11904.008002230001},49.839700000000001,{"$f":"V26/3.6","v":13.844361111111111},-13.3,-2,null,null,null,100.0001," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.1369288900005,34.9771,{"$f":"P27/3.6","v":9.7158611111111117},{"$f":"S27*238.8459","v":9250.5972453600007},38.730400000000003,10.758444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.1369288900005,34.9771,9.7158611111111117,9250.5972453600007,38.730400000000003,10.758444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.1369288900005,34.9771,9.7158611111111117,9250.5972453600007,38.730400000000003,10.758444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.1369288900005,34.9771,9.7158611111111117,9250.5972453600007,38.730400000000003,10.758444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.1369288900005,34.9771,9.7158611111111117,9250.5972453600007,38.730400000000003,10.758444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.1369288900005,34.9771,9.7158611111111117,9250.5972453600007,38.730400000000003,10.758444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,92.422200000000004,4.1387999999999998,1.0085,0.12690000000000001,0.2087,1.17E-2,6.2899999999999998E-2,0.05,0.12180000000000001,9.2999999999999992E-3,1.4902,0.34889999999999999,0.72829999999999995,8351.1991243199991,34.964799999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.7124444444444435},{"$f":"S33*238.8459","v":9247.2295181699992},38.716299999999997,10.754527777777776,{"$f":"V33*238.8459","v":11891.94628428},49.789200000000001,{"$f":"V33/3.6","v":13.830333333333334},-9.8000000000000007,-1,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.1991243199991,34.964799999999997,{"$f":"P34/3.6","v":9.7124444444444435},{"$f":"S34*238.8459","v":9247.2295181699992},38.716299999999997,10.754527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8351.1991243199991},34.964799999999997,9.7124444444444435,9247.2295181699992,38.716299999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.754527777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.1991243199991,34.964799999999997,9.7124444444444435,9247.2295181699992,38.716299999999997,10.754527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.1991243199991,34.964799999999997,9.7124444444444435,9247.2295181699992,38.716299999999997,10.754527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8351.1991243199991},34.964799999999997,9.7124444444444435,9247.2295181699992,38.716299999999997,10.754527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.1991243199991,34.964799999999997,9.7124444444444435,9247.2295181699992,38.716299999999997,10.754527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,92.603399999999993,4.0510000000000002,0.99129999999999996,0.1244,0.2014,1.2699999999999999E-2,6.0199999999999997E-2,4.6600000000000003E-2,0.11600000000000001,6.1999999999999998E-3,1.5139,0.27289999999999998,0.72629999999999995,8343.0783637200002,34.930799999999998,{"$f":"P40/3.6","v":9.7029999999999994},{"$f":"S40*238.8459","v":9238.6788349500002},38.680500000000002,10.744583333333333,{"$f":"V40*238.8459","v":11897.081471129999},49.810699999999997,{"$f":"V40/3.6","v":13.836305555555555},-9,-1,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8343.0783637200002},34.930799999999998,{"$f":"P41/3.6","v":9.7029999999999994},{"$f":"S41*238.8459","v":9238.6788349500002},38.680500000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.744583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.0966701956404,34.94343704537377,9.7065102903816065,9241.9708620527745,38.694283058879279,10.748411960799798]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.06.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №603"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с.Лісова стінка",38.694283058879279,9241.9708620527745,10.7484119607998]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 603",null,38.694283058879279,9241.9708620527745,10.7484119607998]
[","]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.06.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E10","v":"02.06.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E10","v":"02.06.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]