{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 600"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 604"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-356/2015 чинне до  20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8353.10989152},34.972799999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.7146666666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9254.0605109099997},38.744900000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.762472222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8353.10989152},34.972799999999999,9.7146666666666661,9254.0605109099997,38.744900000000001,10.762472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":0}]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.10989152,34.972799999999999,9.7146666666666661,9254.0605109099997,38.744900000000001,10.762472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,92.424800000000005,4.1352000000000002,1.016,0.1313,0.21279999999999999,9.4000000000000004E-3,6.3700000000000007E-2,5.16E-2,0.14680000000000001,6.1999999999999998E-3,1.4432,0.35909999999999997,0.72909999999999997,8364.9088789799989,35.022199999999998,{"$f":"P14/3.6","v":9.7283888888888885},{"$f":"S14*238.8459","v":9266.1938826299993},38.795699999999997,10.776583333333333,{"$f":"V14*238.8459","v":11909.668650059999},49.863399999999999,{"$f":"V14/3.6","v":13.850944444444444},null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.9088789799989,35.022199999999998,{"$f":"P15/3.6","v":9.7283888888888885},{"$f":"S15*238.8459","v":9266.1938826299993},38.795699999999997,10.776583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.9088789799989,35.022199999999998,9.7283888888888885,9266.1938826299993,38.795699999999997,10.776583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.9088789799989,35.022199999999998,9.7283888888888885,9266.1938826299993,38.795699999999997,10.776583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8364.9088789799989},35.022199999999998,9.7283888888888885,9266.1938826299993,38.795699999999997,{"$f":"S18/3.6","v":10.776583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.9088789799989,35.022199999999998,9.7283888888888885,9266.1938826299993,38.795699999999997,10.776583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,92.602900000000005,4.1296999999999997,0.97860000000000003,0.1275,0.2069,1.01E-2,6.08E-2,4.8800000000000003E-2,0.1346,7.7999999999999996E-3,1.3809,0.3115,0.72709999999999997,8361.7799976899987,35.009099999999997,9.7247499999999985,9263.1605397000003,38.783000000000001,10.773055555555556,{"$f":"V20*238.8459","v":11921.92144473},49.914700000000003,{"$f":"V20/3.6","v":13.865194444444445},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.7799976899987,35.009099999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.7247499999999985},{"$f":"S21*238.8459","v":9263.1605397000003},38.783000000000001,10.773055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.7799976899987,35.009099999999997,9.7247499999999985,9263.1605397000003,38.783000000000001,10.773055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.7799976899987,35.009099999999997,9.7247499999999985,9263.1605397000003,38.783000000000001,10.773055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.7799976899987,35.009099999999997,9.7247499999999985,9263.1605397000003,38.783000000000001,10.773055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.413899999999998,4.1725000000000003,1.0113000000000001,0.13170000000000001,0.21590000000000001,0.01,6.4399999999999999E-2,5.1400000000000001E-2,0.1472,7.7000000000000002E-3,1.4175,0.35659999999999997,0.72919999999999996,8369.8768736999991,35.042999999999999,9.7341666666666669,9271.5917999699996,38.818300000000001,10.782861111111112,11915.639797559999,49.888399999999997,13.857888888888887,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.8768736999991,35.042999999999999,{"$f":"P26/3.6","v":9.7341666666666669},{"$f":"S26*238.8459","v":9271.5917999699996},38.818300000000001,10.782861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.8768736999991,35.042999999999999,9.7341666666666669,9271.5917999699996,38.818300000000001,10.782861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.8768736999991,35.042999999999999,9.7341666666666669,9271.5917999699996,38.818300000000001,10.782861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.8768736999991,35.042999999999999,9.7341666666666669,9271.5917999699996,38.818300000000001,10.782861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.8768736999991,35.042999999999999,9.7341666666666669,9271.5917999699996,38.818300000000001,10.782861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.8768736999991,35.042999999999999,9.7341666666666669,9271.5917999699996,38.818300000000001,10.782861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,92.397900000000007,4.1649000000000003,1.0062,0.13020000000000001,0.21560000000000001,9.1000000000000004E-3,6.3200000000000006E-2,5.1299999999999998E-2,0.1512,6.8999999999999999E-3,1.4369000000000001,0.36659999999999998,0.72940000000000005,8366.8435307700001,35.030299999999997,{"$f":"P32/3.6","v":9.7306388888888886},{"$f":"S32*238.8459","v":9268.2479573700002},38.804299999999998,10.778972222222221,11910.241880220001,49.8658,13.851611111111112,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.8435307700001,35.030299999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.7306388888888886},{"$f":"S33*238.8459","v":9268.2479573700002},38.804299999999998,10.778972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.8435307700001,35.030299999999997,9.7306388888888886,9268.2479573700002,38.804299999999998,10.778972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8366.8435307700001},35.030299999999997,9.7306388888888886,9268.2479573700002,38.804299999999998,{"$f":"S35/3.6","v":10.778972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.8435307700001,35.030299999999997,9.7306388888888886,9268.2479573700002,38.804299999999998,10.778972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.8435307700001,35.030299999999997,9.7306388888888886,9268.2479573700002,38.804299999999998,10.778972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.8435307700001,35.030299999999997,9.7306388888888886,9268.2479573700002,38.804299999999998,10.778972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,92.332599999999999,4.1825000000000001,1.0627,0.13780000000000001,0.22459999999999999,9.1999999999999998E-3,6.4299999999999996E-2,5.0900000000000001E-2,0.13850000000000001,6.4999999999999997E-3,1.4733000000000001,0.31709999999999999,0.72970000000000002,8375.3942139899991,35.066099999999999,9.7405833333333334,9277.4674091100005,38.8429,10.789694444444445,11919.53298573,49.904699999999998,13.862416666666666,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8375.3942139899991,35.066099999999999,{"$f":"P40/3.6","v":9.7405833333333334},{"$f":"S40*238.8459","v":9277.4674091100005},38.8429,10.789694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8375.3942139899991},35.066099999999999,9.7405833333333334,9277.4674091100005,38.8429,{"$f":"S41/3.6","v":10.789694444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.2321354373598,35.023553410116584,9.7287648361434904,9266.6756610106931,38.797717109695796,10.777143641582166]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.06.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сипко Е.П.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №604"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС  с.Заліман",38.800109538111023,9267.2470827287125,10.777808205030839]
[null," ГРС смт.Савинці",38.797382342371058,9266.595703207724,10.777050650658627]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 600",null,38.797717109695796,9266.6756610106913,10.777143641582166]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.06.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,"Сипко Е.П.",null,{"$f":"E11","v":"02.06.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E11","v":"02.06.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]