{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 657"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 657"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" ОСТРОГОЖСЬК-ШЕБЕЛИНКА\""]
["Свідоцтво № 100-355/2015 чинно до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8253.2245361400001},34.554600000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5984999999999996},{"$f":"S11*238.8459","v":9145.075126740001},38.288600000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.635722222222222},{"$f":"V11*238.8459","v":11935.822276110001},49.972900000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.881361111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8253.2245361400001},34.554600000000001,9.5984999999999996,{"$f":"S12*238.8459","v":9145.075126740001},38.288600000000002,10.635722222222222,11935.822276110001,49.972900000000003,13.881361111111111,null,null,null,null,null,0]
[3,94.974299999999999,2.7625000000000002,0.89859999999999995,8.7599999999999997E-2,0.22800000000000001,1.2999999999999999E-3,2.7E-2,2.2599999999999999E-2,1.0800000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,0.70899999999999996,0.27210000000000001,0.70879999999999999,8264.11590918,34.600200000000001,9.6111666666666675,9156.6352683000005,38.337000000000003,10.649166666666668,11936.49104463,49.975700000000003,13.882138888888889,-19.3,-11.4,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,94.747,2.8894000000000002,0.94010000000000005,9.3100000000000002E-2,0.2402,2E-3,2.98E-2,2.4500000000000001E-2,1.5699999999999999E-2,5.7000000000000002E-3,0.72470000000000001,0.2878,0.71079999999999999,8280.8828913600009,34.670400000000001,9.6306666666666665,9174.5009416199991,38.411799999999999,10.669944444444445,11942.31888459,50.000100000000003,13.888916666666667,-18.7,-10.5,null,null,"відс",100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,94.778899999999993,2.8824999999999998,0.93840000000000001,9.1999999999999998E-2,0.2409,1.4E-3,2.9600000000000001E-2,2.4400000000000002E-2,1.55E-2,5.5999999999999999E-3,0.71360000000000001,0.27710000000000001,0.71060000000000001,8281.6471982399999,34.6736,9.6315555555555559,9175.3607868599993,38.415399999999998,10.670944444444444,11945.758265549999,50.014499999999998,13.892916666666666,-20.100000000000001,-9.3000000000000007,null,null,null,99.999899999999997," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.6471982399999,34.6736,9.6315555555555559,9175.3607868599993,38.415399999999998,10.670944444444444,11945.758265549999,50.014499999999998,13.892916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.6471982399999,34.6736,9.6315555555555559,9175.3607868599993,38.415399999999998,10.670944444444444,11945.758265549999,50.014499999999998,13.892916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.6471982399999,34.6736,9.6315555555555559,9175.3607868599993,38.415399999999998,10.670944444444444,11945.758265549999,50.014499999999998,13.892916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.6471982399999,34.6736,9.6315555555555559,9175.3607868599993,38.415399999999998,10.670944444444444,11945.758265549999,50.014499999999998,13.892916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.519099999999995,2.3601999999999999,0.753,7.4999999999999997E-2,0.18820000000000001,1.2999999999999999E-3,2.5600000000000001E-2,2.0400000000000001E-2,1.38E-2,6.3E-3,0.81969999999999998,0.21740000000000001,0.70369999999999999,8206.6495856399997,34.3596,{"$f":"P20/3.6","v":9.5443333333333324},9094.9174877400001,38.078600000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.577388888888889},11898.777277019999,49.817799999999998,13.838277777777776,-19.5,-9.6999999999999993,1E-4,1E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,95.495500000000007,2.3845000000000001,0.74650000000000005,7.4499999999999997E-2,0.18820000000000001,8.9999999999999998E-4,2.4799999999999999E-2,2.0299999999999999E-2,1.26E-2,6.4000000000000003E-3,0.83109999999999995,0.2147,0.70369999999999999,8205.8852787600008,34.356400000000001,9.5434444444444448,9094.0576424999999,38.075000000000003,10.576388888888889,11897.511393749999,49.8125,13.836805555555555,-18.600000000000001,-12.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,95.308599999999998,2.5405000000000002,0.80700000000000005,7.8200000000000006E-2,0.2039,8.9999999999999998E-4,2.47E-2,2.07E-2,1.3299999999999999E-2,6.3E-3,0.77070000000000005,0.22520000000000001,0.70550000000000002,8231.0596366199989,34.461799999999997,9.5727222222222217,9121.1905367399995,38.188600000000001,10.607944444444444,11917.598333939999,49.896599999999999,13.860166666666666,-20,-14.3,null,null,null,100,"ОК"]
[13,95.204300000000003,2.5838999999999999,0.82350000000000001,8.1699999999999995E-2,0.20749999999999999,1.1999999999999999E-3,2.7400000000000001E-2,2.23E-2,1.0500000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,0.78959999999999997,0.2409,0.70640000000000003,8234.618440530001,34.476700000000001,9.5768611111111106,9124.8926481899998,38.204099999999997,10.61225,11914.97102904,49.885599999999997,13.857111111111109,-19.600000000000001,-13.8,null,null,null,99.999799999999979," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.618440530001,34.476700000000001,9.5768611111111106,9124.8926481899998,38.204099999999997,10.61225,11914.97102904,49.885599999999997,13.857111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.113399999999999,2.6619000000000002,0.84309999999999996,8.2100000000000006E-2,0.21299999999999999,1.1999999999999999E-3,2.7E-2,2.2100000000000002E-2,0.01,6.7999999999999996E-3,0.78039999999999998,0.23910000000000001,0.70709999999999995,8243.5751617799997,34.514200000000002,9.5872777777777785,9134.4942533700014,38.244300000000003,10.623416666666667,11921.706483420001,49.913800000000002,13.864944444444445,-20.100000000000001,-14.2,null,null,null,100.00009999999999," "]
[16,95.083100000000002,2.6884000000000001,0.85419999999999996,8.2699999999999996E-2,0.21590000000000001,1.1000000000000001E-3,2.7E-2,2.2499999999999999E-2,1.06E-2,6.6E-3,0.76629999999999998,0.24160000000000001,0.70740000000000003,8248.4715027300008,34.534700000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.5929722222222225},9140.6325930000003,38.270000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.630555555555556},11925.575787,49.93,13.869444444444444,-20.100000000000001,-15.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,95.01,2.7286999999999999,0.87070000000000003,8.5000000000000006E-2,0.21959999999999999,1E-3,2.8500000000000001E-2,2.35E-2,8.0000000000000002E-3,6.6E-3,0.76539999999999997,0.25319999999999998,0.70809999999999995,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-20.6,-14.4,null,null,null,100.00020000000001," "]
[18,95.028400000000005,2.7334000000000001,0.87060000000000004,8.4400000000000003E-2,0.22120000000000001,1.1999999999999999E-3,2.75E-2,2.2700000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,5.7999999999999996E-3,0.73960000000000004,0.25380000000000003,0.70809999999999995,8256.2817636599993,34.567399999999999,9.6020555555555553,9148.2040080299994,38.301699999999997,10.639361111111111,11931.52304991,49.954900000000002,13.876361111111111,-20.8,-17.100000000000001,null,null,null,99.999899999999997," "]
[19,94.978800000000007,2.7970000000000002,0.89600000000000002,8.5300000000000001E-2,0.22559999999999999,1.4E-3,2.69E-2,2.23E-2,9.7999999999999997E-3,6.1000000000000004E-3,0.70140000000000002,0.24940000000000001,0.70850000000000002,8267.1014829299984,34.612699999999997,9.6146388888888872,9159.9313417199992,38.3508,10.653,11942.915999340001,50.002600000000001,13.889611111111112,-20.399999999999999,-16.100000000000001,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8267.1014829299984,34.612699999999997,9.6146388888888872,9159.9313417199992,38.3508,10.653,11942.915999340001,50.002600000000001,13.889611111111112,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8267.1014829299984,34.612699999999997,9.6146388888888872,9159.9313417199992,38.3508,10.653,11942.915999340001,50.002600000000001,13.889611111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[22,94.882499999999993,2.8506,0.91690000000000005,8.7999999999999995E-2,0.23019999999999999,1.6999999999999999E-3,2.8799999999999999E-2,2.3400000000000001E-2,1.0999999999999999E-2,6.8999999999999999E-3,0.70879999999999999,0.25109999999999999,0.70940000000000003,8274.8400900899996,34.645099999999999,9.6236388888888893,9168.1715252699996,38.385300000000001,10.662583333333334,11946.37926489,50.017099999999999,13.893638888888889,-19.7,-14.7,null,null,null,99.999899999999968," "]
[23,95.0184,2.7827999999999999,0.89119999999999999,8.5400000000000004E-2,0.22559999999999999,1.1000000000000001E-3,2.7199999999999998E-2,2.23E-2,6.8999999999999999E-3,5.8999999999999999E-3,0.69199999999999995,0.24129999999999999,0.70820000000000005,8266.1460993300007,34.608699999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.6135277777777777},9158.9520735299993,38.346699999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.65186111111111},11944.731228179999,50.010199999999998,13.891722222222221,-20,-15.4,1E-4,1E-3,null,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.939400000000006,2.7978999999999998,0.90290000000000004,8.8599999999999998E-2,0.2311,1.9E-3,2.7199999999999998E-2,2.3E-2,1.54E-2,6.1000000000000004E-3,0.70709999999999995,0.25950000000000001,0.70909999999999995,8270.4930947100002,34.626899999999999,9.6185833333333335,9163.4901456299995,38.365699999999997,10.657138888888888,11942.629384259999,50.001399999999997,13.889277777777776,-19.5,-13.1,null,null,null,100.0001," "]
[25,95.000299999999996,2.7806000000000002,0.90169999999999995,8.6999999999999994E-2,0.2298,1.6000000000000001E-3,2.5499999999999998E-2,2.2100000000000002E-2,9.4999999999999998E-3,5.0000000000000001E-3,0.68569999999999998,0.25109999999999999,0.70850000000000002,8268.6778658700005,34.619300000000003,9.6164722222222228,9161.6510321999995,38.357999999999997,10.654999999999999,11945.3999967,50.012999999999998,13.892499999999998,-20.399999999999999,-15.1,null,null,"відс",99.999899999999982," "]
[26,94.976799999999997,2.7938000000000001,0.91239999999999999,8.7599999999999997E-2,0.23100000000000001,1.5E-3,2.6100000000000002E-2,2.2200000000000001E-2,8.6E-3,5.5999999999999999E-3,0.67869999999999997,0.25569999999999998,0.7087,8271.1618632299997,34.6297,9.619361111111111,9164.3261062799993,38.369199999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.658111111111111},11946.856956690001,50.019100000000002,13.894194444444445,-19.8,-12.5,null,null,null,100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.1618632299997,34.6297,9.619361111111111,9164.3261062799993,38.369199999999999,10.658111111111111,{"$f":"V37*238.8459","v":11946.856956690001},50.019100000000002,{"$f":"V37/3.6","v":13.894194444444445},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8271.1618632299997},34.6297,{"$f":"P38/3.6","v":9.619361111111111},{"$f":"S38*238.8459","v":9164.3261062799993},38.369199999999999,{"$f":"S38/3.6","v":10.658111111111111},{"$f":"V38*238.8459","v":11946.856956690001},50.019100000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.894194444444445},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC38=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[29,95.282899999999998,2.5912999999999999,0.86599999999999999,8.3000000000000004E-2,0.21990000000000001,8.9999999999999998E-4,2.4299999999999999E-2,2.0400000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,6.1999999999999998E-3,0.68059999999999998,0.21560000000000001,0.70620000000000005,8251.9108836900014,34.549100000000003,9.596972222222222,9143.8092434699993,38.283299999999997,10.63425,{"$f":"V39*238.8459","v":11941.626231480001},49.997199999999999,{"$f":"V39/3.6","v":13.88811111111111},-18.5,-11.3,null,null,null,100.00009999999999," "]
[30,95.4756,2.4828999999999999,0.82809999999999995,7.9399999999999998E-2,0.21060000000000001,1.1999999999999999E-3,2.3699999999999999E-2,2.0199999999999999E-2,8.3000000000000001E-3,5.7999999999999996E-3,0.66749999999999998,0.1968,0.7046,8240.2552037700007,34.500300000000003,9.5834166666666665,9131.4370258499985,38.231499999999997,10.61986111111111,11939.237772480001,49.987200000000001,13.885333333333334,-19.2,-11.2,null,null,null,100.00010000000002]
[31,95.525199999999998,2.4451999999999998,0.82130000000000003,8.0299999999999996E-2,0.21229999999999999,1.4E-3,2.35E-2,2.0400000000000001E-2,6.0000000000000001E-3,5.5999999999999999E-3,0.66320000000000001,0.19550000000000001,0.70420000000000005,8237.3412837900014,34.488100000000003,9.5800277777777776,9128.3320291500004,38.218499999999999,10.616249999999999,{"$f":"V41*238.8459","v":11938.18685052},49.982799999999997,{"$f":"V41/3.6","v":13.88411111111111},-18.2,-9.6999999999999993,null,null,null,99.999899999999982," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.2193249869415,34.562951781826442,9.6008199393962368,9147.1952906349525,38.29747670207005,10.638187972797237]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Шебелинського ЛВУМГ                                                                                                                   Іваньков О.В.                                                                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                                                                  Євтушенко С.О.                                                                               "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Пивовар Є.В.                                                           "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[9,1,9,2],[3,3,3,5],[3,2,4,2],[3,1,4,1],[5,1,8,1]]}
[]
[null,"Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №657"]
[]
[null,"Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"Харківська область","ГРС Октябрьский                 (р-п Асіївский)",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,null,"ГРС смт Михайлівка",38.299999999999997,9148,10.64]
[null,null,"ГРС с. Миролюбівка                (к-п Пархоменко)",38.299999999999997,9148,10.64]
[null,null,"ГРС с.  Розділля",38.29,9146,10.64]
[null,"Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 657",null,38.299999999999997,9147,10.64]
[]
[]
[]
[null,"Начальник Шебелинського ЛВУМГ                                                 Іваньков О.В.                                              "]
[null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                               Євтушенко С.О.                                                       "]
[null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                              Пивовар Є.В.                           "]
[null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]