{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 660"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ПАТ \"Центренерго\", Шебелинське ВПГКН"]
["Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 660"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПЕРЕМИЧКА ОСТРОГОЖСЬК-ШЕБЕЛИНКА-ШЕБЕЛИНКА-БЄЛГОРОД-КУРСЬК-БРЯНСЬК\""]
["Свідоцтво № 100-355/2015 чинно до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8365.625416679999},35.025199999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.7292222222222211},{"$f":"S11*238.8459","v":9263.1127705199997},38.782800000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.773},{"$f":"V11*238.8459","v":11915.878643460001},49.889400000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.858166666666667},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8365.625416679999},35.025199999999998,9.7292222222222211,{"$f":"S12*238.8459","v":9263.1127705199997},38.782800000000002,10.773,11915.878643460001,49.889400000000002,13.858166666666667,null,null,null,null,null,0]
[3,92.963200000000001,3.9083000000000001,0.92249999999999999,0.1176,0.1923,9.7999999999999997E-3,5.6899999999999999E-2,4.3099999999999999E-2,0.1318,4.5999999999999999E-3,1.3042,0.3458,0.72440000000000004,8336.2473709799997,34.902200000000001,9.6950555555555553,9231.8239576200012,38.651800000000001,10.736611111111111,{"$f":"V13*238.8459","v":11903.769156330001},49.838700000000003,13.844083333333334,-9.5,-0.2,null,null,"відс",100.00009999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8336.2473709799997,34.902200000000001,9.6950555555555553,9231.8239576200012,38.651800000000001,10.736611111111111,11903.769156330001,49.838700000000003,13.844083333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,92.639099999999999,4.0983000000000001,0.95979999999999999,0.1229,0.2016,1.09E-2,6.1199999999999997E-2,4.5900000000000003E-2,0.14929999999999999,4.5999999999999999E-3,1.3368,0.36969999999999997,0.72740000000000005,8358.3883859100006,34.994900000000001,9.7208055555555557,9255.3741633600002,38.750399999999999,10.763999999999999,11909.811957599999,49.863999999999997,13.851111111111109,-7.1,-1.5,1E-4,2.0000000000000001E-4,null,100.00009999999999," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8358.3883859100006,34.994900000000001,9.7208055555555557,9255.3741633600002,38.750399999999999,10.763999999999999,11909.811957599999,49.863999999999997,13.851111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8358.3883859100006,34.994900000000001,9.7208055555555557,9255.3741633600002,38.750399999999999,10.763999999999999,11909.811957599999,49.863999999999997,13.851111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8358.3883859100006,34.994900000000001,9.7208055555555557,9255.3741633600002,38.750399999999999,10.763999999999999,11909.811957599999,49.863999999999997,13.851111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8358.3883859100006,34.994900000000001,9.7208055555555557,9255.3741633600002,38.750399999999999,10.763999999999999,11909.811957599999,49.863999999999997,13.851111111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[10,92.616299999999995,4.0663,0.98899999999999999,0.12809999999999999,0.2079,1.0500000000000001E-2,6.3299999999999995E-2,4.8300000000000003E-2,0.1472,5.1000000000000004E-3,1.3407,0.37730000000000002,0.72789999999999999,8361.5411517899993,35.008099999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.7244722222222215},9258.6941213699993,38.764299999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.767861111111111},11909.979149729999,49.864699999999999,13.851305555555555,-8.1,-0.3,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.5411517899993,35.008099999999999,9.7244722222222215,9258.6941213699993,38.764299999999999,10.767861111111111,11909.979149729999,49.864699999999999,13.851305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[12,92.511399999999995,4.1359000000000004,1.0108999999999999,0.1328,0.2165,1.0800000000000001E-2,6.5100000000000005E-2,4.9200000000000001E-2,0.1469,4.7999999999999996E-3,1.3543000000000001,0.36149999999999999,0.72870000000000001,8371.9309484400001,35.051600000000001,9.7365555555555563,9269.8243403099987,38.810899999999997,10.780805555555554,11917.40725722,49.895800000000001,13.859944444444444,-12.6,-4.8,null,null,null,100.00010000000002," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8371.9309484400001,35.051600000000001,9.7365555555555563,9269.8243403099987,38.810899999999997,10.780805555555554,11917.40725722,49.895800000000001,13.859944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8371.9309484400001,35.051600000000001,9.7365555555555563,9269.8243403099987,38.810899999999997,10.780805555555554,11917.40725722,49.895800000000001,13.859944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.487899999999996,4.1858000000000004,0.9879,0.12609999999999999,0.20780000000000001,1.04E-2,6.1199999999999997E-2,4.6699999999999998E-2,0.13800000000000001,5.0000000000000001E-3,1.37,0.37309999999999999,0.72829999999999995,8361.9949589999997,35.01,9.7249999999999996,9260.0555430000004,38.770000000000003,10.769444444444446,11908.856573999999,49.86,13.85,-12.6,-4.8,null,null,null,99.999899999999997," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.9949589999997,35.01,{"$f":"P26/3.6","v":9.7249999999999996},9260.0555430000004,38.770000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.769444444444446},11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0," "]
[17,92.359800000000007,4.2267999999999999,1.0379,0.1341,0.21820000000000001,1.0800000000000001E-2,6.6100000000000006E-2,5.0299999999999997E-2,0.14510000000000001,5.1999999999999998E-3,1.355,0.39090000000000003,0.73,8378.714172,35.08,9.7444444444444436,9277.347986159999,38.842399999999998,10.789555555555555,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,-10.7,-1.6,null,null,null,100.00020000000001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.714172,35.08,9.7444444444444436,9277.347986159999,38.842399999999998,10.789555555555555,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[19,92.6006,4.1153000000000004,0.96579999999999999,0.123,0.2016,1.12E-2,6.0600000000000001E-2,4.5699999999999998E-2,0.13980000000000001,5.5999999999999999E-3,1.3654999999999999,0.36530000000000001,0.72740000000000005,8355.163966260001,34.981400000000001,9.7170555555555556,9251.8392440400003,38.735599999999998,10.759888888888888,11905.417193039999,49.845599999999997,13.845999999999998,-10.8,-2.6,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.163966260001,34.981400000000001,9.7170555555555556,9251.8392440400003,38.735599999999998,10.759888888888888,11905.417193039999,49.845599999999997,13.845999999999998,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.163966260001,34.981400000000001,9.7170555555555556,9251.8392440400003,38.735599999999998,10.759888888888888,11905.417193039999,49.845599999999997,13.845999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[22,92.593100000000007,4.0370999999999997,0.96819999999999995,0.1249,0.20449999999999999,1.11E-2,6.3299999999999995E-2,4.7399999999999998E-2,0.15290000000000001,5.3E-3,1.3748,0.41720000000000002,0.72819999999999996,8351.7007007100001,34.966900000000003,9.7130277777777785,9247.9460558699993,38.719299999999997,10.75536111111111,11893.952589840001,49.797600000000003,13.832666666666666,-8.6999999999999993,-1.5,null,null,null,99.999799999999979," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.7007007100001,34.966900000000003,9.7130277777777785,9247.9460558699993,38.719299999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.75536111111111},11893.952589840001,49.797600000000003,13.832666666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.355900000000005,4.1859000000000002,1.0085,0.129,0.21029999999999999,1.15E-2,6.6100000000000006E-2,4.9200000000000001E-2,0.1487,5.3E-3,1.4035,0.42620000000000002,0.72989999999999999,8364.7416868500004,35.021500000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.7281944444444459},9261.7752334800007,38.777200000000001,10.771444444444445,11897.391970799999,49.811999999999998,13.836666666666666,-8.1,-1.1000000000000001,1E-4,2.0000000000000001E-4,null,100.00010000000002," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.7416868500004,35.021500000000003,9.7281944444444459,9261.7752334800007,38.777200000000001,10.771444444444445,11897.391970799999,49.811999999999998,13.836666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[26,92.738799999999998,4.0090000000000003,0.9546,0.1226,0.19939999999999999,1.01E-2,6.0199999999999997E-2,4.6300000000000001E-2,0.1303,4.4999999999999997E-3,1.3539000000000001,0.37019999999999997,0.72629999999999995,8344.0815165000004,34.935000000000002,9.7041666666666675,9239.9686028099986,38.685899999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.746083333333333},11899.25496882,49.819800000000001,13.838833333333334,-10.1,-2.5,null,null,"відс",99.999899999999982," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.0815165000004,34.935000000000002,9.7041666666666675,9239.9686028099986,38.685899999999997,10.746083333333333,11899.25496882,49.819800000000001,13.838833333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.0815165000004,34.935000000000002,9.7041666666666675,9239.9686028099986,38.685899999999997,10.746083333333333,11899.25496882,49.819800000000001,13.838833333333334,null,null,null,null,null,0]
[29,92.660499999999999,4.0124000000000004,0.97870000000000001,0.124,0.2039,1.03E-2,5.7599999999999998E-2,4.4499999999999998E-2,0.129,5.3E-3,1.3803000000000001,0.39340000000000003,0.72689999999999999,8342.9589407700005,34.930300000000003,9.7028611111111118,9238.6071811799993,38.680199999999999,10.7445,11891.94628428,49.789200000000001,13.830333333333334,-11.2,-2.4,null,null,null,99.999900000000011]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.9589407700005,34.930300000000003,9.7028611111111118,9238.6071811799993,38.680199999999999,10.7445,11891.94628428,49.789200000000001,13.830333333333334,null,null,null,null,null,0]
[31,92.85,3.9190999999999998,0.9466,0.11940000000000001,0.1963,1.04E-2,5.7599999999999998E-2,4.41E-2,0.14130000000000001,4.4999999999999997E-3,1.3489,0.3619,0.72560000000000002,8339.5912135800008,34.916200000000003,9.6989444444444448,9235.2155693999994,38.665999999999997,10.740555555555554,11898.395123580001,49.816200000000002,13.837833333333334,-10.5,-1.7,null,null,null,100.00009999999999]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.7090252069393,34.983682052766824,9.7176894591018961,9252.4806282948484,38.738285347560286,10.760634818766746]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                            ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Євтушенко С.О.",null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №660"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с. Комсомольське",38.755673689493399,9256.6337624733715,10.765464913748167]
[null,"ГРС с. Андріївка",38.756083840383354,9256.7317253318179,10.765578844550932]
[null,"ГРС с. Гракове                     (с.Нова Гнилиця)",38.748523056244302,9254.9258630394215,10.763478626734528]
[null,"ГРС - 2 м.Чугуїв",38.763171840780693,9258.4246651659214,10.767547733550192]
[null,"Зміївська ТЕС",38.677453917610926,9237.9512906603068,10.743737199336367]
[null,"Шебелинське ВПГКН",38.753380252991882,9256.0859845680734,10.764827848053301]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 660",null,38.738285347560286,9252.4806282948484,10.760634818766746]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                          ",null,null,"Євтушенко С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М  ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]