{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 661"]
["Філія \"УМГ \"Хароківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ДК \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківавтогаз\""]
["Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 661"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-358/2015 чинне до 20.12.2018р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДНІПРО-КРИВИЙ РІГ-ІЗМАІЛ\", \"ШЕБЕЛИНКА-ДНІПРО-ОДЕСА\" ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S11*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S11/3.6","v":10.613888888888889},{"$f":"V11*238.8459","v":11925.575787},49.93,{"$f":"V11/3.6","v":13.869444444444444},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,9.5777777777777775,{"$f":"S12*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,10.613888888888889,{"$f":"V12*238.8459","v":11925.575787},49.93,{"$f":"V12/3.6","v":13.869444444444444},null,null,null,null,null,0]
[3,94.854299999999995,2.8473999999999999,0.91820000000000002,0.14960000000000001,0.15110000000000001,2E-3,3.1199999999999999E-2,2.2599999999999999E-2,2.4199999999999999E-2,6.3E-3,0.72109999999999996,0.2722,0.70979999999999999,8273.3592455100006,34.6389,{"$f":"P13/3.6","v":9.6219166666666656},9166.49960397,38.378300000000003,10.66063888888889,11940.670847880001,49.993200000000002,13.887,-18.399999999999999,-9.8000000000000007,null,null,null,100.00019999999998,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.843500000000006,2.8580000000000001,0.92169999999999996,0.15079999999999999,0.1515,2E-3,3.1199999999999999E-2,2.2599999999999999E-2,2.3599999999999999E-2,6.6E-3,0.71640000000000004,0.27210000000000001,0.70989999999999998,8274.9595130400012,34.645600000000002,9.6237777777777787,9168.2192944500002,38.3855,10.662638888888889,11942.12780787,49.999299999999998,13.888694444444443,-18.7,-10.199999999999999,2.9999999999999997E-4,8.0000000000000004E-4,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,94.840199999999996,2.8296000000000001,0.91190000000000004,0.1479,0.15229999999999999,2E-3,3.2000000000000001E-2,2.35E-2,2.6100000000000002E-2,6.8999999999999999E-3,0.74760000000000004,0.28010000000000002,0.70989999999999998,8269.5854802899994,34.623100000000001,9.6175277777777772,9162.3436853100011,38.360900000000001,10.655805555555556,11934.07870104,49.965600000000002,13.879333333333333,-18.899999999999999,-10.5,null,null,null,100.0001," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.435900000000004,2.4315000000000002,0.77110000000000001,0.12470000000000001,0.129,1.8E-3,2.75E-2,2.0199999999999999E-2,2.3300000000000001E-2,8.0000000000000002E-3,0.80200000000000005,0.22509999999999999,0.70450000000000002,8215.6779606599994,34.397399999999998,{"$f":"P20/3.6","v":9.5548333333333328},9104.6146312799992,38.119199999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.588666666666667},11904.62900157,49.842300000000002,13.845083333333333,-20.5,-11.7,null,null,null,100.00010000000003," "]
[11,95.406499999999994,2.3963000000000001,0.76390000000000002,0.12089999999999999,0.1285,1.8E-3,2.7699999999999999E-2,2.0400000000000001E-2,2.4400000000000002E-2,8.5000000000000006E-3,0.86819999999999997,0.2329,0.7046,8206.2913167900006,34.3581,9.5439166666666662,9094.3203729899997,38.076099999999997,10.576694444444444,11890.322132160001,49.782400000000003,13.828444444444445,-20.6,-11,null,null,"відс.",100,"ОК"]
[12,95.520200000000003,2.3391000000000002,0.73309999999999997,0.1167,0.1245,1.6999999999999999E-3,2.69E-2,0.02,2.5000000000000001E-2,8.6E-3,0.86150000000000004,0.22270000000000001,0.7036,8198.5765942199996,34.325800000000001,9.5349444444444451,9086.1040740299995,38.041699999999999,10.567138888888888,11888.10086529,49.773099999999999,13.825861111111111,-21.4,-11.5,null,null,null,100,"ОК"]
[13,95.528599999999997,2.3813,0.75160000000000005,0.1207,0.12540000000000001,1.8E-3,2.6800000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,2.4500000000000001E-2,7.9000000000000008E-3,0.79730000000000001,0.2142,0.70369999999999999,8210.0889666000003,34.374000000000002,9.5483333333333338,9098.6673683699992,38.094299999999997,10.58175,11903.601964200001,49.838000000000001,13.843888888888889,-21.2,-11.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,11904.079656000002,49.84,13.844444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.121799999999993,2.6490999999999998,0.84250000000000003,0.1356,0.1399,1.9E-3,0.03,2.2100000000000002E-2,2.5600000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,0.7712,0.253,0.70730000000000004,{"$f":"P25*238.8459","v":8244.3155840700001},34.517299999999999,9.5881388888888885,9135.3063294300009,38.247700000000002,10.624361111111112,11920.727215230001,49.909700000000001,13.863805555555555,-21.5,-12.8,null,null,null,100.00009999999999," "]
[16,95.272400000000005,2.5537999999999998,0.80589999999999995,0.12939999999999999,0.13339999999999999,1.8E-3,2.87E-2,2.12E-2,2.53E-2,8.0000000000000002E-3,0.78090000000000004,0.23899999999999999,0.70599999999999996,8231.1551749800001,34.462200000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.5728333333333335},9121.2144213299998,38.188699999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.607972222222221},11913.99176085,49.881500000000003,13.855972222222222,-20.9,-12.3,null,null,null,99.999799999999993," "]
[17,95.2239,2.5876999999999999,0.81889999999999996,0.1323,0.13569999999999999,1.9E-3,2.9000000000000001E-2,2.1299999999999999E-2,2.6700000000000002E-2,8.0999999999999996E-3,0.77310000000000001,0.24149999999999999,0.70640000000000003,8236.7680536299995,34.485700000000001,9.5793611111111119,9127.2333380100008,38.213900000000002,10.614972222222223,11917.78941066,49.897399999999998,13.860388888888888,-20.6,-11.9,null,null,null,100.0001," "]
[18,95.130399999999995,2.6423000000000001,0.83960000000000001,0.13600000000000001,0.14019999999999999,2E-3,0.03,2.1999999999999999E-2,2.47E-2,7.9000000000000008E-3,0.77349999999999997,0.25140000000000001,0.70730000000000004,8243.3363158800003,34.513199999999998,9.5869999999999997,9134.2315228799998,38.243200000000002,10.623111111111111,11920.0823313,49.906999999999996,13.863055555555555,-20.7,-12.4,2.0000000000000001E-4,1.1000000000000001E-3,null,100,"ОК"]
[19,95.149299999999997,2.6488999999999998,0.83819999999999995,0.13550000000000001,0.1386,1.9E-3,2.9600000000000001E-2,2.1700000000000001E-2,2.4799999999999999E-2,7.7000000000000002E-3,0.75370000000000004,0.25019999999999998,0.70709999999999995,8244.6738529199993,34.518799999999999,9.5885555555555548,9135.7362520499992,38.249499999999998,10.624861111111111,11923.30675095,49.920499999999997,13.866805555555555,-20.5,-12,null,null,null,100.00009999999999," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.124799999999993,2.7128999999999999,0.8639,0.1406,0.1414,2E-3,2.93E-2,2.1299999999999999E-2,2.3699999999999999E-2,6.7999999999999996E-3,0.69479999999999997,0.23860000000000001,0.70740000000000003,8258.5507997100012,34.576900000000002,9.6046944444444442,9150.8074283400001,38.312600000000003,10.64238888888889,11940.1453869,49.991,13.886388888888888,-21,-13.1,null,null,null,100.00010000000002," "]
[23,94.945499999999996,2.8107000000000002,0.89439999999999997,0.14399999999999999,0.14560000000000001,2E-3,0.03,2.18E-2,2.5000000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,0.71319999999999995,0.26079999999999998,0.70889999999999997,8267.3642134199999,34.613799999999998,{"$f":"P33/3.6","v":9.6149444444444434},9160.1224184399998,38.351599999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.653222222222221},11939.73934887,49.9893,13.885916666666667,-20.8,-12.9,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.154799999999994,2.6873,0.85580000000000001,0.13850000000000001,0.13969999999999999,2E-3,2.8899999999999999E-2,2.0899999999999998E-2,2.2599999999999999E-2,7.4000000000000003E-3,0.7006,0.24149999999999999,0.70709999999999995,8253.9888430200008,34.5578,9.599388888888889,9145.911087389999,38.292099999999998,10.636694444444444,11936.22831414,49.974600000000002,13.881833333333333,-20.399999999999999,-12.5,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[25,95.012900000000002,2.77,0.88390000000000002,0.14269999999999999,0.14399999999999999,2E-3,2.9700000000000001E-2,2.1600000000000001E-2,2.3300000000000001E-2,7.1999999999999998E-3,0.70730000000000004,0.25540000000000002,0.70840000000000003,8263.1844101700008,34.596299999999999,9.6100833333333338,9155.6798846999991,38.332999999999998,10.648055555555555,11938.73619609,49.985100000000003,13.88475,-20.100000000000001,-12.8,null,null,"відс.",100.00000000000001,"ОК"]
[26,94.941500000000005,2.8107000000000002,0.89900000000000002,0.14530000000000001,0.14680000000000001,2E-3,3.0200000000000001E-2,2.1899999999999999E-2,2.3800000000000002E-2,6.7000000000000002E-3,0.70950000000000002,0.26250000000000001,0.70899999999999996,8268.2718278400007,34.617600000000003,9.6160000000000014,9161.1016866299997,38.355699999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.654361111111111},11940.43200198,49.992199999999997,13.886722222222222,-19.899999999999999,-12.4,null,null,null,99.999899999999997," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,{"$f":"P37/3.6","v":9.6166666666666654},{"$f":"S37*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S37/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V37*238.8459","v":11939.906541},49.99,{"$f":"V37/3.6","v":13.886111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11939.906541,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.329499999999996,2.5657000000000001,0.84840000000000004,0.1396,0.14050000000000001,1.9E-3,2.8299999999999999E-2,2.06E-2,2.3300000000000001E-2,6.4000000000000003E-3,0.67549999999999999,0.2203,0.70599999999999996,8249.5224246899998,34.539099999999998,9.5941944444444438,9141.2774769299995,38.2727,10.631305555555555,11939.906541,49.99,13.886111111111111,-18.7,-8.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,95.363900000000001,2.5329999999999999,0.8387,0.1366,0.13780000000000001,1.9E-3,2.7799999999999998E-2,2.0199999999999999E-2,2.1999999999999999E-2,6.7999999999999996E-3,0.69320000000000004,0.21790000000000001,0.7056,8243.3602004700006,34.513300000000001,9.5870277777777773,9134.6136763199993,38.244799999999998,10.623555555555555,11934.580277430001,49.967700000000001,13.879916666666666,-18.399999999999999,-8.6999999999999993,null,null,null,99.999800000000022]
[31,95.336500000000001,2.5448,0.84460000000000002,0.1389,0.14050000000000001,2E-3,2.87E-2,2.0899999999999998E-2,2.2800000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,0.69840000000000002,0.215,0.70589999999999997,8246.2024666799989,34.525199999999998,9.5903333333333318,9137.6709038399986,38.257599999999996,10.627111111111111,11936.20442955,49.974499999999999,13.881805555555555,-18.100000000000001,-9,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.6360126057989,34.518641570174744,9.5885115472707625,9135.7845569901001,38.249702243120346,10.624917289755652]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Шебелинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Іваньков О.В."]
[null,"підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Касьянова С.В."]
[null,"лабораторія, де здійснювались вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пивовар Є.В."]
[null,"підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 661"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Браілівка",38.24,9134,10.62]
[null,"ГРС Смирнівка",38.24,9134,10.62]
[null,"ГРС Близнюки",38.24,9134,10.62]
[null,"ГРС Панютине",38.270000000000003,9140,10.63]
[null,"ГРС Лозова",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Миколаївка",38.25,9135,10.62]
["Харківська область","ДК \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківгаз\"",38.270000000000003,9140,10.63]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння \nпо маршруту № 661",null,38.25,9136,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник Шебелинського ЛВУМГ",null,"Іваньков О.В."]
["підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії",null,"Касьянова С.В."]
["лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,"Пивовар Є.В."]
["підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]