{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,12,9,12],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 662"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\", ДП \"Укравтогаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-1"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 662"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S11*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S11/3.6","v":10.58611111111111},{"$f":"V11*238.8459","v":11486.099331000001},48.09,{"$f":"V11/3.6","v":13.358333333333334},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,88.780500000000004,4.2354000000000003,1.3676999999999999,0.16070000000000001,0.28699999999999998,4.0000000000000001E-3,7.9100000000000004E-2,6.6799999999999998E-2,8.2500000000000004E-2,null,3.0524,1.8836999999999999,0.7601,{"$f":"P12*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,{"$f":"S12*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.522222222222222},{"$f":"V12*238.8459","v":11390.560970999999},47.69,{"$f":"V12/3.6","v":13.247222222222222},null,null,null,null,null,99.999800000000022]
[3,88.723299999999995,4.4442000000000004,1.4621999999999999,0.1668,0.30059999999999998,4.4000000000000003E-3,8.0299999999999996E-2,6.8900000000000003E-2,8.2600000000000007E-2,null,3.0726,1.5941000000000001,0.75960000000000005,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11464.6032,48,{"$f":"V13/3.6","v":13.333333333333332},null,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,88.203699999999998,4.7511999999999999,1.6304000000000001,0.18590000000000001,0.34339999999999998,4.1000000000000003E-3,8.9800000000000005E-2,7.8200000000000006E-2,9.2100000000000001E-2,null,3.3776999999999999,1.2435,0.76259999999999994,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11526.703133999999,48.26,13.405555555555555,-8.8000000000000007,-2.7,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11526.703133999999,48.26,13.405555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11526.703133999999,48.26,13.405555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11526.703133999999,48.26,13.405555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11526.703133999999,48.26,13.405555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[9,88.877799999999993,4.6284999999999998,1.5491999999999999,0.1701,0.31459999999999999,4.4000000000000003E-3,8.0100000000000005E-2,7.0300000000000001E-2,0.1003,null,2.8159000000000001,1.3889,0.75890000000000002,8290.3411890000007,34.71,9.6416666666666675,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,11562.530019,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[10,88.858800000000002,4.6539000000000001,1.5654999999999999,0.16950000000000001,0.31680000000000003,4.0000000000000001E-3,8.0799999999999997E-2,7.0900000000000005E-2,0.1016,null,2.8096000000000001,1.3684000000000001,0.7591,8297.506566,34.74,{"$f":"P20/3.6","v":9.65},9186.0133139999998,38.46,{"$f":"S20/3.6","v":10.683333333333334},11569.695395999999,48.44,13.455555555555554,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[11,88.897999999999996,4.6393000000000004,1.5528999999999999,0.1673,0.31330000000000002,3.0999999999999999E-3,8.09E-2,6.9800000000000001E-2,9.8100000000000007E-2,null,2.8290999999999999,1.3482000000000001,0.75839999999999996,8290.3411890000007,34.71,9.6416666666666675,9181.2363960000002,38.44,10.677777777777777,11569.695395999999,48.44,13.455555555555554,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,88.9422,4.4551999999999996,1.4564999999999999,0.16309999999999999,0.3,3.2000000000000002E-3,8.2400000000000001E-2,7.0999999999999994E-2,0.1028,null,2.99,1.4335,0.75790000000000002,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11512.372380000001,48.2,13.388888888888889,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11512.372380000001,48.2,13.388888888888889,-8.6,-2.1,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",0," "]
[14,88.363500000000002,4.4420999999999999,1.472,0.16619999999999999,0.30769999999999997,4.0000000000000001E-3,8.3900000000000002E-2,7.3499999999999996E-2,0.1067,null,3.4468999999999999,1.5336000000000001,0.76190000000000002,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11426.387856000001,47.84,13.28888888888889,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[15,88.445099999999996,4.5544000000000002,1.5251999999999999,0.1673,0.31140000000000001,3.5000000000000001E-3,8.3599999999999994E-2,7.3300000000000004E-2,0.1076,null,3.3279000000000001,1.4009,0.7611,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11481.322413,48.07,13.352777777777778,null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[16,88.509299999999996,4.5896999999999997,1.5365,0.1686,0.31340000000000001,3.8E-3,8.2799999999999999E-2,7.1900000000000006E-2,0.1053,null,3.2553999999999998,1.3633,0.76060000000000005,8254.5143040000003,34.56,{"$f":"P26/3.6","v":9.6},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S26/3.6","v":10.627777777777776},11500.430085,48.15,13.375,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,88.504900000000006,4.5602999999999998,1.5267999999999999,0.16750000000000001,0.31640000000000001,2.8E-3,8.7099999999999997E-2,7.5700000000000003E-2,0.1186,null,3.2475999999999998,1.3923000000000001,0.76119999999999999,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11498.041626,48.14,13.372222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,88.524000000000001,4.5309999999999997,1.508,0.16400000000000001,0.311,3.0000000000000001E-3,8.5999999999999993E-2,7.4999999999999997E-2,0.11799999999999999,null,3.2829999999999999,1.397,0.76100000000000001,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11488.487790000001,48.1,13.361111111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11488.487790000001,48.1,13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11488.487790000001,48.1,13.361111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,88.519000000000005,4.5529999999999999,1.5209999999999999,0.16700000000000001,0.316,5.0000000000000001E-3,8.3000000000000004E-2,7.4999999999999997E-2,0.12,null,3.2250000000000001,1.417,0.76100000000000001,8254.5143040000003,34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11495.653167,48.13,13.369444444444445,null,null,null,null,null,100.001," "]
[22,88.484999999999999,4.5540000000000003,1.526,0.16700000000000001,0.318,4.0000000000000001E-3,8.4000000000000005E-2,7.4999999999999997E-2,0.121,null,3.246,1.42,0.76100000000000001,8254.5143040000003,34.56,9.6,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11493.264707999999,48.12,13.366666666666665,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[23,88.531000000000006,4.5529999999999999,1.52,0.16700000000000001,0.318,4.0000000000000001E-3,8.4000000000000005E-2,7.4999999999999997E-2,0.121,null,3.2210000000000001,1.4059999999999999,0.76100000000000001,8256.902763,34.57,{"$f":"P33/3.6","v":9.6027777777777779},9140.6325930000003,38.270000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.630555555555556},11498.041626,48.14,13.372222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,88.512,4.5430000000000001,1.53,0.17,0.32,5.0000000000000001E-3,8.4000000000000005E-2,7.5999999999999998E-2,0.121,null,3.2080000000000002,1.431,0.76200000000000001,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11498.041626,48.14,13.372222222222222,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,88.519499999999994,4.5244,1.5210999999999999,0.16969999999999999,0.31830000000000003,4.8999999999999998E-3,8.3799999999999999E-2,7.5700000000000003E-2,0.12039999999999999,9.8799999999999999E-2,3.2341000000000002,1.4279999999999999,0.76139999999999997,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9135.8556750000007,38.25,10.625,11490.876248999999,48.11,13.363888888888889,-8.4,-1.8,1.6999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.09869999999999," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9135.8556750000007,38.25,{"$f":"S36/3.6","v":10.625},11490.876248999999,48.11,13.363888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9135.8556750000007,38.25,10.625,11490.876248999999,48.11,13.363888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,88.465800000000002,4.4722999999999997,1.4961,0.16900000000000001,0.31309999999999999,4.4999999999999997E-3,8.4199999999999997E-2,7.4999999999999997E-2,0.1193,null,3.2683,1.5326,0.76200000000000001,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11459.826282,47.98,13.327777777777776,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[29,88.541499999999999,4.5247000000000002,1.516,0.16819999999999999,0.31719999999999998,4.7000000000000002E-3,8.4699999999999998E-2,7.6600000000000001E-2,0.126,null,3.2023000000000001,1.4379999999999999,0.76139999999999997,8254.5143040000003,34.56,{"$f":"P39/3.6","v":9.6},9140.6325930000003,38.270000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.630555555555556},11495.653167,48.13,13.369444444444445,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,88.5886,4.5075000000000003,1.5099,0.16669999999999999,0.31569999999999998,4.7000000000000002E-3,8.3900000000000002E-2,7.6200000000000004E-2,0.1232,null,3.1364999999999998,1.4872000000000001,0.76129999999999998,8490.9717449999989,35.549999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.8749999999999982},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S40/3.6","v":10.627777777777776},11493.264707999999,48.12,13.366666666666665,null,null,null,null,null,100.00010000000002]
[31,88.5488,4.4753999999999996,1.5165,0.1701,0.32129999999999997,4.4000000000000003E-3,8.5800000000000001E-2,7.9100000000000004E-2,0.1288,null,3.1057000000000001,1.5639000000000001,0.76239999999999997,8252.1258449999987,34.549999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.5972222222222214},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S41/3.6","v":10.627777777777776},11483.710872,48.08,13.355555555555554,-8.5,-2.2000000000000002,null,null,null,99.999799999999993," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262.7677398775559,34.594555484844228,9.6095987457900627,9141.9407084747854,38.275476817792502,10.63207689383125]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №662"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-1"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ПАТ \"Харківгаз\"\nсмт. Безлюдівка",38.256388373776971,9137.3815118842977,10.626774548271381]
[null,"ПАТ \"Харківміськгаз\"\nГРС-1 м. Харків",38.275657233648921,9141.9838000623877,10.632127009346922]
[null,"ДП \"Укравтогаз\"\nАГНКС-2 м. Харків",38.280538768928771,9143.1497347496843,10.633482991369103]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 662",null,38.275476817792502,9141.9407084747854,10.63207689383125]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]