{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[7,14,7,22],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,3,9,3],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,12,9,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 664"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-2"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 664"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШБКБ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6166666666666654},{"$f":"S11*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,{"$f":"S11/3.6","v":10.652777777777779},{"$f":"V11*238.8459","v":11689.118345999999},48.94,{"$f":"V11/3.6","v":13.594444444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.806399999999996,4.1177999999999999,1.284,0.14680000000000001,0.2737,5.7999999999999996E-3,8.2400000000000001E-2,6.8900000000000003E-2,0.115,"",2.6349,1.4644999999999999,0.75209999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,9.5666666666666664,{"$f":"S12*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S12/3.6","v":10.597222222222221},{"$f":"V12*238.8459","v":11529.091593000001},48.27,{"$f":"V12/3.6","v":13.408333333333333},null,null,null,null,null,100.00020000000001]
[3,89.6631,4.2424999999999997,1.3314999999999999,0.15049999999999999,0.28289999999999998,5.4999999999999997E-3,8.4199999999999997E-2,7.0400000000000004E-2,0.1227,"",2.6564999999999999,1.3903000000000001,0.75319999999999998,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9135.8556750000007,38.25,10.625,11552.976182999999,48.37,{"$f":"V13/3.6","v":13.43611111111111},null,null,null,null,null,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.514399999999995,4.2821999999999996,1.3645,0.152,0.2898,5.1000000000000004E-3,8.8400000000000006E-2,7.1999999999999995E-2,0.1346,"",2.6859999999999999,1.4109,0.75480000000000003,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,-8.6999999999999993,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,{"$f":"S19*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S19/3.6","v":10.636111111111111},11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,{"$f":"P20/3.6","v":9.6055555555555543},{"$f":"S20*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,10.636111111111111,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11552.976182999999,48.37,13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.230900000000005,4.0262000000000002,1.2391000000000001,0.15190000000000001,0.26919999999999999,4.5999999999999999E-3,7.7700000000000005E-2,6.7900000000000002E-2,0.14149999999999999,3.3799999999999997E-2,3.1145,1.6428,0.75639999999999996,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9040.3173150000002,37.85,10.513888888888889,11407.280183999999,47.76,13.266666666666666,-8.9,-2.1,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9040.3173150000002,37.85,10.513888888888889,11407.280183999999,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9040.3173150000002,37.85,10.513888888888889,11407.280183999999,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,{"$f":"P26/3.6","v":9.4972222222222218},9040.3173150000002,37.85,{"$f":"S26/3.6","v":10.513888888888889},11407.280183999999,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9040.3173150000002,37.85,10.513888888888889,11407.280183999999,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9040.3173150000002,37.85,10.513888888888889,11407.280183999999,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[19,89.836600000000004,3.9457,1.1373,0.14369999999999999,0.24399999999999999,6.0000000000000001E-3,7.1300000000000002E-2,0.06,0.12809999999999999,3.1399999999999997E-2,2.9447999999999999,1.4510000000000001,0.75029999999999997,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11452.660905000001,47.95,13.319444444444445,-8.4,-1.9,null,null,null,99.999899999999997," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11452.660905000001,47.95,13.319444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11452.660905000001,47.95,13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11452.660905000001,47.95,13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P33/3.6","v":9.4944444444444436},9037.9288560000005,37.840000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.511111111111111},11452.660905000001,47.95,13.319444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11452.660905000001,47.95,13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11452.660905000001,47.95,13.319444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[26,89.188699999999997,4.0418000000000003,1.232,0.15110000000000001,0.26679999999999998,5.1999999999999998E-3,7.8899999999999998E-2,6.9699999999999998E-2,0.21579999999999999,3.8399999999999997E-2,3.16,1.5517000000000001,0.75780000000000003,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9068.9788229999995,37.97,{"$f":"S36/3.6","v":10.547222222222222},11433.553232999999,47.87,13.297222222222221,-8.8000000000000007,-2.6,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999999," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11433.553232999999,47.87,13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11433.553232999999,47.87,13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.5277777777777768},9068.9788229999995,37.97,{"$f":"S39/3.6","v":10.547222222222222},11433.553232999999,47.87,13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.5277777777777768},9068.9788229999995,37.97,{"$f":"S40/3.6","v":10.547222222222222},11433.553232999999,47.87,13.297222222222221,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.5277777777777768},9068.9788229999995,37.97,{"$f":"S41/3.6","v":10.547222222222222},11433.553232999999,47.87,13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.6809924822046,34.41834669333744,9.5606518592603997,9103.4049776274878,38.114135422159173,10.587259839488659]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[18,0,18,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,17,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №664"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-2"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-2 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Берізка",37.977926124622989,9070.8719453690901,10.549423923506385]
[null,"ГРС-2 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.246181130586059,9134.9435536978453,10.623939202940571]
[null,"ГРС Слатине\nПАТ \"Харківгаз\"",38.020875419183419,9081.1302082827406,10.561354283106505]
[null,"ГРС Золочів\nПАТ \"Харківгаз\"",38.012178534825068,9079.0529931109741,10.558938481895852]
[null,"ГРС Дергачи\nПАТ \"Харківгаз\"",38.019486025836052,9080.7983573782349,10.560968340510014]
[null,"ГРС Липці\nПАТ \"Харківгаз\"",38.02158389324935,9081.299424408644,10.561551081458152]
[null,"ГРС Вільхівка\nПАТ \"Харківгаз\"",38.013407316077107,9079.3464824750208,10.559279810021419]
[null,"ГРС Кутузівка\nПАТ \"Харківгаз\"",38.029903858757045,9083.2866140582992,10.563862182988068]
[null,"ГРС В. Бабка\nПАТ \"Харківгаз\"",38.013215245335871,9079.3006071659674,10.559226457037742]
[null,"ГРС Стрілеча\nПАТ \"Харківгаз\"",38.014217846091306,9079.5400742457387,10.559504957247585]
[null,"ГРС Р. Тишки\nПАТ \"Харківгаз\"",38.010262402466672,9078.5953327533152,10.55840622290741]
[null,"ГРС Печеніги\nПАТ \"Харківгаз\"",38.016380047269436,9080.0565071321107,10.560105568685954]
[null,"ГРС Проходи\nПАТ \"Харківгаз\"",38.024443037797717,9081.9823193615302,10.562345288277143]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 664",null,38.114135422159173,9103.4049776274878,10.587259839488659]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]