{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 666"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-3"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 666"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8319.0026969999999},34.83,{"$f":"P11/3.6","v":9.6749999999999989},{"$f":"S11*238.8459","v":9207.5094449999997},38.549999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.708333333333332},{"$f":"V11*238.8459","v":11650.903002000001},48.78,{"$f":"V11/3.6","v":13.55},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8319.0026969999999},34.83,9.6749999999999989,{"$f":"S12*238.8459","v":9207.5094449999997},38.549999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.708333333333332},{"$f":"V12*238.8459","v":11650.903002000001},48.78,{"$f":"V12/3.6","v":13.55},null,null,null,null,null,0]
[3,89.626300000000001,4.6258999999999997,1.5146999999999999,0.1522,0.30470000000000003,3.0999999999999999E-3,7.3300000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,0.1193,8.2199999999999995E-2,2.3107000000000002,1.1227,0.75319999999999998,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11667.622215000001,48.85,{"$f":"V13/3.6","v":13.569444444444445},-8.1999999999999993,-1.7,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11667.622215000001,48.85,13.569444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11667.622215000001,48.85,13.569444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11667.622215000001,48.85,13.569444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11667.622215000001,48.85,13.569444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11667.622215000001,48.85,13.569444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,{"$f":"S19*238.8459","v":9226.6171169999998},38.630000000000003,{"$f":"S19/3.6","v":10.730555555555556},11667.622215000001,48.85,13.569444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[10,88.106999999999999,4.2775999999999996,1.4028,0.1641,0.2989,3.3E-3,8.2600000000000007E-2,7.2900000000000006E-2,0.1178,3.9199999999999999E-2,3.5918000000000001,1.8421000000000001,0.76470000000000005,8149.4221079999998,34.119999999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.4777777777777761},{"$f":"S20*238.8459","v":9021.2096430000001},37.770000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.491666666666667},11321.29566,47.4,13.166666666666666,-8.5,-2.1,null,null,null,100.00010000000002," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9021.2096430000001,37.770000000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.491666666666667},11321.29566,47.4,13.166666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11321.29566,47.4,13.166666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11321.29566,47.4,13.166666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11321.29566,47.4,13.166666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11321.29566,47.4,13.166666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[16,87.296999999999997,3.7208999999999999,1.1889000000000001,0.16089999999999999,0.27550000000000002,3.3E-3,8.9700000000000002E-2,8.14E-2,0.14660000000000001,2.7199999999999998E-2,4.5308000000000002,2.4775999999999998,0.77170000000000005,7972.6761420000003,33.380000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.2722222222222221},8825.3560050000015,36.950000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.263888888888889},11025.126743999999,46.16,12.822222222222221,null,null,null,null,null,99.999799999999979," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6761420000003,33.380000000000003,9.2722222222222221,8825.3560050000015,36.950000000000003,10.263888888888889,11025.126743999999,46.16,12.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6761420000003,33.380000000000003,9.2722222222222221,8825.3560050000015,36.950000000000003,10.263888888888889,11025.126743999999,46.16,12.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6761420000003,33.380000000000003,9.2722222222222221,8825.3560050000015,36.950000000000003,10.263888888888889,11025.126743999999,46.16,12.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6761420000003,33.380000000000003,9.2722222222222221,8825.3560050000015,36.950000000000003,10.263888888888889,11025.126743999999,46.16,12.822222222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6761420000003,33.380000000000003,9.2722222222222221,8825.3560050000015,36.950000000000003,10.263888888888889,11025.126743999999,46.16,12.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6761420000003,33.380000000000003,9.2722222222222221,8825.3560050000015,36.950000000000003,10.263888888888889,11025.126743999999,46.16,12.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[23,87.660899999999998,4.0313999999999997,1.3192999999999999,0.16300000000000001,0.29320000000000002,3.3E-3,8.72E-2,7.8700000000000006E-2,0.1472,6.54E-2,4.0765000000000002,2.0739999999999998,0.76859999999999995,8075.379879000001,33.81,{"$f":"P33/3.6","v":9.3916666666666675},8937.6135780000004,37.42,{"$f":"S33/3.6","v":10.394444444444444},11189.930415000001,46.85,13.013888888888889,-8.3000000000000007,-1.6,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.379879000001,33.81,9.3916666666666675,8937.6135780000004,37.42,10.394444444444444,11189.930415000001,46.85,13.013888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.379879000001,33.81,9.3916666666666675,8937.6135780000004,37.42,10.394444444444444,11189.930415000001,46.85,13.013888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.379879000001,33.81,9.3916666666666675,8937.6135780000004,37.42,{"$f":"S36/3.6","v":10.394444444444444},11189.930415000001,46.85,13.013888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.379879000001,33.81,9.3916666666666675,8937.6135780000004,37.42,10.394444444444444,11189.930415000001,46.85,13.013888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.379879000001,33.81,9.3916666666666675,8937.6135780000004,37.42,10.394444444444444,11189.930415000001,46.85,13.013888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.379879000001,33.81,{"$f":"P39/3.6","v":9.3916666666666675},8937.6135780000004,37.42,{"$f":"S39/3.6","v":10.394444444444444},11189.930415000001,46.85,13.013888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[30,88.708799999999997,4.7041000000000004,1.5892999999999999,0.16650000000000001,0.33119999999999999,3.5000000000000001E-3,8.2900000000000001E-2,7.3599999999999999E-2,0.161,0.1454,2.9281000000000001,1.1054999999999999,0.76019999999999999,8323.7796149999995,34.85,{"$f":"P40/3.6","v":9.6805555555555554},9209.8979040000013,38.56,{"$f":"S40/3.6","v":10.711111111111112},11593.579986000001,48.54,13.483333333333333,-8.6,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999899999999982]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.7796149999995,34.85,{"$f":"P41/3.6","v":9.6805555555555554},9209.8979040000013,38.56,{"$f":"S41/3.6","v":10.711111111111112},11593.579986000001,48.54,13.483333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.5913488214937,33.999291379175837,9.4442476053266216,8988.2554094622865,37.632027216972475,10.453340893603466]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 666",null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 3"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-3 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Рогань",37.630645318758802,8987.9253487397327,10.452957032988555]
[null,"ГРС-3 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ГРС c.Новопокрівка\nПАТ \"Харківгаз\"",37.633510016053712,8988.6095699433627,10.453752782237142]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 666",null,37.632027216972475,8988.2554094622865,10.453340893603466]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                    ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]