{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 668"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-4"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 668"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8316.6142380000001},34.82,{"$f":"P11/3.6","v":9.6722222222222225},{"$f":"S11*238.8459","v":9205.1209859999999},38.54,{"$f":"S11/3.6","v":10.705555555555556},{"$f":"V11*238.8459","v":11665.233756000001},48.84,{"$f":"V11/3.6","v":13.566666666666666},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8316.6142380000001},34.82,9.6722222222222225,{"$f":"S12*238.8459","v":9205.1209859999999},38.54,{"$f":"S12/3.6","v":10.705555555555556},{"$f":"V12*238.8459","v":11665.233756000001},48.84,{"$f":"V12/3.6","v":13.566666666666666},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9205.1209859999999,38.54,10.705555555555556,11665.233756000001,48.84,{"$f":"V13/3.6","v":13.566666666666666},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9205.1209859999999,38.54,10.705555555555556,11665.233756000001,48.84,13.566666666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,91.712400000000002,4.2674000000000003,1.1453,0.12509999999999999,0.22789999999999999,6.1000000000000004E-3,5.8999999999999997E-2,0.05,0.1258,2.18E-2,1.641,0.61819999999999997,0.73480000000000001,8342.8872869999996,34.93,9.7027777777777775,9238.5594120000005,38.68,10.744444444444444,11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,-8.6999999999999993,-2.2999999999999998,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.8872869999996,34.93,9.7027777777777775,9238.5594120000005,38.68,10.744444444444444,11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.8872869999996,34.93,9.7027777777777775,9238.5594120000005,38.68,10.744444444444444,11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.8872869999996,34.93,9.7027777777777775,9238.5594120000005,38.68,10.744444444444444,11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.8872869999996,34.93,9.7027777777777775,{"$f":"S19*238.8459","v":9238.5594120000005},38.68,{"$f":"S19/3.6","v":10.744444444444444},11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.8872869999996,34.93,{"$f":"P20/3.6","v":9.7027777777777775},{"$f":"S20*238.8459","v":9238.5594120000005},38.68,{"$f":"S20/3.6","v":10.744444444444444},11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.8872869999996,34.93,9.7027777777777775,9238.5594120000005,38.68,{"$f":"S21/3.6","v":10.744444444444444},11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[12,90.912400000000005,4.4081000000000001,1.2627999999999999,0.13250000000000001,0.2495,5.1999999999999998E-3,6.1800000000000001E-2,5.2200000000000003E-2,0.1196,5.4899999999999997E-2,1.9474,0.79359999999999997,0.74129999999999996,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,10.725,11755.995198000001,49.22,13.672222222222221,-8.4,-1.8,1.2999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,10.725,11755.995198000001,49.22,13.672222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9221.8401990000002,38.61,10.725,11755.995198000001,49.22,13.672222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.932599999999994,4.5830000000000002,1.4323999999999999,0.14349999999999999,0.28210000000000002,3.7000000000000002E-3,6.6600000000000006E-2,5.74E-2,0.12130000000000001,8.3099999999999993E-2,2.2534000000000001,1.0409999999999999,0.74990000000000001,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9217.0632810000006,38.590000000000003,10.719444444444445,11679.56451,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,{"$f":"P26/3.6","v":9.6833333333333336},9217.0632810000006,38.590000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.719444444444445},11679.56451,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9217.0632810000006,38.590000000000003,10.719444444444445,11679.56451,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9217.0632810000006,38.590000000000003,10.719444444444445,11679.56451,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9217.0632810000006,38.590000000000003,10.719444444444445,11679.56451,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9217.0632810000006,38.590000000000003,10.719444444444445,11679.56451,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9217.0632810000006,38.590000000000003,10.719444444444445,11679.56451,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.552899999999994,4.6715,1.5156000000000001,0.1502,0.29920000000000002,3.2000000000000002E-3,6.9800000000000001E-2,6.0900000000000003E-2,0.10970000000000001,7.1099999999999997E-2,2.3622000000000001,1.1336999999999999,0.75319999999999998,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,11658.068379,48.81,13.558333333333334,-8.6,-2.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.68888888888889},9219.4517400000004,38.6,{"$f":"S33/3.6","v":10.722222222222223},11658.068379,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,11658.068379,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,11658.068379,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4517400000004,38.6,{"$f":"S36/3.6","v":10.722222222222223},11658.068379,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,11658.068379,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,11658.068379,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.389099999999999,4.7043999999999997,1.5530999999999999,0.1565,0.309,3.3E-3,7.3099999999999998E-2,6.3500000000000001E-2,0.12039999999999999,6.4299999999999996E-2,2.4458000000000002,1.1177999999999999,0.75470000000000004,8340.4988279999998,34.92,{"$f":"P39/3.6","v":9.7000000000000011},9229.0055759999996,38.64,{"$f":"S39/3.6","v":10.733333333333333},11658.068379,48.81,13.558333333333334,-8.1999999999999993,-1.6,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00030000000001," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,{"$f":"P40/3.6","v":9.7000000000000011},9229.0055759999996,38.64,{"$f":"S40/3.6","v":10.733333333333333},11658.068379,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,{"$f":"P41/3.6","v":9.7000000000000011},9229.0055759999996,38.64,{"$f":"S41/3.6","v":10.733333333333333},11658.068379,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331.0962112983798,34.880633124949519,9.6890647569304225,9222.1385786757928,38.611249256008968,10.725347015558047]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №668",null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 4"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-4 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Бабаї",38.610780076788643,9222.0265171426527,10.725216687996845]
[null,"ГРС-4 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ГРС Зміїв\nПАТ \"Харківгаз\"",38.611498029261384,9222.197997147161,10.725416119239274]
[null,"ГРС Соколове\nПАТ \"Харківгаз\"",38.610687953927936,9222.0045139750764,10.725191098313315]
[null,"ГРС Н. Бішкін\nПАТ \"Харківгаз\"",38.611511266658262,9222.2011588451332,10.725419796293961]
[null,"ГРС Бірки\nПАТ \"Харківгаз\"",38.611348950987278,9222.1623904126118,10.725374708607577]
[null,"ПВВГ \"Перемичка ШХ-ШПК\" ПАТ \"Укргазвидобування\"",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 668",null,38.611249256008968,9222.1385786757928,10.725347015558047]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]