{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,0,41,13],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,12,9,12],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 670"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 5"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 670"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШБКБ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8273.6219760000004},34.64,{"$f":"P11/3.6","v":9.6222222222222218},{"$f":"S11*238.8459","v":9164.5171829999999},38.369999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.658333333333333},{"$f":"V11*238.8459","v":11698.672181999998},48.98,{"$f":"V11/3.6","v":13.605555555555554},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.570599999999999,4.2163000000000004,1.3067,0.14799999999999999,0.27710000000000001,0.19389999999999999,6.5799999999999997E-2,5.9799999999999999E-2,0.1169,"",2.6671,1.3776999999999999,0.75609999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8280.7873529999997},34.67,9.6305555555555564,{"$f":"S12*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,{"$f":"S12/3.6","v":10.66388888888889},{"$f":"V12*238.8459","v":11574.472314000001},48.46,{"$f":"V12/3.6","v":13.46111111111111},null,null,null,null,null,99.999900000000011]
[3,90.0685,4.1654,1.2349000000000001,0.14419999999999999,0.26500000000000001,0.15160000000000001,6.5199999999999994E-2,5.9799999999999999E-2,0.1181,"",2.4876999999999998,1.2394000000000001,0.75119999999999998,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11612.687657999999,48.62,{"$f":"V13/3.6","v":13.505555555555555},null,null,null,null,null,99.999800000000008,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,90.251499999999993,4.0525000000000002,1.1946000000000001,0.1459,0.26169999999999999,8.3999999999999995E-3,6.5000000000000002E-2,5.9900000000000002E-2,0.1142,"",2.5444,1.3018000000000001,0.74750000000000005,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11562.530019,48.41,13.447222222222221,-8.8000000000000007,-3.4,null,null,null,99.999899999999968,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11562.530019,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11562.530019,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11562.530019,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11562.530019,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.192899999999995,4.1010999999999997,1.3115000000000001,0.15770000000000001,0.28420000000000001,7.3000000000000001E-3,7.0699999999999999E-2,6.54E-2,0.128,"",3.0459999999999998,1.6353,0.75680000000000003,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,{"$f":"S19*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,{"$f":"S19/3.6","v":10.544444444444444},11438.330151,47.89,13.302777777777777,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[10,89.693799999999996,3.9571999999999998,1.2087000000000001,0.1492,0.26979999999999998,7.7000000000000002E-3,6.9800000000000001E-2,6.5600000000000006E-2,0.13,"",2.8712,1.5770999999999999,0.75290000000000001,8180.4720749999997,34.25,{"$f":"P20/3.6","v":9.5138888888888893},{"$f":"S20*238.8459","v":9059.4249870000003},37.93,10.536111111111111,11459.826282,47.98,13.327777777777776,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[11,90.359300000000005,3.9306999999999999,1.1355,0.14330000000000001,0.25259999999999999,8.3000000000000001E-3,6.7199999999999996E-2,6.3299999999999995E-2,0.1288,"",2.5691000000000002,1.3418000000000001,0.74709999999999999,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11543.422347,48.33,13.424999999999999,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[12,90.420599999999993,3.9478,1.107,0.14249999999999999,0.24079999999999999,8.6999999999999994E-3,6.4199999999999993E-2,5.9799999999999999E-2,0.1348,9.1000000000000004E-3,2.6067,1.2672000000000001,0.74590000000000001,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11550.587723999999,48.36,13.433333333333334,-8.3000000000000007,-2.9,1.1999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00919999999999," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11550.587723999999,48.36,13.433333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[14,92.113699999999994,3.9853999999999998,0.99160000000000004,0.12759999999999999,0.21299999999999999,9.5999999999999992E-3,5.6599999999999998E-2,5.1299999999999998E-2,0.12559999999999999,"",1.6624000000000001,0.66300000000000003,0.73170000000000002,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[15,91.945300000000003,3.9872999999999998,1.0145,0.13059999999999999,0.219,9.7000000000000003E-3,5.7299999999999997E-2,5.16E-2,0.1258,"",1.7652000000000001,0.69369999999999998,0.73299999999999998,8297.506566,34.74,9.65,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,11782.268247,49.33,13.702777777777778,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,91.451700000000002,3.9131,1.0233000000000001,0.1331,0.22389999999999999,9.2999999999999992E-3,5.9299999999999999E-2,5.33E-2,0.12540000000000001,"",2.0632000000000001,0.94430000000000003,0.73729999999999996,8252.1258449999987,34.549999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5972222222222214},9140.6325930000003,38.270000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.630555555555556},11684.341428,48.92,13.588888888888889,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[17,90.4709,3.8864000000000001,1.0873999999999999,0.13930000000000001,0.24229999999999999,8.8000000000000005E-3,6.3500000000000001E-2,5.7599999999999998E-2,0.1242,"",2.6263000000000001,1.2935000000000001,0.74529999999999996,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11533.868511000001,48.29,13.413888888888888,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[18,90.32,3.8929999999999998,1.093,0.14000000000000001,0.24,8.9999999999999993E-3,6.4000000000000001E-2,0.06,0.126,"",2.7130000000000001,1.3420000000000001,0.747,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11512.372380000001,48.2,13.388888888888889,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11512.372380000001,48.2,13.388888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11512.372380000001,48.2,13.388888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,90.444699999999997,3.9468999999999999,1.0988,0.1401,0.2389,8.9999999999999993E-3,6.2199999999999998E-2,5.6800000000000003E-2,0.12690000000000001,"",2.6463999999999999,1.2292000000000001,0.74519999999999997,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11548.199265000001,48.35,13.430555555555555,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[22,90.248999999999995,3.988,1.1459999999999999,0.14399999999999999,0.252,8.9999999999999993E-3,6.5000000000000002E-2,0.06,0.127,"",2.6869999999999998,1.2709999999999999,0.747,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11541.033888,48.32,13.422222222222222,null,null,null,null,null,99.99799999999999," "]
[23,89.953000000000003,4.0019999999999998,1.1739999999999999,0.14599999999999999,0.25700000000000001,8.0000000000000002E-3,6.6000000000000003E-2,6.2E-2,0.13200000000000001,"",2.8380000000000001,1.3620000000000001,0.75,8194.8028290000002,34.31,{"$f":"P33/3.6","v":9.5305555555555568},9076.1442000000006,38,{"$f":"S33/3.6","v":10.555555555555555},11505.207003,48.17,13.380555555555556,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,89.664000000000001,4.0359999999999996,1.212,0.14899999999999999,0.26800000000000002,8.0000000000000002E-3,6.9000000000000006E-2,6.3E-2,0.129,"",2.976,1.427,0.752,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11476.545494999998,48.05,13.347222222222221,null,null,null,null,null,100.00100000000002," "]
[25,89.511899999999997,4.0963000000000003,1.2454000000000001,0.152,0.2707,8.0000000000000002E-3,6.9000000000000006E-2,6.4000000000000001E-2,0.12920000000000001,"",3.0440999999999998,1.4095,0.753,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11476.545494999998,48.05,13.347222222222221,-8.6999999999999993,-3.2,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999999," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9073.7557410000009,37.99,{"$f":"S36/3.6","v":10.552777777777779},11476.545494999998,48.05,13.347222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11476.545494999998,48.05,13.347222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[28,88.649100000000004,4.2401999999999997,1.3664000000000001,0.16009999999999999,0.29599999999999999,7.1999999999999998E-3,7.2300000000000003E-2,6.7900000000000002E-2,0.1341,"",3.4358,1.5707,0.76,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,11404.891724999999,47.75,13.263888888888889,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[29,88.914699999999996,3.9996999999999998,1.3024,0.15390000000000001,0.2918,6.8999999999999999E-3,7.3200000000000001E-2,6.93E-2,0.13750000000000001,"",3.2900999999999998,1.7603,0.75929999999999997,8154.1990260000002,34.14,{"$f":"P39/3.6","v":9.4833333333333325},9030.7634790000011,37.81,{"$f":"S39/3.6","v":10.502777777777778},11376.230217,47.63,13.230555555555556,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[30,88.515000000000001,4.2176999999999998,1.3765000000000001,0.15939999999999999,0.29809999999999998,7.1000000000000004E-3,7.2099999999999997E-2,6.7799999999999999E-2,0.13139999999999999,"",3.5087000000000002,1.6463000000000001,0.7611,8168.5297800000008,34.200000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.5},9045.0942329999998,37.869999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.519444444444444},11378.618676,47.64,13.233333333333333,-8.4,-2.1,null,null,null,100.0001]
[31,89.361199999999997,3.8919000000000001,1.2294,0.15240000000000001,0.28160000000000002,7.1000000000000004E-3,7.3200000000000001E-2,7.0199999999999999E-2,0.1371,"",3.0865999999999998,1.7092000000000001,0.75600000000000001,8156.587485,34.15,{"$f":"P41/3.6","v":9.4861111111111107},9035.5403969999988,37.83,{"$f":"S41/3.6","v":10.508333333333333},11404.891724999999,47.75,13.263888888888889,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.3675955885192,34.379353363773539,9.5498203788259826,9094.7624749426923,38.077950992429393,10.577208609008165]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №670"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 5"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-5 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Куряж",38.070347816241764,9092.9464874832993,10.575096615622712]
[null,"ГРС-5 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.078198940421373,9094.8216963039886,10.577277483450381]
[null,"ГРС Пересічне\nПАТ \"Харківгаз\"",38.087149472176989,9096.9594941166379,10.579763742271385]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 670",null,38.077950992429393,9094.7624749426923,10.577208609008165]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]