{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[7,14,7,22],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,3,9,3],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,12,9,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 672"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЧУГУЇВ-1"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 672"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7955.9569290000009},33.31,{"$f":"P11/3.6","v":9.2527777777777782},{"$f":"S11*238.8459","v":8808.6367920000012},36.880000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.244444444444445},{"$f":"V11*238.8459","v":11010.795990000001},46.1,{"$f":"V11/3.6","v":12.805555555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.9569290000009,33.31,9.2527777777777782,{"$f":"S12*238.8459","v":8808.6367920000012},36.880000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.244444444444445},{"$f":"V12*238.8459","v":11010.795990000001},46.1,{"$f":"V12/3.6","v":12.805555555555555},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.9569290000009,33.31,9.2527777777777782,8808.6367920000012,36.880000000000003,10.244444444444445,11010.795990000001,46.1,{"$f":"V13/3.6","v":12.805555555555555},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,87.269800000000004,3.7185000000000001,1.1857,0.16039999999999999,0.27260000000000001,3.2000000000000002E-3,8.8700000000000001E-2,8.0699999999999994E-2,0.1303,2.6200000000000001E-2,4.5613999999999999,2.5026999999999999,0.77149999999999996,7960.5427702799998,33.3292,9.258111111111111,8812.6732877100003,36.896900000000002,10.24913888888889,11011.130374259999,46.101399999999998,12.805944444444444,-8.1999999999999993,-2.7,null,null,null,100.00020000000002,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7960.5427702799998,33.3292,9.258111111111111,8812.6732877100003,36.896900000000002,10.24913888888889,11011.130374259999,46.101399999999998,12.805944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7960.5427702799998,33.3292,9.258111111111111,8812.6732877100003,36.896900000000002,10.24913888888889,11011.130374259999,46.101399999999998,12.805944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7960.5427702799998,33.3292,9.258111111111111,8812.6732877100003,36.896900000000002,10.24913888888889,11011.130374259999,46.101399999999998,12.805944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7960.5427702799998,33.3292,9.258111111111111,8812.6732877100003,36.896900000000002,10.24913888888889,11011.130374259999,46.101399999999998,12.805944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7960.5427702799998,33.3292,9.258111111111111,8812.6732877100003,36.896900000000002,10.24913888888889,11011.130374259999,46.101399999999998,12.805944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7960.5427702799998,33.3292,{"$f":"P20/3.6","v":9.258111111111111},8812.6732877100003,36.896900000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.24913888888889},11011.130374259999,46.101399999999998,12.805944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[11,87.3095,3.7101999999999999,1.1863999999999999,0.1603,0.27189999999999998,3.3E-3,8.8099999999999998E-2,7.9200000000000007E-2,0.12429999999999999,2.4199999999999999E-2,4.5446999999999997,2.4980000000000002,0.77110000000000001,7959.4918483200008,33.324800000000003,9.2568888888888896,8811.598481160001,36.892400000000002,10.247888888888889,11012.850064740001,46.108600000000003,12.807944444444445,-8.5,-2.2999999999999998,1.6999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00010000000002," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.4918483200008,33.324800000000003,9.2568888888888896,8811.598481160001,36.892400000000002,10.247888888888889,11012.850064740001,46.108600000000003,12.807944444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.4918483200008,33.324800000000003,9.2568888888888896,8811.598481160001,36.892400000000002,10.247888888888889,11012.850064740001,46.108600000000003,12.807944444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.4918483200008,33.324800000000003,9.2568888888888896,8811.598481160001,36.892400000000002,10.247888888888889,11012.850064740001,46.108600000000003,12.807944444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.4918483200008,33.324800000000003,9.2568888888888896,8811.598481160001,36.892400000000002,10.247888888888889,11012.850064740001,46.108600000000003,12.807944444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[16,87.28,3.7179000000000002,1.1888000000000001,0.16089999999999999,0.27529999999999999,3.0000000000000001E-3,8.8999999999999996E-2,8.0699999999999994E-2,0.1308,2.6599999999999999E-2,4.5488,2.4977999999999998,0.77149999999999996,7963.1223060000011,33.340000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.2611111111111111},8815.4677847399998,36.9086,{"$f":"S26/3.6","v":10.252388888888889},11014.641408990001,46.116100000000003,12.810027777777778,null,null,null,null,null,99.999599999999987," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,8815.4677847399998,36.9086,10.252388888888889,11014.641408990001,46.116100000000003,12.810027777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,8815.4677847399998,36.9086,10.252388888888889,11014.641408990001,46.116100000000003,12.810027777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,8815.4677847399998,36.9086,10.252388888888889,11014.641408990001,46.116100000000003,12.810027777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,8815.4677847399998,36.9086,10.252388888888889,11014.641408990001,46.116100000000003,12.810027777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,8815.4677847399998,36.9086,10.252388888888889,11014.641408990001,46.116100000000003,12.810027777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,8815.4677847399998,36.9086,10.252388888888889,11014.641408990001,46.116100000000003,12.810027777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[23,87.222200000000001,3.7290000000000001,1.1903999999999999,0.16159999999999999,0.2767,3.3E-3,9.1700000000000004E-2,8.2799999999999999E-2,0.14230000000000001,2.87E-2,4.5678000000000001,2.5034000000000001,0.77229999999999999,7967.0393787600005,33.356400000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.2656666666666663},8819.5998188100002,36.925899999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.257194444444444},11014.42644768,46.115200000000002,12.809777777777779,-8.6999999999999993,-2.9,1.8E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999900000000025,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7967.0393787600005,33.356400000000001,9.2656666666666663,8819.5998188100002,36.925899999999999,10.257194444444444,11014.42644768,46.115200000000002,12.809777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7967.0393787600005,33.356400000000001,9.2656666666666663,8819.5998188100002,36.925899999999999,10.257194444444444,11014.42644768,46.115200000000002,12.809777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7967.0393787600005,33.356400000000001,9.2656666666666663,8819.5998188100002,36.925899999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.257194444444444},11014.42644768,46.115200000000002,12.809777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7967.0393787600005,33.356400000000001,9.2656666666666663,8819.5998188100002,36.925899999999999,10.257194444444444,11014.42644768,46.115200000000002,12.809777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7967.0393787600005,33.356400000000001,9.2656666666666663,8819.5998188100002,36.925899999999999,10.257194444444444,11014.42644768,46.115200000000002,12.809777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7967.0393787600005,33.356400000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.2656666666666663},8819.5998188100002,36.925899999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.257194444444444},11014.42644768,46.115200000000002,12.809777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[30,87.227800000000002,3.7244999999999999,1.1917,0.16220000000000001,0.27779999999999999,3.3999999999999998E-3,9.1800000000000007E-2,8.3799999999999999E-2,0.15720000000000001,2.58E-2,4.5564999999999998,2.4975999999999998,0.77259999999999995,7973.7031793700007,33.384300000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.2734166666666678},8826.7890803999999,36.956000000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.265555555555556},11021.018594520001,46.142800000000001,12.817444444444444,-8.3000000000000007,-2.1,null,null,null,100.00010000000002]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6761420000003,33.380000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.2722222222222221},8827.7444639999994,36.96,{"$f":"S41/3.6","v":10.266666666666667},11020.349826,46.14,12.816666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7961.7423489389957,33.334222395858568,9.259506221071824,8814.0446971938127,36.902641817145749,10.250733838096041]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №672"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Есхар",36.905510133304105,8814.7297827481398,10.251530592584473]
[null,"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nТепличний комбінат",36.901522504770114,8813.7773540220714,10.250422917991697]
[null,"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nТЕЦ-2 Есхар",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 672",null,36.902641817145749,8814.0446971938127,10.250733838096041]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                          ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]