{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,12,9,12],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,3,9,3],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[7,14,7,22],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 674"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мерефа"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 674"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8328.556532999999},34.869999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.68611111111111},{"$f":"S11*238.8459","v":9217.0632810000006},38.590000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.719444444444445},{"$f":"V11*238.8459","v":11638.960706999998},48.73,{"$f":"V11/3.6","v":13.53611111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8328.556532999999},34.869999999999997,9.68611111111111,{"$f":"S12*238.8459","v":9217.0632810000006},38.590000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.719444444444445},{"$f":"V12*238.8459","v":11638.960706999998},48.73,{"$f":"V12/3.6","v":13.53611111111111},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8328.556532999999,34.869999999999997,9.68611111111111,9217.0632810000006,38.590000000000003,10.719444444444445,11638.960706999998,48.73,{"$f":"V13/3.6","v":13.53611111111111},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8328.556532999999,34.869999999999997,9.68611111111111,9217.0632810000006,38.590000000000003,10.719444444444445,11638.960706999998,48.73,13.53611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,91.97,3.6089000000000002,0.88270000000000004,8.5999999999999993E-2,0.16470000000000001,2.3999999999999998E-3,4.3700000000000003E-2,3.95E-2,0.1101,4.1000000000000003E-3,0.45590000000000003,2.6322000000000001,0.74239999999999995,8174.7875425799994,34.226199999999999,9.5072777777777766,9054.4808768700004,37.909300000000002,10.530361111111111,11532.769819860001,48.285400000000003,13.412611111111111,-8.6999999999999993,-2.4,null,null,null,100.00019999999999," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7875425799994,34.226199999999999,9.5072777777777766,9054.4808768700004,37.909300000000002,10.530361111111111,11532.769819860001,48.285400000000003,13.412611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7875425799994,34.226199999999999,9.5072777777777766,9054.4808768700004,37.909300000000002,10.530361111111111,11532.769819860001,48.285400000000003,13.412611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7875425799994,34.226199999999999,9.5072777777777766,9054.4808768700004,37.909300000000002,10.530361111111111,11532.769819860001,48.285400000000003,13.412611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7875425799994,34.226199999999999,9.5072777777777766,9054.4808768700004,37.909300000000002,10.530361111111111,11532.769819860001,48.285400000000003,13.412611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7875425799994,34.226199999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.5072777777777766},9054.4808768700004,37.909300000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.530361111111111},11532.769819860001,48.285400000000003,13.412611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7875425799994,34.226199999999999,9.5072777777777766,9054.4808768700004,37.909300000000002,10.530361111111111,11532.769819860001,48.285400000000003,13.412611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,90.0625,4.5096999999999996,1.3694,0.1396,0.26879999999999998,3.2000000000000002E-3,6.7400000000000002E-2,6.2100000000000002E-2,0.14910000000000001,3.8100000000000002E-2,1.3323,1.9977,0.75560000000000005,8322.2271166499995,34.843499999999999,9.6787499999999991,9211.5220561200003,38.566800000000001,10.712999999999999,11629.669601489999,48.691099999999999,13.525305555555555,-8.9,-2.1,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999900000000011," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8322.2271166499995,34.843499999999999,9.6787499999999991,9211.5220561200003,38.566800000000001,10.712999999999999,11629.669601489999,48.691099999999999,13.525305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8322.2271166499995,34.843499999999999,9.6787499999999991,9211.5220561200003,38.566800000000001,10.712999999999999,11629.669601489999,48.691099999999999,13.525305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.708399999999997,4.4454000000000002,1.3689,0.13930000000000001,0.27229999999999999,3.0999999999999999E-3,6.7400000000000002E-2,5.96E-2,0.13089999999999999,9.74E-2,1.9990000000000001,1.7082999999999999,0.755,8277.3718566300013,34.655700000000003,9.6265833333333344,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11571.86889369,48.449100000000001,13.458083333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8277.3718566300013,34.655700000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.6265833333333344},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S26/3.6","v":10.655555555555555},11571.86889369,48.449100000000001,13.458083333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8277.3718566300013,34.655700000000003,9.6265833333333344,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11571.86889369,48.449100000000001,13.458083333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8277.3718566300013,34.655700000000003,9.6265833333333344,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11571.86889369,48.449100000000001,13.458083333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8277.3718566300013,34.655700000000003,9.6265833333333344,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11571.86889369,48.449100000000001,13.458083333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8277.3718566300013,34.655700000000003,9.6265833333333344,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11571.86889369,48.449100000000001,13.458083333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8277.3718566300013,34.655700000000003,9.6265833333333344,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11571.86889369,48.449100000000001,13.458083333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[22,90.358099999999993,4.1947999999999999,1.2614000000000001,0.1313,0.255,2.8999999999999998E-3,6.1899999999999997E-2,5.8400000000000001E-2,0.13650000000000001,5.5300000000000002E-2,1.5086999999999999,1.9758,0.75229999999999997,8264.9279852399995,34.6036,9.6121111111111102,9149.6370834299996,38.307699999999997,10.641027777777778,11577.41011857,48.472299999999997,13.464527777777777,-8.6,-1.7,null,null,null,100.00009999999999," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9279852399995,34.6036,{"$f":"P33/3.6","v":9.6121111111111102},9149.6370834299996,38.307699999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.641027777777778},11577.41011857,48.472299999999997,13.464527777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9279852399995,34.6036,9.6121111111111102,9149.6370834299996,38.307699999999997,10.641027777777778,11577.41011857,48.472299999999997,13.464527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9279852399995,34.6036,9.6121111111111102,9149.6370834299996,38.307699999999997,10.641027777777778,11577.41011857,48.472299999999997,13.464527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9279852399995,34.6036,9.6121111111111102,9149.6370834299996,38.307699999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.641027777777778},11577.41011857,48.472299999999997,13.464527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9279852399995,34.6036,9.6121111111111102,9149.6370834299996,38.307699999999997,10.641027777777778,11577.41011857,48.472299999999997,13.464527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9279852399995,34.6036,9.6121111111111102,9149.6370834299996,38.307699999999997,10.641027777777778,11577.41011857,48.472299999999997,13.464527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[29,91.283600000000007,3.9799000000000002,1.0314000000000001,0.1012,0.1983,2.8E-3,5.3199999999999997E-2,4.9200000000000001E-2,0.1595,3.5000000000000001E-3,0.43259999999999998,2.7050000000000001,0.74980000000000002,8241.75993294,34.506599999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.5851666666666659},9126.03910851,38.2089,{"$f":"S39/3.6","v":10.613583333333333},11566.184361269999,48.4253,13.451472222222222,-8.3000000000000007,-1.9,1.1999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00020000000001," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.75993294,34.506599999999999,{"$f":"P40/3.6","v":9.5851666666666659},9126.03910851,38.2089,{"$f":"S40/3.6","v":10.613583333333333},11566.184361269999,48.4253,13.451472222222222,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.75993294,34.506599999999999,{"$f":"P41/3.6","v":9.5851666666666659},9126.03910851,38.2089,{"$f":"S41/3.6","v":10.613583333333333},11566.184361269999,48.4253,13.451472222222222,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8267.4683014935144,34.61423579594004,9.6150654988722337,9152.4529283319225,38.319489379268902,10.644302605352472]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №674"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Мерефа\nПАТ \"Харківгаз\"\nм. Мерефа",38.312305267935336,9150.7370327947574,10.642307018870927]
[null,"ГРС Мерефа\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Буди",38.321451257723112,9152.9215149570082,9152.4529283319225]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 674",null,38.319489379268902,9152.4529283319225,10.644302605352472]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]