{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,12,9,12],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,3,9,3],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[7,14,7,22],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 686"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Вовчанськ"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 686"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8290.3411890000007},34.71,{"$f":"P11/3.6","v":9.6416666666666675},{"$f":"S11*238.8459","v":9186.0133139999998},38.46,{"$f":"S11/3.6","v":10.683333333333334},{"$f":"V11*238.8459","v":11963.791131},50.09,{"$f":"V11/3.6","v":13.91388888888889},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8290.3411890000007},34.71,9.6416666666666675,{"$f":"S12*238.8459","v":9186.0133139999998},38.46,{"$f":"S12/3.6","v":10.683333333333334},{"$f":"V12*238.8459","v":11963.791131},50.09,{"$f":"V12/3.6","v":13.91388888888889},null,null,null,null,null,0]
[3,94.994100000000003,2.8805999999999998,0.91159999999999997,0.1409,0.13320000000000001,1.5E-3,2.41E-2,1.6799999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,4.5999999999999999E-3,0.63580000000000003,0.2417,0.70809999999999995,8273.0009766599997,34.6374,9.6214999999999993,9166.4518347900012,38.378100000000003,10.660583333333333,11955.121024829999,50.053699999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.903805555555556},-9.8000000000000007,-2.7,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.0009766599997,34.6374,9.6214999999999993,9166.4518347900012,38.378100000000003,10.660583333333333,11955.121024829999,50.053699999999999,13.903805555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.0009766599997,34.6374,9.6214999999999993,9166.4518347900012,38.378100000000003,10.660583333333333,11955.121024829999,50.053699999999999,13.903805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.0009766599997,34.6374,9.6214999999999993,9166.4518347900012,38.378100000000003,10.660583333333333,11955.121024829999,50.053699999999999,13.903805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.0009766599997,34.6374,9.6214999999999993,9166.4518347900012,38.378100000000003,10.660583333333333,11955.121024829999,50.053699999999999,13.903805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.0009766599997,34.6374,9.6214999999999993,9166.4518347900012,38.378100000000003,10.660583333333333,11955.121024829999,50.053699999999999,13.903805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.0009766599997,34.6374,9.6214999999999993,9166.4518347900012,38.378100000000003,10.660583333333333,11955.121024829999,50.053699999999999,13.903805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.781599999999997,2.3797000000000001,0.75880000000000003,0.1226,0.11749999999999999,1.6000000000000001E-3,2.2800000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,1.46E-2,4.3E-3,0.61109999999999998,0.16950000000000001,0.70169999999999999,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P20/3.6","v":9.5638888888888882},9113.7146600699998,38.157299999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.59925},11940.121502310001,49.990900000000003,13.886361111111112,-10.5,-3.1,5.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999899999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9113.7146600699998,38.157299999999999,10.59925,11940.121502310001,49.990900000000003,13.886361111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9113.7146600699998,38.157299999999999,10.59925,11940.121502310001,49.990900000000003,13.886361111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9113.7146600699998,38.157299999999999,10.59925,11940.121502310001,49.990900000000003,13.886361111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9113.7146600699998,38.157299999999999,10.59925,11940.121502310001,49.990900000000003,13.886361111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9113.7146600699998,38.157299999999999,10.59925,11940.121502310001,49.990900000000003,13.886361111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P26/3.6","v":9.5638888888888882},9113.7146600699998,38.157299999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.59925},11940.121502310001,49.990900000000003,13.886361111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[17,95.668199999999999,2.4500999999999999,0.77400000000000002,0.122,0.1182,1.6000000000000001E-3,2.29E-2,1.6400000000000001E-2,1.72E-2,4.3E-3,0.61980000000000002,0.18540000000000001,0.7026,8228.74283139,34.452100000000002,9.5700277777777778,9119.3036541300007,38.180700000000002,10.60575,11939.691579689999,49.989100000000001,13.885861111111112,-10,-3.4,null,null,null,100.00010000000002," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.74283139,34.452100000000002,9.5700277777777778,9119.3036541300007,38.180700000000002,10.60575,11939.691579689999,49.989100000000001,13.885861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.74283139,34.452100000000002,9.5700277777777778,9119.3036541300007,38.180700000000002,10.60575,11939.691579689999,49.989100000000001,13.885861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.74283139,34.452100000000002,9.5700277777777778,9119.3036541300007,38.180700000000002,10.60575,11939.691579689999,49.989100000000001,13.885861111111112,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.74283139,34.452100000000002,9.5700277777777778,9119.3036541300007,38.180700000000002,10.60575,11939.691579689999,49.989100000000001,13.885861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.74283139,34.452100000000002,9.5700277777777778,9119.3036541300007,38.180700000000002,10.60575,11939.691579689999,49.989100000000001,13.885861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.74283139,34.452100000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.5700277777777778},9119.3036541300007,38.180700000000002,{"$f":"S33/3.6","v":10.60575},11939.691579689999,49.989100000000001,13.885861111111112,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.546800000000005,2.5251999999999999,0.80559999999999998,0.12920000000000001,0.1249,1.6999999999999999E-3,2.4899999999999999E-2,1.7600000000000001E-2,1.7000000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,0.6109,0.1915,0.70379999999999998,8240.9000876999999,34.503,9.5841666666666665,9132.3207556799989,38.235199999999999,10.620888888888889,11946.880841279999,50.019199999999998,13.894222222222222,-10.199999999999999,-2.9,5.9999999999999995E-4,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.9000876999999,34.503,9.5841666666666665,9132.3207556799989,38.235199999999999,10.620888888888889,11946.880841279999,50.019199999999998,13.894222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.9000876999999,34.503,9.5841666666666665,9132.3207556799989,38.235199999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.620888888888889},11946.880841279999,50.019199999999998,13.894222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.9000876999999,34.503,9.5841666666666665,9132.3207556799989,38.235199999999999,10.620888888888889,11946.880841279999,50.019199999999998,13.894222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.9000876999999,34.503,9.5841666666666665,9132.3207556799989,38.235199999999999,10.620888888888889,11946.880841279999,50.019199999999998,13.894222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.9000876999999,34.503,{"$f":"P39/3.6","v":9.5841666666666665},9132.3207556799989,38.235199999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.620888888888889},11946.880841279999,50.019199999999998,13.894222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.9000876999999,34.503,{"$f":"P40/3.6","v":9.5841666666666665},9132.3207556799989,38.235199999999999,{"$f":"S40/3.6","v":10.620888888888889},11946.880841279999,50.019199999999998,13.894222222222222,null,null,null,null,null,0]
[31,95.581400000000002,2.5230999999999999,0.79959999999999998,0.12590000000000001,0.1205,1.6000000000000001E-3,2.29E-2,1.6E-2,1.52E-2,4.5999999999999999E-3,0.60470000000000002,0.1845,0.70330000000000004,8238.2011290299997,34.491700000000002,{"$f":"P41/3.6","v":9.5810277777777788},9129.4784894700006,38.223300000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.617583333333334},11947.143571770001,50.020299999999999,13.894527777777776,-9.4,-2.2999999999999998,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.309557088447,34.492153966588695,9.5811538796079709,9129.5647041539105,38.223660963633499,10.617683601009306]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                    ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Щербак С.О.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[6,0,6,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 686",null,null,null,null,null,null,"Вовчанськ"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Вовчанськ\nПАТ \"Харківгаз\"",38.223660963633499,9129.5647041539105,10.617683601009306]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 686",null,38.223660963633499,9129.5647041539105,10.617683601009306]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"01.06.2017 р."]
[null,null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               ",null,null,"Щербак С.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]