{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[48,1,48,26],[50,1,50,26],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[46,1,46,26],[6,25,9,25],[7,13,9,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"                     ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 681"]
["Філія УМГ\"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"       переданого УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\" Херсонським  ЛВУМГ  по ГРС  Щасливцеве"]
["Херсонське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,"                           та прийнятого ПАТ \"Херсонгаз\"  по  газопроводу- відводу до совхоз Азовський"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                       МАРШРУТ №681"]
["Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,"                         за період з   01.05.2017   по   31.05.2017  ( точка відбору ГРС  Щасливцеве)"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7785.9942000000001,32.598399999999998,9.0550999999999995,8643.8091999999997,36.189900000000002,10.0528,11493.7,48.122,13.3672]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7785.9942000000001,32.598399999999998,9.0550999999999995,8643.8091999999997,36.189900000000002,10.0528,11493.7,48.122,13.3672]
[3,97.471199999999996,"<0,1","<0,02","<0,001","<0,001","<0,001",1.4E-3,"<0,001","<0,001",2.5600000000000001E-2,2.4365999999999999,3.8600000000000002E-2,0.68110000000000004,7786,32.601599999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.0559999999999992},8644,36.193399999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.053722222222222},{"$f":"V13*238.8459","v":11495.509859459999},48.129399999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.369277777777777},"*","*","<0,0001",3.3E-3,null,null,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.601599999999998,{"$f":"P14/3.6","v":9.0559999999999992},8644,36.193399999999997,{"$f":"S14/3.6","v":10.053722222222222},{"$f":"V14*238.8459","v":11495.509859459999},48.129399999999997,{"$f":"V14/3.6","v":13.369277777777777},"*","*",null,null,null,null,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.601599999999998,{"$f":"P15/3.6","v":9.0559999999999992},8644,36.193399999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.053722222222222},{"$f":"V15*238.8459","v":11495.509859459999},48.129399999999997,{"$f":"V15/3.6","v":13.369277777777777},"*","*",null,null,null,null," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.601599999999998,{"$f":"P16/3.6","v":9.0559999999999992},8644,36.193399999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.053722222222222},{"$f":"V16*238.8459","v":11495.509859459999},48.129399999999997,{"$f":"V16/3.6","v":13.369277777777777},null,null,null,null,null,null," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.601599999999998,9.0559999999999992,8644,36.193399999999997,10.053722222222222,11495.509859459999,48.129399999999997,13.369277777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.601599999999998,9.0559999999999992,8644,36.193399999999997,10.053722222222222,11495.509859459999,48.129399999999997,13.369277777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.601599999999998,9.0559999999999992,8644,36.193399999999997,10.053722222222222,11495.509859459999,48.129399999999997,13.369277777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[10,97.498800000000003,"<0,1","<0,02","<0,001","<0,001","<0,001",1.4E-3,"<0,001","<0,001",2.5499999999999998E-2,2.4091,3.9E-2,0.68100000000000005,7789,32.610700000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.058527777777778},8647,36.203600000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.056555555555557},{"$f":"V20*238.8459","v":11499.85685484},48.147599999999997,{"$f":"V20/3.6","v":13.374333333333333},"*","*",null,null,null,null," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7789,32.610700000000001,{"$f":"P21/3.6","v":9.058527777777778},8647,36.203600000000002,{"$f":"S21/3.6","v":10.056555555555557},{"$f":"V21*238.8459","v":11499.85685484},48.147599999999997,{"$f":"V21/3.6","v":13.374333333333333},"*","*",null,null,null,null," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7789,32.610700000000001,{"$f":"P22/3.6","v":9.058527777777778},8647,36.203600000000002,{"$f":"S22/3.6","v":10.056555555555557},{"$f":"V22*238.8459","v":11499.85685484},48.147599999999997,{"$f":"V22/3.6","v":13.374333333333333},"*","*",null,null,null,null," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7789,32.610700000000001,{"$f":"P23/3.6","v":9.058527777777778},8647,36.203600000000002,{"$f":"S23/3.6","v":10.056555555555557},{"$f":"V23*238.8459","v":11499.85685484},48.147599999999997,{"$f":"V23/3.6","v":13.374333333333333},"*","*",null,null,null,null," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7789,32.610700000000001,9.058527777777778,8647,36.203600000000002,10.056555555555557,11499.85685484,48.147599999999997,13.374333333333333,null,null,null,null,null,null," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7789,32.610700000000001,9.058527777777778,8647,36.203600000000002,10.056555555555557,11499.85685484,48.147599999999997,13.374333333333333,"*","*",null,null,null,null," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7789,32.610700000000001,9.058527777777778,8647,36.203600000000002,10.056555555555557,11499.85685484,48.147599999999997,13.374333333333333,"*","*",null,null,null,null," "]
[17,97.461600000000004,"<0,1","<0,02","<0,001","<0,001","<0,001",1.4E-3,"<0,001","<0,001",2.3699999999999999E-2,2.4483999999999999,3.7199999999999997E-2,0.68120000000000003,7786,32.599200000000003,{"$f":"P27/3.6","v":9.0553333333333335},8644,36.190800000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.053000000000001},{"$f":"V27*238.8459","v":11494.31562996},48.124400000000001,{"$f":"V27/3.6","v":13.367888888888888},"*","*",null,null,"відсут.",null," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.599200000000003,{"$f":"P28/3.6","v":9.0553333333333335},8644,36.190800000000003,{"$f":"S28/3.6","v":10.053000000000001},{"$f":"V28*238.8459","v":11494.31562996},48.124400000000001,{"$f":"V28/3.6","v":13.367888888888888},"*","*",null,null,null,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.599200000000003,{"$f":"P29/3.6","v":9.0553333333333335},8644,36.190800000000003,{"$f":"S29/3.6","v":10.053000000000001},{"$f":"V29*238.8459","v":11494.31562996},48.124400000000001,{"$f":"V29/3.6","v":13.367888888888888},"*","*",null,null,null,null," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.599200000000003,{"$f":"P30/3.6","v":9.0553333333333335},8644,36.190800000000003,{"$f":"S30/3.6","v":10.053000000000001},{"$f":"V30*238.8459","v":11494.31562996},48.124400000000001,{"$f":"V30/3.6","v":13.367888888888888},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.599200000000003,9.0553333333333335,8644,36.190800000000003,10.053000000000001,11494.31562996,48.124400000000001,13.367888888888888,null,null,null,null,null,null," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.599200000000003,9.0553333333333335,8644,36.190800000000003,10.053000000000001,11494.31562996,48.124400000000001,13.367888888888888,"*","*",null,null,null,null," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.599200000000003,9.0553333333333335,8644,36.190800000000003,10.053000000000001,11494.31562996,48.124400000000001,13.367888888888888,"*","*",null,null,null,null,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7786,32.599200000000003,9.0553333333333335,8644,36.190800000000003,10.053000000000001,11494.31562996,48.124400000000001,13.367888888888888,"*","*",null,null,null,null," "]
[25,97.456400000000002,"<0,1","<0,02","<0,001","<0,001","<0,001",4.1999999999999997E-3,4.8999999999999998E-3,"<0,001",1.8499999999999999E-2,2.4291999999999998,3.9399999999999998E-2,0.68140000000000001,{"$f":"P35*238.8459","v":7790.6755662000005},32.618000000000002,{"$f":"P35/3.6","v":9.0605555555555561},{"$f":"S35*238.8459","v":8644.9556967299995},36.194699999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.054083333333333},{"$f":"V35*238.8459","v":11493.90959193},48.122700000000002,{"$f":"V35/3.6","v":13.367416666666667},50,13.5,null,null,null,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":7790.6755662000005},32.618000000000002,{"$f":"P36/3.6","v":9.0605555555555561},{"$f":"S36*238.8459","v":8644.9556967299995},36.194699999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.054083333333333},{"$f":"V36*238.8459","v":11493.90959193},48.122700000000002,{"$f":"V36/3.6","v":13.367416666666667},null,null,null,null,null,null," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":7790.6755662000005},32.618000000000002,{"$f":"P37/3.6","v":9.0605555555555561},{"$f":"S37*238.8459","v":8644.9556967299995},36.194699999999997,{"$f":"S37/3.6","v":10.054083333333333},{"$f":"V37*238.8459","v":11493.90959193},48.122700000000002,{"$f":"V37/3.6","v":13.367416666666667},null,null,null,null,null,null," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":7790.6755662000005},32.618000000000002,{"$f":"P38/3.6","v":9.0605555555555561},{"$f":"S38*238.8459","v":8644.9556967299995},36.194699999999997,{"$f":"S38/3.6","v":10.054083333333333},{"$f":"V38*238.8459","v":11493.90959193},48.122700000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.367416666666667},null,null,null,null,null,null," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.6755662000005,32.618000000000002,9.0605555555555561,8644.9556967299995,36.194699999999997,10.054083333333333,11493.90959193,48.122700000000002,13.367416666666667,null,null,null,null,null,null," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.6755662000005,32.618000000000002,9.0605555555555561,8644.9556967299995,36.194699999999997,10.054083333333333,11493.90959193,48.122700000000002,13.367416666666667]
[31,97.510300000000001,"<0,1","<0,02","<0,001","<0,001","<0,001",4.3E-3,4.8999999999999998E-3,"<0,001",1.8100000000000002E-2,2.3752,3.9199999999999999E-2,0.68110000000000004,7795.16586912,32.636800000000001,9.065777777777777,8649.9236914499998,36.215499999999999,10.059861111111111,11502.746890230001,48.159700000000001,13.377694444444444,50,12.6,null,null,null,null," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":7787.7616292857401},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":32.606598817112079},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":9.0573876695606383},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":8645.0679906264959},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":36.195856838474391},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":10.054408685721222}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"*","-прилад у ремонті"]
[]
[null,"Начальника управління Херсонського ЛВУМГ                                                                                                 Доскоч М.В.                                                                                                                          01.06.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                                   01.06.2017                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                               Скавронський Є.К.                                                                                                                  01.06.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,3,4,3]]}
["                                                                                Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 681"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[]
[null,null,"ГРС Щасливцеве"]
[1,36.189900000000002,6953,{"$f":"C6","v":6953}]
[2,36.189900000000002,6039,{"$f":"C7","v":6039}]
[3,36.193399999999997,5089,5089]
[4,36.193399999999997,4627,4627]
[5,36.193399999999997,4623,4623]
[6,36.193399999999997,4903,4903]
[7,36.193399999999997,4844,4844]
[8,36.193399999999997,5146,5146]
[9,36.193399999999997,5019,5019]
[10,36.203600000000002,5394,5394]
[11,36.203600000000002,6047,6047]
[12,36.203600000000002,6149,6149]
[13,36.203600000000002,5929,5929]
[14,36.203600000000002,6677,6677]
[15,36.203600000000002,8429,8429]
[16,36.203600000000002,3842,3842]
[17,36.190800000000003,4853,4853]
[18,36.190800000000003,5466,5466]
[19,36.190800000000003,5103,5103]
[20,36.190800000000003,5792,5792]
[21,36.190800000000003,7137,7137]
[22,36.190800000000003,3956,3956]
[23,36.190800000000003,5103,5103]
[24,36.190800000000003,4866,4866]
[25,36.194699999999997,4811,4811]
[26,36.194699999999997,4445,4445]
[27,36.194699999999997,4515,4515]
[28,36.194699999999997,4437,4437]
[29,36.194699999999997,4088,4088]
[30,36.194699999999997,3871,3871]
[31,36.215499999999999,3908,3908]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C6:C36)","v":162061},{"$f":"SUM(D6:D36)","v":162061}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,C6:C36)","v":5865936.7550999988},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,D6:D36)","v":5865936.7550999988}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C38/C37","v":36.195856838474391},{"$f":"D38/D37","v":36.195856838474391}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C39*238.8459","v":8645.23200285657},8645.23200285657]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C39/3.6","v":10.054404677353997},10.054404677353997]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 681"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська  область","ГРС-Щасливцеве",36.200000000000003,8645,10.050000000000001]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 681",null,36.200000000000003,8645,10.050000000000001]
[]
[]
[]
["Начальника управління Херсонського ЛВУМГ                                          Доскоч М.В.                                                                          ",null,null,null,null,"2017-06-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                   Камишанова О.С.                                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-06-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М                                                                  Скавронський Є.К. ",null,null,null,null,"2017-06-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]