{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,26],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 165"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Чернігівгаз\", ПАТ \"Сумигаз\", ТОВ \"ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 165"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДАШАВА-КИЇВ-БРЯНСЬК-МОСКВА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240,34.5,9.58,9121,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240,34.5,9.58,9121,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240,34.5,9.58,9121,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.163600000000002,5.2449000000000003,1.1518999999999999,0.1179,0.2094,3.3E-3,5.2999999999999999E-2,3.8100000000000002E-2,5.1799999999999999E-2,6.3E-3,1.6887000000000001,2.2709999999999999,0.75700000000000001,8239,34.49,9.58,9120,38.19,10.61,11505,48.17,13.38,-9.8000000000000007,-9.4,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.49,9.58,9120,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.49,9.58,9120,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.49,9.58,9120,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.49,9.58,9120,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.49,9.58,9120,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.49,9.58,9120,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.157399999999996,5.2282000000000002,1.167,0.1241,0.22539999999999999,4.4000000000000003E-3,5.6300000000000003E-2,4.19E-2,5.21E-2,5.1999999999999998E-3,1.6509,2.2869999999999999,0.75760000000000005,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,11512,48.2,13.39,-9.8000000000000007,-10.199999999999999,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999899999999997," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.566599999999994,4.9950999999999999,1.1111,0.12180000000000001,0.21079999999999999,4.1000000000000003E-3,5.1499999999999997E-2,3.7499999999999999E-2,4.0899999999999999E-2,6.8999999999999999E-3,1.6739999999999999,2.1797,0.75360000000000005,8224,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,11510,48.19,13.39,-9.6,-10.199999999999999,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999999999999972,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.712100000000007,4.9353999999999996,1.1000000000000001,0.1201,0.21909999999999999,3.8E-3,5.6099999999999997E-2,4.2000000000000003E-2,5.2999999999999999E-2,3.0000000000000001E-3,1.5987,2.1566000000000001,0.75319999999999998,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,11529,48.27,13.41,-8.8000000000000007,-9.8000000000000007,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999899999999982," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.778000000000006,4.9269999999999996,1.0932999999999999,0.11700000000000001,0.21709999999999999,3.5000000000000001E-3,5.4100000000000002E-2,4.0899999999999999E-2,4.2900000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,1.6294,2.0920000000000001,0.752,8230,34.46,9.57,9112,38.15,10.6,11531,48.28,13.41,-8.6,-9.8000000000000007,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00020000000002]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230,34.46,9.57,9112,38.15,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!V7:V37)/' розрахунок'!V38","v":8237.1761503183752},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!V7:V37)/' розрахунок'!V38","v":34.484595749317769},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!V7:V37)/' розрахунок'!V38","v":9.5782524351879914},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!V7:V37)/' розрахунок'!V38","v":9118.7196937537901},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!V7:V37)/' розрахунок'!V38","v":38.181337932080041},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!V7:V37)/' розрахунок'!V38","v":10.606359971952694}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              01.06.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        01.06.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":22,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,21,5,21],[1,0,1,20],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[4,2,4,20],[3,2,3,18],[3,19,3,20]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 165"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Чернігівська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сумська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Н.Сіверський","ГРС Корюківка","ГРС Наумівка","ГРС Сядрине","ГРС Семенівка","ГРС Костобобрів","ГРС Олександрівка","ГРС Хотіївка","ГРС Жадове","ГРС Іванівка (Семенівського району)","ГРС Машеве","ГРС Радомка","ГРС Горбове","ГРС Печенюги","ГРС Б. Вороб'ївська","ГРС Забарівка","ГРС Троїцьке","ГРС № 1 м. Шостка","АГНКС м. Шостка"]
[1,38.19,4317,5678,506,216,2299,57,223,187,195,81,251,570,96,112,106,112,19,840,2856,{"$f":"SUM(C7:U7)","v":18721}]
[2,38.19,5086,6930,659,277,3076,145,254,236,273,134,323,787,157,171,117,122,23,922,3079,22771]
[3,38.19,5402,6246,610,248,2674,156,250,212,235,90,287,743,148,228,122,150,23,1193,4137,23154]
[4,38.19,6412,6288,527,233,2592,262,261,199,237,109,259,691,122,162,134,101,30,1006,4135,23760]
[5,38.19,6888,6128,547,233,2520,167,237,197,233,114,308,750,163,173,130,118,31,1157,4154,24248]
[6,38.19,6575,5827,539,250,2623,84,248,212,275,119,261,690,159,178,130,107,20,852,3232,22381]
[7,38.19,4922,5579,503,235,2417,89,244,182,221,112,231,664,112,172,104,102,21,982,2805,19697]
[8,38.19,6330,6027,548,262,2715,173,273,232,346,129,335,844,179,267,130,96,40,910,2954,22790]
[9,38.19,9629,8402,703,352,3684,203,373,294,408,238,423,1191,226,360,168,189,60,922,3073,30898]
[10,38.19,11481,23246,910,523,4255,228,394,313,490,240,449,1536,222,354,201,266,78,1142,3968,50296]
[11,38.229999999999997,14147,25138,1094,582,5306,343,698,411,560,270,478,1710,312,464,263,321,85,1047,3993,57222]
[12,38.229999999999997,10307,22533,860,379,3744,245,601,316,352,201,368,1222,257,317,168,236,51,1064,4119,47340]
[13,38.229999999999997,13282,25380,1124,560,4450,295,456,330,541,245,490,1597,356,371,219,309,80,1160,3142,54387]
[14,38.229999999999997,8686,20715,834,353,3392,243,333,269,329,176,356,1139,223,272,137,164,50,1051,2477,41199]
[15,38.229999999999997,6051,18886,563,199,2744,190,289,207,288,129,273,940,145,228,102,119,32,1024,3381,35790]
[16,38.229999999999997,7474,20690,532,263,3091,208,316,250,284,165,309,858,200,256,125,105,45,914,3880,39965]
[17,38.229999999999997,8338,20874,614,271,3269,218,308,248,331,162,329,875,218,297,165,157,56,1057,4060,41847]
[18,38.119999999999997,9023,21435,598,296,3272,206,350,249,333,179,341,961,199,309,175,157,51,848,3339,42321]
[19,38.119999999999997,6649,20548,511,211,2403,182,285,173,237,110,266,767,177,267,147,124,40,1027,3782,37906]
[20,38.119999999999997,5599,20534,483,212,2403,155,298,176,253,104,234,673,150,218,138,111,30,877,2848,35496]
[21,38.119999999999997,6080,21412,545,238,2812,167,307,204,245,141,292,781,155,323,141,105,23,772,2961,37704]
[22,38.119999999999997,5931,19324,472,176,2248,139,249,168,184,96,223,603,133,197,115,95,27,995,3721,35096]
[23,38.119999999999997,5618,19643,489,188,2139,122,232,157,164,86,225,601,120,168,98,87,17,997,3336,34487]
[24,38.17,5060,21026,439,191,2203,150,226,162,171,70,210,554,125,160,107,51,18,964,4350,36237]
[25,38.17,3908,20227,223,173,2211,79,220,152,172,84,197,530,118,154,100,59,14,981,3380,32982]
[26,38.17,6040,19603,448,209,2435,117,260,205,319,101,280,814,139,254,163,92,20,915,4118,36532]
[27,38.17,5225,18236,459,196,2187,137,230,183,205,83,227,562,127,189,106,83,22,1028,3239,32724]
[28,38.17,5544,18161,455,198,2276,120,206,177,212,101,238,472,117,182,104,78,20,932,2932,32525]
[29,38.17,3604,16932,330,164,1826,118,167,138,179,75,186,460,77,133,79,51,14,914,3276,28723]
[30,38.15,3323,16791,642,150,1736,101,128,126,124,45,122,380,8,120,61,4,14,794,3395,28064]
[31,38.15,4511,15328,348,134,1739,98,180,131,156,43,147,371,20,135,68,34,14,980,3660,28097]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":211442},503767,18115,8172,86741,5197,9096,6696,8552,4032,8918,25336,4960,7191,4123,3905,1068,30267,107782,{"$f":"SUM(V7:V37)","v":1055360}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":8074077.3999999994},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":19232859.189999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":691733.15000000014},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":312066.50999999989},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":3312207.4799999995},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":198452.75999999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":347337.31000000011},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":255691.96999999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":326572.79999999987},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":153972.07999999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":340534.35},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":967510.57999999984},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":189410.28},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":274577.11000000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":157429.20999999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,R7:R37)","v":149131.06000000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,S7:S37)","v":40786.439999999988},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,T7:T37)","v":1155617.6500000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,U7:U37)","v":4115089.4699999988},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,V7:V37)","v":40295056.79999999}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.185778605953402},38.178084689945941,38.185655534087779,38.18728707782671,38.185027610933695,38.186022705406963,38.185720096745833,38.185778076463556,38.186716557530389,38.18751984126984,38.185058309037899,38.18718740132617,38.187556451612906,38.183439020998478,38.183170021828751,38.189772087067865,38.189550561797745,38.18077939670269,38.179746803733451,{"$f":"V39/V38","v":38.181337932080041}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9120.5166583396858},9118.67899804636,9120.4872631291764,9120.8769506618901,9120.3372862583074,9120.5749604933608,9120.5026836553461,9120.516531873207,9120.7406842282471,9120.9325452559515,9120.3446183746346,9120.8531433384105,9120.9412894862908,9119.9578580654997,9119.8936087167076,9121.4704849306036,9121.4175745280882,9119.3226177069118,9119.0759871098398,{"$f":"V40*238.8459","v":9119.4560215917954}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.607160723875944},10.605023524984983,10.607126537246605,10.607579743840752,10.606952114148248,10.607228529279711,10.607144471318287,10.607160576795431,10.607421265980664,10.607644400352733,10.606960641399416,10.607552055923936,10.607654569892473,10.606510839166244,10.606436117174653,10.608270024185519,10.608208489388263,10.605772054639635,10.605485223259292,{"$f":"V40/3.6","v":10.605927203355566}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[24,0,24,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,21,0],[22,0,23,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 165"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Н.Сіверський",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Корюківка",38.18,9119,10.61]
[null,"ГРС Наумівка",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Сядрине",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Семенівка",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Костобобрів",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Олександрівка",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Хотіївка",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Жадове",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Іванівка (Семенівського району)",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Машеве",38.19,9120,10.61]
[null,"ГРС Радомка",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Горбове",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Печенюги",38.18,9120,10.61]
[null,"ГРС Б.Вороб'ївська",38.18,9120,10.61]
[null,"ГРС Забарівка",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС Троїцьке",38.19,9121,10.61]
["Сумська область","ГРС № 1 м. Шостка",38.18,9119,10.61]
[null,"ТОВ \"ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ\",                                    АГНКС м. Шостка",38.18,9119,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 165",null,38.18,9119,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]