{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 167"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 167"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДАШАВА-КИЇВ-БРЯНСЬК-МОСКВА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220,34.409999999999997,9.56,9101,38.1,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220,34.409999999999997,9.56,9101,38.1,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220,34.409999999999997,9.56,9101,38.1,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.491900000000001,5.0404,1.1886000000000001,0.1241,0.2225,4.8999999999999998E-3,0.06,4.48E-2,5.16E-2,4.1000000000000003E-3,1.7806999999999999,1.9865999999999999,0.754,8253,34.56,9.6,9137,38.25,10.63,11548,48.35,13.43,-9.9,-10.5,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00019999999998,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253,34.56,9.6,9137,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253,34.56,9.6,9137,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253,34.56,9.6,9137,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253,34.56,9.6,9137,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253,34.56,9.6,9137,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253,34.56,9.6,9137,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.5518,4.9832999999999998,1.1660999999999999,0.1222,0.23400000000000001,4.1999999999999997E-3,5.8900000000000001E-2,4.3799999999999999E-2,6.2899999999999998E-2,3.8E-3,1.7292000000000001,2.0396000000000001,0.75419999999999998,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.24,10.62,11543,48.33,13.43,-9.6999999999999993,-10.1,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999799999999993," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.24,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.589699999999993,5.0331999999999999,1.0896999999999999,0.115,0.192,3.8E-3,4.8300000000000003E-2,3.4000000000000002E-2,2.8000000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,1.7769999999999999,2.0838000000000001,0.752,8213,34.380000000000003,9.5500000000000007,9093,38.07,10.58,11508,48.18,13.38,-10.9,-10.5,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00009999999997," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.380000000000003,9.5500000000000007,9093,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.380000000000003,9.5500000000000007,9093,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.380000000000003,9.5500000000000007,9093,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.380000000000003,9.5500000000000007,9093,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.380000000000003,9.5500000000000007,9093,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.380000000000003,9.5500000000000007,9093,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.879099999999994,4.9246999999999996,1.0778000000000001,0.1171,0.20200000000000001,3.5999999999999999E-3,5.28E-2,4.0099999999999997E-2,3.9300000000000002E-2,2.7000000000000001E-3,1.6188,2.0421,0.75070000000000003,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,11541,48.32,13.42,-9.8000000000000007,-10.3,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00009999999999," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9111,38.14,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.457599999999999,4.9265999999999996,1.3010999999999999,0.13900000000000001,0.25419999999999998,4.4000000000000003E-3,6.6299999999999998E-2,5.3199999999999997E-2,6.1600000000000002E-2,4.4000000000000003E-3,1.7364999999999999,1.9950000000000001,0.75600000000000001,8278,34.659999999999997,9.6300000000000008,9163,38.369999999999997,10.66,11567,48.43,13.45,-8.6999999999999993,-9.5,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999900000000011," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278,34.659999999999997,9.6300000000000008,9163,38.369999999999997,10.66,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278,34.659999999999997,9.6300000000000008,9163,38.369999999999997,10.66,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":8239.3713942307695},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":34.496195913461541},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":9.5833492048816566},9121,{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":38.187162999260359},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":10.608299741124259}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              01.06.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        01.06.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,12,5,12],[1,0,1,11],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 167"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Чернігівська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Олишівка"]
[1,38.1,678,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(C7:L7)","v":678}]
[2,38.1,843,null,null,null,null,null,null,null,null,null,843]
[3,38.1,567,null,null,null,null,null,null,null,null,null,567]
[4,38.25,530,null,null,null,null,null,null,null,null,null,530]
[5,38.25,586,null,null,null,null,null,null,null,null,null,586]
[6,38.25,572,null,null,null,null,null,null,null,null,null,572]
[7,38.25,528,null,null,null,null,null,null,null,null,null,528]
[8,38.25,602,null,null,null,null,null,null,null,null,null,602]
[9,38.25,995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,995]
[10,38.25,1618,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1618]
[11,38.24,1606,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1606]
[12,38.24,1237,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1237]
[13,38.24,1773,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1773]
[14,38.24,1004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1004]
[15,38.07,569,null,null,null,null,null,null,null,null,null,569]
[16,38.07,601,null,null,null,null,null,null,null,null,null,601]
[17,38.07,730,null,null,null,null,null,null,null,null,null,730]
[18,38.07,613,null,null,null,null,null,null,null,null,null,613]
[19,38.07,543,null,null,null,null,null,null,null,null,null,543]
[20,38.07,559,null,null,null,null,null,null,null,null,null,559]
[21,38.07,617,null,null,null,null,null,null,null,null,null,617]
[22,38.14,433,null,null,null,null,null,null,null,null,null,433]
[23,38.14,395,null,null,null,null,null,null,null,null,null,395]
[24,38.14,390,null,null,null,null,null,null,null,null,null,390]
[25,38.14,407,null,null,null,null,null,null,null,null,null,407]
[26,38.14,562,null,null,null,null,null,null,null,null,null,562]
[27,38.14,509,null,null,null,null,null,null,null,null,null,509]
[28,38.14,519,null,null,null,null,null,null,null,null,null,519]
[29,38.369999999999997,345,null,null,null,null,null,null,null,null,null,345]
[30,38.369999999999997,349,null,null,null,null,null,null,null,null,null,349]
[31,38.369999999999997,352,null,null,null,null,null,null,null,null,null,352]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":21632},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":21632}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":826064.71000000008},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":826064.71000000008}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.187162999260359},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M39/M38","v":38.187162999260359}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9120.8473150050395},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M40*238.8459","v":9120.8473150050395}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.607545277572322},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M40/3.6","v":10.607545277572322}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 167"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Олишівка",38.19,9121,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 167",null,38.19,9121,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]