{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 168"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 168"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДАШАВА-КИЇВ-БРЯНСЬК-МОСКВА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.506699999999995,5.0358000000000001,1.1854,0.12620000000000001,0.22270000000000001,4.1999999999999997E-3,5.9400000000000001E-2,4.4299999999999999E-2,4.7899999999999998E-2,3.7000000000000002E-3,1.7776000000000001,1.986,0.75380000000000003,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,11548,48.35,13.43,-9.9,-10.5,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.559399999999997,4.9798999999999998,1.1657,0.123,0.23710000000000001,4.1000000000000003E-3,6.0199999999999997E-2,4.4299999999999999E-2,5.9299999999999999E-2,3.7000000000000002E-3,1.7267999999999999,2.0366,0.75409999999999999,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,11543,48.33,13.43,-9.6999999999999993,-10.1,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100.00009999999997," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,89.647499999999994,5.0092999999999996,1.0802,0.114,0.18859999999999999,4.1000000000000003E-3,4.8399999999999999E-2,3.4500000000000003E-2,3.0300000000000001E-2,5.1999999999999998E-3,1.7630999999999999,2.0747,0.75160000000000005,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9092,38.07,10.58,11510,48.19,13.39,-10.9,-10.5,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999899999999968," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9092,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9092,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9092,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9092,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9092,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9092,38.07,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.8934,4.9137000000000004,1.0752999999999999,0.11600000000000001,0.21049999999999999,3.7000000000000002E-3,5.3199999999999997E-2,4.0099999999999997E-2,4.2200000000000001E-2,2.7000000000000001E-3,1.6134999999999999,2.0356999999999998,0.75070000000000003,8231,34.46,9.57,9113,38.159999999999997,10.6,11543,48.33,13.43,-9.8000000000000007,-10.3,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.57,9113,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.57,9113,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.57,9113,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.57,9113,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.57,9113,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.57,9113,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.520899999999997,4.9066999999999998,1.2967,0.13930000000000001,0.25180000000000002,3.8999999999999998E-3,6.7699999999999996E-2,5.4600000000000003E-2,5.7000000000000002E-2,3.5000000000000001E-3,1.7114,1.9863,0.75549999999999995,8278,34.659999999999997,9.6300000000000008,9163,38.36,10.66,11570,48.44,13.46,-8.6999999999999993,-9.5,1E-4,4.0000000000000002E-4,"відс.",99.999800000000008," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278,34.659999999999997,9.6300000000000008,9163,38.36,10.66,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278,34.659999999999997,9.6300000000000008,9163,38.36,10.66,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":8237.3389105918777},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":34.487701039286499},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":9.5806449472985911},9120,{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":38.184450504901605},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":10.610644947298594}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              01.06.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        01.06.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,12,5,12],[1,0,1,11],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 168"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Чернігівська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Серединка"]
[1,38.08,512,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(C7:L7)","v":512}]
[2,38.08,519,null,null,null,null,null,null,null,null,null,519]
[3,38.08,437,null,null,null,null,null,null,null,null,null,437]
[4,38.25,424,null,null,null,null,null,null,null,null,null,424]
[5,38.25,420,null,null,null,null,null,null,null,null,null,420]
[6,38.25,404,null,null,null,null,null,null,null,null,null,404]
[7,38.25,378,null,null,null,null,null,null,null,null,null,378]
[8,38.25,412,null,null,null,null,null,null,null,null,null,412]
[9,38.25,521,null,null,null,null,null,null,null,null,null,521]
[10,38.25,760,null,null,null,null,null,null,null,null,null,760]
[11,38.25,777,null,null,null,null,null,null,null,null,null,777]
[12,38.25,630,null,null,null,null,null,null,null,null,null,630]
[13,38.25,828,null,null,null,null,null,null,null,null,null,828]
[14,38.25,592,null,null,null,null,null,null,null,null,null,592]
[15,38.07,420,null,null,null,null,null,null,null,null,null,420]
[16,38.07,432,null,null,null,null,null,null,null,null,null,432]
[17,38.07,474,null,null,null,null,null,null,null,null,null,474]
[18,38.07,439,null,null,null,null,null,null,null,null,null,439]
[19,38.07,383,null,null,null,null,null,null,null,null,null,383]
[20,38.07,408,null,null,null,null,null,null,null,null,null,408]
[21,38.07,386,null,null,null,null,null,null,null,null,null,386]
[22,38.159999999999997,322,null,null,null,null,null,null,null,null,null,322]
[23,38.159999999999997,269,null,null,null,null,null,null,null,null,null,269]
[24,38.159999999999997,298,null,null,null,null,null,null,null,null,null,298]
[25,38.159999999999997,293,null,null,null,null,null,null,null,null,null,293]
[26,38.159999999999997,340,null,null,null,null,null,null,null,null,null,340]
[27,38.159999999999997,358,null,null,null,null,null,null,null,null,null,358]
[28,38.159999999999997,327,null,null,null,null,null,null,null,null,null,327]
[29,38.36,262,null,null,null,null,null,null,null,null,null,262]
[30,38.36,270,null,null,null,null,null,null,null,null,null,270]
[31,38.36,272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,272]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":13567},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":13567}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":518048.44000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":518048.44000000006}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.184450504901605},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M39/M38","v":38.184450504901605}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9120.1994468486791},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M40*238.8459","v":9120.1994468486791}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.606791806917112},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M40/3.6","v":10.606791806917112}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 168"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Серединка",38.18,9120,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 168",null,38.18,9120,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"01.06.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]