{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 61"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 61"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Гнідинці - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":78.642300000000006},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":11.33},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.369},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.05},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.184},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":4.7000000000000002E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":0.21299999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":0.185},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":8.2000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":2.1000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":4.8419999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.077},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.82699999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8398},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7666666666666657},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9278},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.791666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11197},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.88},{"$f":"V11/3.6","v":13.022222222222222},-8.6999999999999993,-6.5,3.5999999999999999E-3,"відсут.","відсут.",{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8398},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7666666666666657},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9278},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.791666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11197},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.88},{"$f":"V12/3.6","v":13.022222222222222},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8398},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7666666666666657},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9278},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.791666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11197},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.88},{"$f":"V13/3.6","v":13.022222222222222},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8398},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7666666666666657},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9278},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.791666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11197},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.88},13.022222222222222,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8398},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7666666666666657},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9278},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.791666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11197},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.88},13.022222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8398},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7666666666666657},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9278},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.791666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11197},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.88},13.022222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8398},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7666666666666657},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9278},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.791666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11197},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.88},13.022222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[8,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":77.913899999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":11.467000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":1.2529999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":0.06},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.35599999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":5.1000000000000004E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":0.19},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":0.17599999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":6.7000000000000004E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":1.7999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":5.54},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":2.9540000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.83050000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8367},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":35.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7305555555555561},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9244},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.75},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":1132},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.61},{"$f":"V18/3.6","v":12.947222222222221},-8.6999999999999993,-6.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8367},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":35.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7305555555555561},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9244},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.75},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":1132},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.61},{"$f":"V19/3.6","v":12.947222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8367},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":35.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7305555555555561},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9244},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.75},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":1132},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.61},{"$f":"V20/3.6","v":12.947222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8367},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":35.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7305555555555561},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9244},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.75},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":1132},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.61},12.947222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8367},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":35.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7305555555555561},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9244},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.75},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":1132},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.61},12.947222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8367},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":35.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7305555555555561},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9244},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.75},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":1132},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.61},12.947222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8367},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":35.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7305555555555561},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9244},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.75},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":1132},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.61},12.947222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":77.141000000000005},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":10.183},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":4.343},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.32300000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.58799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":0},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":1.2E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":1.4E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":4.2450000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.0609999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.85460000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8772},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":36.72},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":10.199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9680},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":11.258333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11493},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":48.12},{"$f":"V25/3.6","v":13.366666666666665},-9.9,-8.6999999999999993,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8772},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":36.72},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":10.199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9680},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":11.258333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11493},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":48.12},{"$f":"V26/3.6","v":13.366666666666665},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8772},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":36.72},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":10.199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9680},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":11.258333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11493},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8772},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":36.72},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":10.199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9680},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":11.258333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11493},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8772},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":36.72},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":10.199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9680},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":11.258333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11493},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8772},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":36.72},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":10.199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9680},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":11.258333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11493},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8772},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":36.72},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":10.199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9680},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":11.258333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11493},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$D$19","v":78.774100000000004},{"$f":"[4]Лист1!$D$20","v":11.622999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$21","v":1.24},{"$f":"[4]Лист1!$D$22","v":6.6000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$23","v":0.33300000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$24","v":4.8999999999999998E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$25","v":0.20399999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$26","v":0.17399999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$27","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$28","v":1.7000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$29","v":4.5229999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$D$30","v":2.97},{"$f":"[4]Лист1!$F$36","v":0.82650000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8457},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.8361111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9343},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.866666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.22},{"$f":"V32/3.6","v":13.116666666666665},-9,-7.8,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8457},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.8361111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9343},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.866666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.22},{"$f":"V33/3.6","v":13.116666666666665},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8457},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.8361111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9343},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.866666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8457},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.8361111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9343},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.866666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8457},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.8361111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9343},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.866666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8457},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.8361111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9343},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.866666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8457},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.8361111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9343},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.866666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":77.486000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":12.865},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":1.617},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":8.3000000000000004E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.308},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":0},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":0.16900000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":0.151},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":1.7999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":4.4269999999999996},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":2.8119999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.83409999999999995},{"$f":"[5]Лист1!$F$38","v":8583},{"$f":"[5]Лист1!$F$37","v":35.93},{"$f":"[5]Лист1!$F$43","v":9.9805555555555561},{"$f":"[5]Лист1!$F$40","v":9478},{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":39.68},{"$f":"[5]Лист1!$F$44","v":11.022222222222222},{"$f":"[5]Лист1!$F$42","v":11390},{"$f":"[5]Лист1!$F$41","v":47.69},{"$f":"V39/3.6","v":13.247222222222222},-10.7,-8.3000000000000007,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$38","v":8583},{"$f":"[5]Лист1!$F$37","v":35.93},{"$f":"[5]Лист1!$F$43","v":9.9805555555555561},{"$f":"[5]Лист1!$F$40","v":9478},{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":39.68},{"$f":"[5]Лист1!$F$44","v":11.022222222222222},{"$f":"[5]Лист1!$F$42","v":11390},{"$f":"[5]Лист1!$F$41","v":47.69},{"$f":"V40/3.6","v":13.247222222222222},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$38","v":8583},{"$f":"[5]Лист1!$F$37","v":35.93},{"$f":"[5]Лист1!$F$43","v":9.9805555555555561},{"$f":"[5]Лист1!$F$40","v":9478},{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":39.68},{"$f":"[5]Лист1!$F$44","v":11.022222222222222},{"$f":"[5]Лист1!$F$42","v":11390},{"$f":"[5]Лист1!$F$41","v":47.69},13.247222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8497.2383695971894,35.574177465001476,9.8817159625004116,9384.7413467577189,39.292721783222447,10.91464493978401]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                       01.06.2017 року                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                       01.06.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,5,5],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[4,2,4,4],[3,2,3,3],[1,0,1,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 61"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Полтавська область",null,"Чернігівська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Чорнуха","ГРС Вишневе","ГРС Богдани"]
[1,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},3819.9,403.5,0,{"$f":"SUM(C7:E7)","v":4223.3999999999996}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},3862.2,428,30.9,4321.0999999999995]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},3681.9,416.3,172.9,4271.0999999999995]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},3580.4,534.9,228.4,4343.7]
[5,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},3776.4,474.6,222.9,4473.8999999999996]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},3610.7,488.1,235.3,4334.1000000000004]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.85},3603,371.9,214.1,4189]
[8,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},3547.1,417.7,248.7,4213.5]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},4512.7,512.4,419.6,5444.7]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},6779.4,866,710.1,8355.5]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},6345.7,994.5,706.6,8046.8]
[12,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},6188.8,947,611.5,7747.3]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},8340.4,1061.5,810.8,10212.699999999999]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.700000000000003},6931,904.2,660.6,8495.7999999999993]
[15,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},4303.3,568.1,350,5221.4000000000005]
[16,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},3767.4,505.4,311.60000000000002,4584.4000000000005]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},4192.1000000000004,598.79999999999995,355.8,5146.7000000000007]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},4789.8,668.2,443.8,5901.8]
[19,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},4970.8999999999996,603.20000000000005,416.2,5990.2999999999993]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},4348.5,535.20000000000005,322,5205.7]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":40.53},3264.1,538.5,322.89999999999998,4125.5]
[22,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},67.5,488.5,211.4,767.4]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},3574.2,360.2,189.5,4123.8999999999996]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},3155.8,397.6,179.5,3732.9]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},2843.4,339.7,181.4,3364.5]
[26,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},2758.6,319.3,167.7,3245.6]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},3125.3,503,196.9,3825.2000000000003]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.119999999999997},3094.3,350.4,197.7,3642.4]
[29,{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":39.68},2796.5,313.60000000000002,162.30000000000001,3272.4]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":39.68},2571,399.4,140.69999999999999,3111.1]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":39.68},2576.4,287.5,151.5,3015.4]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":124778.70000000001},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":16597.200000000004},9573.3000000000011,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":150949.19999999998}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":4902664.972000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":652270.22100000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":376269.72599999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":5931204.9190000016}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,39.290880350572657,39.300015725544057,39.304077590799402,39.292721783222447]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,9384.4656791248417,9386.6476259817227,9387.6177858443152,9384.9054977633696]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,10.914133430714626,10.91667103487335,10.917799330777612,10.914644939784013]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 61"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Чорнухи",39.290880350572657,9384.4656791248417,10.914133430714626]
[null,"ГРС Вишневе",39.300015725544057,9386.6476259817227,10.91667103487335]
["Чернігівська область","ГРС Богдани",39.304077590799402,9387.6177858443152,10.917799330777612]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 61",null,39.292721783222447,9384.9054977633696,10.914644939784013]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.06.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.06.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]