{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","variablesList","додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 808"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\""]
["Барський п/м Барське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №808"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинно до 20.10.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                          по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142,34.090000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.469444444444445},9031,37.81,{"$f":"S11/3.6","v":10.502777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142,34.090000000000003,9.469444444444445,9031,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.605699999999999,1.8075000000000001,0.54159999999999997,8.5500000000000007E-2,8.2699999999999996E-2,1.1999999999999999E-3,1.6E-2,1.06E-2,9.4000000000000004E-3,8.3999999999999995E-3,0.69730000000000003,0.13420000000000001,0.69410000000000005,8139,34.08,9.4666666666666668,9027,37.79,10.497222222222222,11891,49.78,{"$f":"V13/3.6","v":13.827777777777778},null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139,34.08,9.4666666666666668,9027,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139,34.08,9.4666666666666668,9027,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139,34.08,9.4666666666666668,9027,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139,34.08,9.4666666666666668,9027,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,96.748599999999996,1.6947000000000001,0.50509999999999999,7.9500000000000001E-2,7.6499999999999999E-2,1.1000000000000001E-3,1.4999999999999999E-2,9.7000000000000003E-3,8.6999999999999994E-3,7.3000000000000001E-3,0.73550000000000004,0.1183,0.69279999999999997,8123,34.01,9.4472222222222211,9009,37.72,10.477777777777778,11891,49.79,13.830555555555556,-20.2,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123,34.01,9.4472222222222211,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123,34.01,{"$f":"P20/3.6","v":9.4472222222222211},9009,37.72,{"$f":"S20/3.6","v":10.477777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123,34.01,9.4472222222222211,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123,34.01,9.4472222222222211,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123,34.01,9.4472222222222211,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123,34.01,9.4472222222222211,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123,34.01,9.4472222222222211,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123,34.01,{"$f":"P26/3.6","v":9.4472222222222211},9009,37.72,{"$f":"S26/3.6","v":10.477777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,96.722800000000007,1.7154,0.50060000000000004,7.8399999999999997E-2,7.5800000000000006E-2,1.1000000000000001E-3,1.4800000000000001E-2,9.7000000000000003E-3,8.8000000000000005E-3,8.3999999999999995E-3,0.74129999999999996,0.12280000000000001,0.69289999999999996,8122,34,9.4444444444444446,9009,37.72,10.477777777777778,11878,49.73,13.813888888888888,null,null,0,0,0,99.999899999999982," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122,34,9.4444444444444446,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122,34,9.4444444444444446,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122,34,9.4444444444444446,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122,34,9.4444444444444446,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122,34,9.4444444444444446,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122,34,{"$f":"P33/3.6","v":9.4444444444444446},9009,37.72,{"$f":"S33/3.6","v":10.477777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.749300000000005,1.6981999999999999,0.48670000000000002,7.1999999999999995E-2,7.0400000000000004E-2,1E-3,1.3100000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,7.0000000000000001E-3,8.0999999999999996E-3,0.7621,0.1239,0.69240000000000002,8114,33.97,9.43611111111111,9000,37.68,10.466666666666667,11870,49.7,13.805555555555555,null,null,null,null,null,100.00010000000003," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114,33.97,9.43611111111111,9000,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114,33.97,9.43611111111111,9000,37.68,{"$f":"S36/3.6","v":10.466666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114,33.97,9.43611111111111,9000,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114,33.97,9.43611111111111,9000,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125,34.01,9.4499999999999993,9013,37.729999999999997,10.48]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Барського ЛВУМГ                                                                                                               Мандра В.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                                Ільницька Г.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0],[9,0,9,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №808"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Бар",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$C40","v":37.734044777540184},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$C41","v":9012.6218855318857},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$C42","v":10.481679104872272}]
[null,"ГРС Жмеринка",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$D40","v":37.733851048362069},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$D41","v":9012.5756141119818},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$D42","v":10.481625291211685}]
[null,"ГРСДашківці (відвід на с.Ялтушки)",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$E40","v":37.734342474557131},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$E41","v":9012.6929892438257},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$E42","v":10.481761798488092}]
[null,"ПАТ  \"Укртелеком\"",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$F40","v":37.734044777540184},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$F41","v":9012.6218855318857},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$F42","v":10.481679104872272}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 808",null,{"$f":"AVERAGEIF(C6:C9,\">0\",C6:C9)","v":37.734070769499894},{"$f":"AVERAGEIF(D6:D9,\">0\",D6:D9)","v":9012.6280936048952},10.48168632486108]
[]
[]
[]
["Начальник управління Барського ЛВУМГ                                        Мандра В.В.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                       Ільницька Г.І.                                                                                                   "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]