{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[38,20,38,27],[39,7,39,13],[39,20,39,27],[40,20,40,27],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,0,38,13],[38,14,39,14]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 613"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізькимьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ\""]
["Краснопільський п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 613"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015  чинне до  10.06.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8763.2560709999998},36.69,{"$f":"P11/3.6","v":10.191666666666666},{"$f":"S11*238.8459","v":9687.589704},40.56,{"$f":"S11/3.6","v":11.266666666666667},{"$f":"V11/0.0041868","v":12123.817712811693},50.76,{"$f":"V11/3.6","v":14.1},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,89.105000000000004,5.1840999999999999,2.3963999999999999,0.29449999999999998,0.55359999999999998,1.2999999999999999E-3,0.156,0.14219999999999999,0.20880000000000001,7.3000000000000001E-3,1.4821,0.46870000000000001,0.76780000000000004,{"$f":"P12*238.8459","v":8745.3903976800011},36.615200000000002,10.170888888888889,{"$f":"S12*238.8459","v":9669.1508005199994},40.482799999999997,11.245222222222221,{"$f":"V12/0.0041868","v":12110.442342600554},50.704000000000001,14.084444444444443,4.8,-2.4,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8745.3903976800011,36.615200000000002,10.170888888888889,9669.1508005199994,40.482799999999997,11.245222222222221,12110.442342600554,50.704000000000001,14.084444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8745.3903976800011,36.615200000000002,10.170888888888889,9669.1508005199994,40.482799999999997,11.245222222222221,12110.442342600554,50.704000000000001,14.084444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8745.3903976800011,36.615200000000002,10.170888888888889,9669.1508005199994,40.482799999999997,11.245222222222221,12110.442342600554,50.704000000000001,14.084444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.252399999999994,5.1604999999999999,2.3393999999999999,0.29470000000000002,0.54410000000000003,1.1000000000000001E-3,0.1464,0.1295,0.20680000000000001,6.4000000000000003E-3,1.4759,0.44280000000000003,0.76590000000000003,8731.5612200699998,36.557299999999998,10.154805555555555,9654.4378930799994,40.421199999999999,11.22811111111111,12106.835769561478,50.688899999999997,14.080249999999999,null,null,null,null,"відсутні",99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.5612200699998,36.557299999999998,10.154805555555555,9654.4378930799994,40.421199999999999,11.22811111111111,12106.835769561478,50.688899999999997,14.080249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[8,88.731499999999997,5.4173999999999998,2.4487999999999999,0.30470000000000003,0.56359999999999999,1.8E-3,0.161,0.1434,0.2014,8.2000000000000007E-3,1.5405,0.47789999999999999,0.77049999999999996,8764.1398008300002,36.6937,10.192694444444443,9689.0227794000002,40.566000000000003,11.268333333333334,12114.168338587942,50.7196,14.088777777777777,-2.5,-9.1,null,null,null,100.00020000000001," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8764.1398008300002,36.6937,10.192694444444443,9689.0227794000002,40.566000000000003,11.268333333333334,12114.168338587942,50.7196,14.088777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8764.1398008300002,36.6937,10.192694444444443,9689.0227794000002,40.566000000000003,11.268333333333334,12114.168338587942,50.7196,14.088777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8764.1398008300002,36.6937,10.192694444444443,9689.0227794000002,40.566000000000003,11.268333333333334,12114.168338587942,50.7196,14.088777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8764.1398008300002,36.6937,10.192694444444443,9689.0227794000002,40.566000000000003,11.268333333333334,12114.168338587942,50.7196,14.088777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8764.1398008300002,36.6937,10.192694444444443,9689.0227794000002,40.566000000000003,11.268333333333334,12114.168338587942,50.7196,14.088777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.089399999999998,5.2687999999999997,2.3660000000000001,0.30209999999999998,0.5615,1.2999999999999999E-3,0.157,0.13639999999999999,0.19,6.1999999999999998E-3,1.45,0.47120000000000001,0.76739999999999997,8745.2709747299996,36.614699999999999,10.17075,9669.1030313399988,40.482599999999998,11.245166666666666,12113.451800898059,50.7166,14.087944444444444,null,null,1E-4,2.9999999999999997E-4,null,99.999899999999982," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8745.2709747299996,36.614699999999999,10.17075,9669.1030313399988,40.482599999999998,11.245166666666666,12113.451800898059,50.7166,14.087944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,88.801599999999993,5.4104000000000001,2.4415,0.30599999999999999,0.56589999999999996,1.1999999999999999E-3,0.15870000000000001,0.13869999999999999,0.21360000000000001,7.0000000000000001E-3,1.4984999999999999,0.45689999999999997,0.77010000000000001,8770.4692171799998,36.720199999999998,10.200055555555554,9695.9970796799989,40.595199999999998,11.276444444444444,12125.585172446737,50.767400000000002,{"$f":"V26/3.6","v":14.102055555555555},-4.5,-9.6,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8770.4692171799998,36.720199999999998,10.200055555555554,9695.9970796799989,40.595199999999998,11.276444444444444,12125.585172446737,50.767400000000002,{"$f":"V27/3.6","v":14.102055555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8770.4692171799998,36.720199999999998,10.200055555555554,9695.9970796799989,40.595199999999998,11.276444444444444,12125.585172446737,50.767400000000002,14.102055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8770.4692171799998,36.720199999999998,10.200055555555554,9695.9970796799989,40.595199999999998,11.276444444444444,12125.585172446737,50.767400000000002,14.102055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,88.885800000000003,5.3482000000000003,2.4878,0.30070000000000002,0.55069999999999997,1.6000000000000001E-3,0.15160000000000001,0.13320000000000001,0.1898,7.6E-3,1.4891000000000001,0.45379999999999998,0.76890000000000003,8759.17180611,36.672899999999998,10.186916666666667,9683.91147714,40.544600000000003,11.262388888888889,12120.282793541606,50.745199999999997,14.095888888888888,-3,-8.3000000000000007,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8759.17180611,36.672899999999998,10.186916666666667,9683.91147714,40.544600000000003,11.262388888888889,12120.282793541606,50.745199999999997,14.095888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8759.17180611,36.672899999999998,10.186916666666667,9683.91147714,40.544600000000003,11.262388888888889,12120.282793541606,50.745199999999997,14.095888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.085999999999999,5.3418000000000001,2.3483000000000001,0.29360000000000003,0.55020000000000002,2.3E-3,0.1419,0.1186,0.18429999999999999,8.0999999999999996E-3,1.4550000000000001,0.47,0.76639999999999997,8733.8541407100001,36.566899999999997,10.157472222222221,9656.8502366699995,40.4313,11.230916666666667,12106.190885640584,50.686199999999999,14.079499999999999,null,null,1E-4,4.0000000000000002E-4,null,100.0001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8733.8541407100001,36.566899999999997,10.157472222222221,9656.8502366699995,40.4313,11.230916666666667,12106.190885640584,50.686199999999999,14.079499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8733.8541407100001,36.566899999999997,10.157472222222221,9656.8502366699995,40.4313,11.230916666666667,12106.190885640584,50.686199999999999,14.079499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8733.8541407100001,36.566899999999997,10.157472222222221,9656.8502366699995,40.4313,{"$f":"S36/3.6","v":11.230916666666667},12106.190885640584,50.686199999999999,14.079499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8733.8541407100001,36.566899999999997,10.157472222222221,9656.8502366699995,40.4313,11.230916666666667,12106.190885640584,50.686199999999999,14.079499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[28,88.799599999999998,5.4607000000000001,2.4542000000000002,0.3054,0.56850000000000001,2.8999999999999998E-3,0.1472,0.1246,0.21540000000000001,6.3E-3,1.4653,0.44990000000000002,0.76990000000000003,8774,36.729999999999997,10.199999999999999,9699,40.61,11.28,12132,50.79,14.11,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8754,36.65,10.18,9678,40.520000000000003,11.26]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                                                Дереновський О.Б."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                      Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                                                                   Свинаренко Р.В. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[6,0,6,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 613"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС  с. Казначеївка",40.520000000000003,9678,11.26]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 613",null,40.520000000000003,9678,11.26]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                           Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                             Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                          Свинаренко Р.В. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]