{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,24],[4,26,4,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[10,12,11,12],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[4,10,4,19],[4,21,4,22],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[4,23,4,24],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 616"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого   ПАТ \"Дніпропетровськгаз\", ПАТ\"Дніпрогаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 616"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.885199999999998,2.1699000000000002,0.67769999999999997,0.105,0.1138,1.1000000000000001E-3,2.47E-2,1.9E-2,3.09E-2,9.1000000000000004E-3,0.79459999999999997,0.16889999999999999,0.70069999999999999,8187,34.279200000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.5220000000000002},9075,37.993299999999998,{"$f":"S13/3.6","v":10.553694444444444},{"$f":"V13/0.0041868","v":11897.606764115792},49.812899999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.836916666666665},-22.9,-18.7,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":99.999899999999997}]
[2,96.096699999999998,2.056,0.64080000000000004,0.10100000000000001,0.1067,1E-3,2.2800000000000001E-2,1.72E-2,2.98E-2,9.1999999999999998E-3,0.76259999999999994,0.15629999999999999,0.69899999999999995,8176,34.231099999999998,9.5086388888888873,9062,37.942399999999999,10.539555555555555,{"$f":"V14/0.0041868","v":11896.340880863667},49.807600000000001,13.835444444444445,-23,-17.899999999999999,null,null,"відсутні",100.00010000000002]
[3,96.298900000000003,1.9353,0.60219999999999996,9.5899999999999999E-2,0.10050000000000001,8.9999999999999998E-4,2.1499999999999998E-2,1.6299999999999999E-2,2.1700000000000001E-2,9.4999999999999998E-3,0.74919999999999998,0.14799999999999999,0.69710000000000005,8160,34.164999999999999,9.4902777777777771,9046,37.872,10.52,11889.653195758097,49.779600000000002,13.827666666666667,-23.1,-19.100000000000001,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160,34.17,9.4916666666666671,9046,37.869999999999997,{"$f":"S17/3.6","v":10.519444444444444},11889.748734116747,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160,34.17,9.4916666666666671,9046,37.869999999999997,10.52,11889.748734116747,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.483900000000006,1.8361000000000001,0.56789999999999996,9.0399999999999994E-2,9.1700000000000004E-2,1.1999999999999999E-3,1.8800000000000001E-2,1.38E-2,1.34E-2,1.04E-2,0.73529999999999995,0.13719999999999999,0.69540000000000002,8145,34.1021,9.4728055555555546,9030,37.804900000000004,10.501361111111112,11883.873125059712,49.755400000000002,13.820944444444445,-22.2,-18.7,"<0,0001",1E-3,null,100.0001," "]
[7,96.386600000000001,1.8883000000000001,0.57450000000000001,9.1999999999999998E-2,9.2899999999999996E-2,1E-3,1.9199999999999998E-2,1.44E-2,1.5699999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,0.77229999999999999,0.13489999999999999,0.69599999999999995,8148,34.114400000000003,9.4762222222222228,9033,37.817599999999999,10.504888888888889,11882.201203783317,49.748399999999997,13.818999999999999,-22.7,-19,null,null,null,100,"ОК"]
[8,96.037400000000005,2.0470000000000002,0.62790000000000001,9.5799999999999996E-2,0.106,8.9999999999999998E-4,2.35E-2,1.8800000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,8.5000000000000006E-3,0.86580000000000001,0.14649999999999999,0.69889999999999997,8163,34.178600000000003,9.4940555555555566,9049,37.885100000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.52363888888889},11879.120091716824,49.735500000000002,13.815416666666668,-22.8,-19.2,null,null,null,100.00009999999999," "]
[9,93.673900000000003,3.508,0.94099999999999995,0.1106,0.13250000000000001,1.2999999999999999E-3,2.7199999999999998E-2,2.3E-2,3.6999999999999998E-2,9.1000000000000004E-3,1.3504,0.186,0.71540000000000004,8266,34.608499999999999,9.6134722222222226,9157,38.338500000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.649583333333334},11881.914588707366,49.747199999999999,13.818666666666665,-21.1,-16.5,null,null,null,100,"ОК"]
[10,94.182100000000005,3.0604,0.83779999999999999,0.1016,0.1193,1.1999999999999999E-3,2.63E-2,2.18E-2,4.6300000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,1.3733,0.22090000000000001,0.71189999999999998,8219,34.410899999999998,9.558583333333333,9106,38.126199999999997,10.590611111111111,11845.03678226808,49.592799999999997,13.775777777777776,-21.1,-15,null,null,null,99.999900000000011," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9106,38.130000000000003,10.591666666666667,11845.03678226808,49.592799999999997,13.775777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.195899999999995,2.4037000000000002,0.68869999999999998,9.7600000000000006E-2,0.1095,8.9999999999999998E-4,2.46E-2,1.9900000000000001E-2,4.2299999999999997E-2,1.1599999999999999E-2,1.1796,0.22570000000000001,0.70489999999999997,8169,34.203600000000002,9.5009999999999994,9054,37.906700000000001,10.529638888888888,11834.742524123436,49.549700000000001,13.763805555555555,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,95.7684,2.1513,0.62690000000000001,9.1999999999999998E-2,9.7299999999999998E-2,1E-3,2.0500000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,2.5399999999999999E-2,8.8000000000000005E-3,1.0076000000000001,0.185,0.70040000000000002,8153,34.133600000000001,9.4815555555555555,9037,37.834499999999998,10.509583333333333,11850.554122480176,49.615900000000003,13.782194444444444,-20.6,-13.6,null,null,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[14,95.960099999999997,2.0546000000000002,0.59379999999999999,8.7599999999999997E-2,9.2899999999999996E-2,8.9999999999999998E-4,1.95E-2,1.5100000000000001E-2,2.2700000000000001E-2,1.03E-2,0.96709999999999996,0.17549999999999999,0.69879999999999998,8143,34.094999999999999,9.4708333333333332,9027,37.793799999999997,10.498277777777776,11850.816852966465,49.616999999999997,13.782499999999999,-20.399999999999999,-13.6,null,null,null,100.00009999999999," "]
[15,95.744699999999995,2.1581999999999999,0.61270000000000002,8.6499999999999994E-2,9.2899999999999996E-2,1E-3,1.9900000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,2.3E-2,1.03E-2,1.048,0.18709999999999999,0.70020000000000004,8145,34.101799999999997,9.472722222222222,9028,37.799900000000001,10.499972222222222,11841.000286615075,49.575899999999997,13.771083333333332,-19.8,-11.6,null,null,null,100.0001," "]
[16,94.752799999999993,2.8620000000000001,0.80500000000000005,0.1037,0.1173,1E-3,2.5100000000000001E-2,2.0199999999999999E-2,3.49E-2,1.03E-2,1.0842000000000001,0.1835,0.70799999999999996,8224,34.432899999999997,9.5646944444444433,9113,38.154000000000003,10.598333333333334,11885.592815515429,49.762599999999999,13.822944444444444,-18.7,-8.1999999999999993,"<0,0001",8.9999999999999998E-4,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,95.101299999999995,2.6131000000000002,0.75280000000000002,0.10249999999999999,0.114,1E-3,2.4799999999999999E-2,2.01E-2,3.3399999999999999E-2,1.06E-2,1.0572999999999999,0.16930000000000001,0.70550000000000002,8204,34.348199999999999,9.5411666666666655,9091,38.063800000000001,10.573277777777777,11878.546861564919,49.7331,13.81475,-19.399999999999999,-9.1,null,null,null,100.00020000000001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204,34.348199999999999,9.5411666666666655,9091,38.063800000000001,10.573277777777777,11878.546861564919,49.7331,13.81475,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204,34.348199999999999,9.5411666666666655,9091,38.063800000000001,10.573277777777777,11878.546861564919,49.7331,13.81475,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.683499999999995,2.3711000000000002,0.69269999999999998,0.1018,0.10349999999999999,1E-3,2.12E-2,1.6E-2,2.01E-2,1.17E-2,0.81459999999999999,0.16300000000000001,0.70140000000000002,8193,34.302799999999998,9.5285555555555543,9081,38.0184,10.560666666666666,11899.589185057799,49.821199999999997,13.839222222222221,-19,-14.3,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.212400000000002,2.0297999999999998,0.61429999999999996,9.4600000000000004E-2,9.6600000000000005E-2,3.3E-3,1.89E-2,1.32E-2,1.8499999999999999E-2,1.15E-2,0.73440000000000005,0.1525,0.6976,8165,34.187199999999997,9.4964444444444442,9051,37.895800000000001,10.52661111111111,11893.522499283463,49.7958,13.832166666666666,-20.8,-16.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,96.433999999999997,1.8929,0.56589999999999996,8.5900000000000004E-2,8.6300000000000002E-2,2.8999999999999998E-3,1.61E-2,1.12E-2,1.29E-2,1.17E-2,0.73829999999999996,0.14199999999999999,0.69550000000000001,8145,34.100900000000003,9.4724722222222226,9029,37.8035,10.500972222222222,11882.416165090282,49.749299999999998,13.819249999999998,-21.5,-16.8,null,null,null,100.00009999999997," "]
[23,96.434899999999999,1.9020999999999999,0.56720000000000004,8.5900000000000004E-2,8.6199999999999999E-2,2.5999999999999999E-3,1.5800000000000002E-2,1.09E-2,1.29E-2,1.1299999999999999E-2,0.72560000000000002,0.14460000000000001,0.69550000000000001,8146,34.11,9.4749999999999996,9031,37.81,10.502777777777778,11884,49.76,13.822222222222221,-20.9,-16.399999999999999,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,96.363399999999999,1.9394,0.57920000000000005,8.8499999999999995E-2,8.9599999999999999E-2,2.8E-3,1.7000000000000001E-2,1.17E-2,1.3599999999999999E-2,1.21E-2,0.73609999999999998,0.14649999999999999,0.69610000000000005,8151,34.130000000000003,9.4805555555555561,9036,37.83,{"$f":"S36/3.6","v":10.508333333333333},11885,49.76,13.822222222222221,-20.8,-16,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151,34.130000000000003,9.4805555555555561,9036,37.83,10.508333333333333,11885,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151,34.130000000000003,9.4805555555555561,9036,37.83,10.508333333333333,11885,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.201899999999995,2.0245000000000002,0.62429999999999997,9.4799999999999995E-2,9.6000000000000002E-2,1.4E-3,1.8499999999999999E-2,1.32E-2,1.2999999999999999E-2,5.1999999999999998E-3,0.74770000000000003,0.15970000000000001,0.69750000000000001,{"$f":"P39*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,9.4944444444444436,{"$f":"S39*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,10.522222222222222,{"$f":"V39/0.0041868","v":11889.748734116747},49.78,13.827777777777778,-21.1,-17.5,"<0,0001",2E-3,null,100.00020000000002," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11889.748734116747,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[29,96.188199999999995,2.0720999999999998,0.65939999999999999,0.1046,0.1031,4.1000000000000003E-3,2.0500000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,7.6E-3,0.63660000000000005,0.1845,0.69820000000000004,{"$f":"P41*238.8459","v":8179.0151150099991},34.243899999999996,{"$f":"P41/3.6","v":9.5121944444444431},{"$f":"S41*238.8459","v":9065.9932492500011},37.957500000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.543750000000001},11908,49.854900000000001,{"$f":"V41/3.6","v":13.848583333333334},-20.6,-2,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,{"$f":"P42/3.6","v":9.5111111111111111},9066.5903639999997,37.96,{"$f":"S42/3.6","v":10.544444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0151150099991,34.243899999999996,{"$f":"P43/3.6","v":9.5121944444444431},9065.9932492500011,37.957500000000003,{"$f":"S43/3.6","v":10.543750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175,34.229999999999997,9.51,9061,37.94,10.54]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О.                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова  О.Г.                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"В.о.начальника служби ГВ та М                                                                                                                                                       Потабашній  Є.В."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[52,0,52,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,51,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №  616"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 2 м.Дніпродзержинськ",37.936541183241452,9060.9873217983695,10.539239188663757]
[null,"ГРС Новозалісся",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Вишневе",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Червоний Промінь",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Семенівка",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Сурсько-Михайлівка",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Вільногірськ",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Верхівцево",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРСс Верхньодніпровськ",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС 1 м Дніпродзержинськ",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС с.Лихівка",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС АЗОТ",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС АЗОТ( ПАТ Дніпрогаз)",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС 3 м Дніпродзержинськ",null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,null,null,null,10.539239188663757]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС Новозалісся"},37.941219623857926,9062.1047481580081,10.539239188663757]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ГРС Вишневе"},37.941219623857926,9062.1047481580081,10.539239188663757]
[null,"ГРС Червоний Промінь",37.941219623857926,9062.1047481580081,10.539239188663757]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!G6","v":"ГРС Семенівка"},37.940363527513675,9061.9002730561788,10.539239188663757]
[null,"ГРС Сурсько-Михайлівка",37.946607807111604,9063.3916936365968,10.539239188663757]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!I6","v":"ГРС Вільногірськ"},37.932939086863556,9060.1269758471044,10.539239188663757]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!J6","v":"ГРС Верхівцево"},37.941123012980547,9062.0816730460501,10.539239188663757]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!K6","v":"ГРСс Верхньодніпровськ"},37.939299998429938,9061.6462534949969,10.539239188663757]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!L6","v":"ГРС 1 м Дніпродзержинськ"},37.945241673740853,9063.0653982821404,10.539239188663757]
[null,"ГРС с.Лихівка",37.941261079189523,9062.1146495939938,10.539239188663757]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!N6","v":"ГРС АЗОТ"},37.933153596105207,9060.1782104999838,10.539239188663757]
[null,"ГРС АЗОТ( ПАТ Дніпрогаз)",37.942094381911701,9062.3136805326449,10.53947066164214]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!O6","v":"ГРС 3 м Дніпродзержинськ"},37.941360338803392,9062.1383573458006,10.539239188663757]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №616",null,37.937947048819311,9061.3231070275924,10.53831862467203]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["В.о.начальника  служби ГВ та М               ",null,"       ","Потабашній Є.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]