{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[6,5,6,24],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[3,6,3,24],[5,10,5,19],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 617"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\"ВАТ\"Кіровоградгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ПАТ \"КТЗ \"КОНСТАР\",ПАТ КТЗ \"КОНСТАР\"Випробувальний стенд, ПАТ ІВН \"ЕНЕРГІЯ\""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 617"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.176299999999998,2.0154999999999998,0.62649999999999995,9.5399999999999999E-2,9.7100000000000006E-2,6.4000000000000003E-3,1.8800000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,8.3999999999999995E-3,6.1000000000000004E-3,0.77769999999999995,0.15870000000000001,0.69769999999999999,8161,34.17,9.49,9045,37.869999999999997,10.52,11885,49.76,13.82,null,null,"<0,0001",1.6000000000000001E-3,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":99.999899999999982}]
[2,96.179400000000001,2.0125999999999999,0.62170000000000003,9.5399999999999999E-2,9.6799999999999997E-2,6.8999999999999999E-3,1.8499999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,8.3999999999999995E-3,5.1000000000000004E-3,0.78290000000000004,0.15959999999999999,0.6976,8159,34.159999999999997,9.49,9045,37.869999999999997,10.52,11885,49.76,13.82,null,null,null,null,null,100]
[3,96.252700000000004,1.9618,0.60760000000000003,9.3100000000000002E-2,9.5100000000000004E-2,6.8999999999999999E-3,1.8200000000000001E-2,1.24E-2,1.01E-2,5.3E-3,0.7802,0.15659999999999999,0.69710000000000005,8154,34.14,9.48,9040,37.85,10.51,11883,49.75,13.82,-22.2,-18.600000000000001,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154,34.14,9.48,9040,37.85,10.51,11883,49.75,13.82,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154,34.14,9.48,9040,37.85,10.51,11883,49.75,13.82,null,null,null,null,"відсутні",0," "]
[6,96.335300000000004,1.9137999999999999,0.58789999999999998,9.1300000000000006E-2,9.1499999999999998E-2,7.3000000000000001E-3,1.7000000000000001E-2,1.17E-2,6.4000000000000003E-3,5.3E-3,0.7792,0.15310000000000001,0.69630000000000003,8147,34.11,9.48,9031,37.81,10.5,11878,49.73,13.81,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[7,96.315700000000007,1.9336,0.59430000000000005,9.1899999999999996E-2,9.06E-2,4.8999999999999998E-3,1.66E-2,1.0999999999999999E-2,7.6E-3,5.1000000000000004E-3,0.77569999999999995,0.153,0.69640000000000002,8149,34.119999999999997,9.48,9033,37.82,10.51,11880,49.74,13.82,-22.2,-20.6,"<0,0001",1.1999999999999999E-3,null,100,"ОК"]
[8,96.329099999999997,1.9350000000000001,0.59570000000000001,9.2799999999999994E-2,9.1399999999999995E-2,6.6E-3,1.6899999999999998E-2,1.17E-2,7.1000000000000004E-3,4.7000000000000002E-3,0.7601,0.1487,0.69640000000000002,8152,34.130000000000003,9.48,9036,37.83,10.51,11883,49.75,13.82,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[9,95.728099999999998,2.2423000000000002,0.66420000000000001,9.3200000000000005E-2,9.74E-2,1.1000000000000001E-3,1.84E-2,1.3299999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,7.7999999999999996E-3,0.9627,0.1585,0.70030000000000003,8164,34.18,9.49,9055,37.909999999999997,10.53,11873,49.71,13.81,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,94.662999999999997,2.9018999999999999,0.81140000000000001,0.10050000000000001,0.1101,1.1000000000000001E-3,2.0199999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,0.02,5.1000000000000004E-3,1.161,0.19040000000000001,0.70789999999999997,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100,38.1,10.58,11871,49.7,13.81,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100,38.1,10.58,11871,49.7,13.81,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.243899999999996,2.3809999999999998,0.68079999999999996,9.0700000000000003E-2,0.10100000000000001,1.1000000000000001E-3,2.0799999999999999E-2,1.5800000000000002E-2,2.2100000000000002E-2,5.1000000000000004E-3,1.2092000000000001,0.22839999999999999,0.70379999999999998,8154,34.14,9.48,9038,37.840000000000003,10.51,11823,49.5,13.75,null,null,null,null,null,99.999899999999968," "]
[13,95.9101,2.1021999999999998,0.625,9.0399999999999994E-2,9.3200000000000005E-2,1.1000000000000001E-3,1.83E-2,1.3299999999999999E-2,1.54E-2,4.7000000000000002E-3,0.94199999999999995,0.1842,0.69920000000000004,8149,34.119999999999997,9.48,9033,37.82,10.51,11856,49.64,13.79,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,96.089200000000005,2.0177,0.59870000000000001,8.7900000000000006E-2,8.9300000000000004E-2,1E-3,1.72E-2,1.24E-2,1.24E-2,5.8999999999999999E-3,0.89910000000000001,0.16930000000000001,0.69779999999999998,8142,34.090000000000003,9.4700000000000006,9026,37.79,10.5,11859,49.65,13.79,-21.1,-18.100000000000001,"<0,0001",8.9999999999999998E-4,null,100.00010000000002," "]
[15,96.005700000000004,2.0468000000000002,0.60450000000000004,8.7499999999999994E-2,9.01E-2,1.1000000000000001E-3,1.7500000000000002E-2,1.2699999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,5.7999999999999996E-3,0.94030000000000002,0.1749,0.69830000000000003,8142,34.090000000000003,9.4700000000000006,9026,37.79,10.5,11854,49.63,13.79,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,95.6053,2.3016000000000001,0.65859999999999996,8.8999999999999996E-2,9.4200000000000006E-2,1.1000000000000001E-3,1.8599999999999998E-2,1.38E-2,1.6899999999999998E-2,4.8999999999999998E-3,1.0164,0.17949999999999999,0.70109999999999995,8161,34.17,9.49,9045,37.869999999999997,10.52,11856,49.64,13.79,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[17,94.991500000000002,2.6897000000000002,0.76400000000000001,9.7199999999999995E-2,0.1089,1.1999999999999999E-3,2.23E-2,1.72E-2,2.1700000000000001E-2,5.8999999999999999E-3,1.1012,0.17929999999999999,0.70579999999999998,8200,34.33,9.5399999999999991,9086,38.04,10.57,11871,49.7,13.81,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9086,38.04,10.57,11871,49.7,13.81,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9086,38.04,10.57,11871,49.7,13.81,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.467299999999994,2.4802,0.70469999999999999,9.3399999999999997E-2,9.7000000000000003E-2,1.1000000000000001E-3,1.8499999999999999E-2,1.34E-2,1.4999999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,0.93910000000000005,0.1648,0.70220000000000005,8185,34.270000000000003,9.52,9074,37.99,10.55,11883,49.75,13.82,-20.100000000000001,-17.600000000000001,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.107100000000003,2.0781999999999998,0.62739999999999996,9.4E-2,9.5299999999999996E-2,1.2999999999999999E-3,1.84E-2,1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,5.7000000000000002E-3,0.78680000000000005,0.15959999999999999,0.69810000000000005,8164,34.18,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11885,49.76,13.82,null,null,"<0,0001",4.3E-3,null,99.999799999999993," "]
[22,96.0822,2.0960000000000001,0.62019999999999997,8.9599999999999999E-2,9.0499999999999997E-2,1.1000000000000001E-3,1.72E-2,1.2200000000000001E-2,1.2E-2,5.4000000000000003E-3,0.81859999999999999,0.15479999999999999,0.69789999999999996,8159,34.159999999999997,9.49,9043,37.86,10.52,11880,49.74,13.82,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[23,96.138499999999993,2.0369999999999999,0.60029999999999994,8.6199999999999999E-2,8.7999999999999995E-2,1.1000000000000001E-3,1.6500000000000001E-2,1.18E-2,1.2200000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,0.85040000000000004,0.15310000000000001,0.69740000000000002,8149,34.119999999999997,9.48,9033,37.82,10.51,11871,49.7,13.81,null,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.354299999999995,1.9276,0.57520000000000004,8.5000000000000006E-2,8.5300000000000001E-2,1.1999999999999999E-3,1.6E-2,1.1299999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,4.4999999999999997E-3,0.77880000000000005,0.15010000000000001,0.69589999999999996,8145,34.1,9.4700000000000006,9028,37.799999999999997,10.5,11878,49.73,13.81,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145,34.1,9.4700000000000006,9028,37.799999999999997,10.5,11878,49.73,13.81,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145,34.1,9.4700000000000006,9028,37.799999999999997,10.5,11878,49.73,13.81,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.122500000000002,2.0697000000000001,0.6331,9.6299999999999997E-2,9.8000000000000004E-2,1.4E-3,1.9199999999999998E-2,1.3599999999999999E-2,1.38E-2,4.5999999999999999E-3,0.76160000000000005,0.1661,0.69820000000000004,8166,34.19,9.5,9052,37.9,10.53,11890,49.78,13.83,null,null,null,null,"відсутні",99.999899999999997," "]
[28,96.150099999999995,2.0325000000000002,0.62839999999999996,9.4500000000000001E-2,9.8500000000000004E-2,1.4E-3,1.9300000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,0.78290000000000004,0.15909999999999999,0.69789999999999996,8161,34.17,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11885,49.76,13.82,-21.1,-17.899999999999999,"<0,0001",1.9E-3,null,100,"ОК"]
[29,96.188199999999995,2.0720999999999998,0.65939999999999999,0.1046,0.1031,4.1000000000000003E-3,2.0500000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,7.6E-3,0.63660000000000005,0.1845,0.69820000000000004,{"$f":"P41*238.8459","v":8179.0151150099991},34.243899999999996,{"$f":"P41/3.6","v":9.5121944444444431},{"$f":"S41*238.8459","v":9065.9932492500011},37.957500000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.543750000000001},11908,49.854900000000001,{"$f":"V41/3.6","v":13.848583333333334},-20.6,-2,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,{"$f":"P42/3.6","v":9.5111111111111111},9066.5903639999997,37.96,{"$f":"S42/3.6","v":10.544444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0151150099991,34.243899999999996,{"$f":"P43/3.6","v":9.5121944444444431},9065.9932492500011,37.957500000000003,{"$f":"S43/3.6","v":10.543750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164,34.18,9.5,9049,37.89,10.52]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                              Охримчук  А.О                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                        Степанова О.Г                                                                                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"В.о.начальника служби ГВ та М                                                                                                                                                     Потабашній Є.В."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[52,0,52,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,48,0],[49,0,51,0],[1,0,1,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №617 "]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС  смт.Радушне"},37.89,9050,10.52]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС с. Радіонівка"},37.89,9050,10.52]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ГРС с.Гейкiвка"},37.89,9049,10.52]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!F6","v":"ГРС 6 м. Кривий Ріг"},37.89,9050,10.52]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!G6","v":"ПАТ \"КТЗ \"КОНСТАР\""},37.89,9044,10.52]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!H6","v":"ПАТ \"КТЗ \"КОНСТАР\"Випробувальний стенд"},0,0,0]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!I6","v":"ПАТ ІВН \"ЕНЕРГІЯ\""},0,0,0]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!J6","v":"ГРС 4 м.Кривий"},37.89,9049,10.52]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!K6","v":"ГРС с. Андріївка"},37.89,9050,10.52]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!L6","v":"ГРС с. Зелена Балка"},37.89,9049,10.52]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!M6","v":"ГРС с. Карпівка"},37.89,9050,10.52]
[null,"ГРС Степове",37.89,9050,10.52]
["Кіровоградська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!O6","v":"ГРС с. Кірове (Прогрес)"},37.89,9050,10.52]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"ГРС Марфівка",37.89,9049,10.52]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 617",null,37.89,9049,10.52]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["В.о.начальника  служби ГВ та М               ",null,"       ","Потабашній Є.В"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]