{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,13,44,15],[44,21,44,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[47,13,47,15],[47,21,47,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 490"]
["Філія  УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Закарпатгаз\",  ТОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\",  ДП \"Укравтогаз\""]
["ГВС-Теково  Хустське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 490"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.239000000000004,2.0190999999999999,0.62960000000000005,9.7600000000000006E-2,9.5899999999999999E-2,5.9999999999999995E-4,1.8100000000000002E-2,1.29E-2,9.7999999999999997E-3,8.3999999999999995E-3,0.71950000000000003,0.14940000000000001,0.69720000000000004,{"$f":"P11*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,{"$f":"P11/3.6","v":9.4944444444444436},{"$f":"S11*238.8459","v":9049.8711509999994},37.89,{"$f":"S11/3.6","v":10.525},{"$f":"V11*238.8459","v":11894.525819999999},49.8,{"$f":"V11/3.6","v":13.833333333333332},-19,"< -19",null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":99.999899999999997}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,9.4944444444444436,{"$f":"S12*238.8459","v":9049.8711509999994},37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,5.6000000000000001E-2,6.5000000000000002E-2,null,0," "]
[8,96.3249,1.9742,0.61050000000000004,9.5699999999999993E-2,9.2799999999999994E-2,2.0000000000000001E-4,1.9E-2,1.2800000000000001E-2,1.2E-2,7.1999999999999998E-3,0.69820000000000004,0.15240000000000001,0.6966,{"$f":"P18*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,9.4916666666666671,{"$f":"S18*238.8459","v":9045.0942329999998},37.869999999999997,10.519444444444444,{"$f":"V18*238.8459","v":11894.525819999999},49.8,{"$f":"V18/3.6","v":13.833333333333332},-21.8,null,null,null,0,99.999899999999997," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,9.4916666666666671,{"$f":"S19*238.8459","v":9045.0942329999998},37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,96.295500000000004,2.0030999999999999,0.6139,9.5600000000000004E-2,9.2700000000000005E-2,8.9999999999999998E-4,1.84E-2,1.26E-2,8.5000000000000006E-3,7.0000000000000001E-3,0.7026,0.14910000000000001,0.69669999999999999,{"$f":"P25*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,9.4916666666666671,{"$f":"S25*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,10.522222222222222,{"$f":"V25*238.8459","v":11894.525819999999},49.8,{"$f":"V25/3.6","v":13.833333333333332},-20.8,"< -20",null,null,null,99.999900000000025," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,9.4916666666666671,{"$f":"S26*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,0.182,5.8000000000000003E-2,null,0," "]
[22,96.4328,1.9153,0.57430000000000003,8.7900000000000006E-2,8.4400000000000003E-2,2.9999999999999997E-4,1.6400000000000001E-2,1.0800000000000001E-2,5.4999999999999997E-3,7.1000000000000004E-3,0.72750000000000004,0.13769999999999999,0.69520000000000004,{"$f":"P32*238.8459","v":8144.6451900000002},34.1,9.4722222222222232,{"$f":"S32*238.8459","v":9028.3750199999995},37.799999999999997,10.499999999999998,{"$f":"V32*238.8459","v":11884.971984},49.76,{"$f":"V32/3.6","v":13.822222222222221},-20.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8144.6451900000002},34.1,9.4722222222222232,{"$f":"S33*238.8459","v":9028.3750199999995},37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.4341261803729,34.157731517184814,9.4882587547735593,9043.4175984389949,37.862980266519088,10.517494518477527]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шак В.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,"01.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шишола В.Й.",null,null,null,null,null,null,null,"01.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ЛВДС",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель Є.В.",null,null,null,null,null,null,null,"01.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 490"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Теково",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС Виноградово 1",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС Виноградово 2",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС Данилово",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС Іршава",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС Раковець",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС Теребля",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС Тячів",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС Хуст",37.86,9043,10.52]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 490",null,37.86,9043,10.52]
[]
[]
[]
["Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Шак В.Ю.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                       ",null,null,"Шишола В.Й.",null,"01.03.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник ЛВДС",null,null,"Журавель Є.В.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]